Voltar ao índice

# Utilizar a Ferramenta do Administrador

Perspectiva geral
Pacotes de administrador

- Criar um novo pacote
- Abrir um pacote existente

Definir a palavra-passe de administrador
Definições da Ferramenta do Administrador
Perfis de administrador
Considerações do início de sessão único para Windows* Vista* e Windows* 7

- Perfil persistente
- Ligação de pré-início de sessão
- Excluir redes
- Ligação por Voice over IP (VoIP)

Definições da aplicação
Definições do adaptador
Grupos de ID-A EAP-FAST

## Perspectiva geral

A Ferramenta do Administrador é utilizada para criar pacotes de instalação personalizada que podem ser exportados para sistemas cliente com o Microsoft Windows* XP, o Windows Vista* e o Windows* 7. A Ferramenta do administrador é utilizada para configurar as definições do utilizador e os perfis de rede WiFi (partilhada) comuns. A ferramenta é utilizada pela pessoa com privilégios de administrador neste computador. Os utilizadores só podem modificar as configurações ou os perfis de Administrador se tiverem a palavra-passe para esta ferramenta. Deve escolher uma palavra-passe que seja segura e não seja facilmente adivinhada.

A funcionalidade tem de ser seleccionada durante a instalação personalizada do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless, caso contrário, a funcionalidade não será apresentada.

## Pacotes de administrador

Um pacote de administrador é um ficheiro executável de extracção automática que contém perfis administrativos e outras definições do utilizador. Pode copiar ou enviar um pacote administrativo aos clientes da rede. Quando o executável for executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino. Se um perfil fizer parte do pacote, o perfil controla a ligação do computador de destino a uma rede WiFi específica. Para mais informações sobre os perfis, consulte Perfis de administrador.

### Criar um novo pacote

1. Para utilizadores do Windows* XP e do Windows* 7: No menu Ferramentas, clique em Ferramenta do Administrador.
2. Introduza a sua palavra-passe para aceder à Ferramenta do Administrador.
3. Clique em Criar um novo pacote.

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Criar um novo pacote | Crie um pacote que possa ser exportado para um computador cliente. O computador cliente pode executar o Windows* XP, o Windows Vista* ou o Windows* 7. As capacidades do pacote dependem do sistema operativo do cliente. Este pacote permite exportar os perfis de pré-início de sessão/comuns e persistentes do tipo de autenticação 802.1X EAP. No entanto, existem excepções para os perfis de Início de sessão único que serão exportados para os clientes Windows Vista* e Windows* 7. Consulte Perfis do administrador.
> Abrir um pacote existente | Seleccione para procurar e abrir um pacote existente.

4. Clique em OK.
5. Configure as seguintes opções a serem incluídas no pacote:

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Perfis | Clique em Incluir perfis neste pacote (este já deve estar seleccionado). Os perfis podem ser partilhados com outros utilizadores. Clique em Perfis para obter informações e instruções.
> Definições da aplicação | Clique no separador Definições da aplicação. Clique em Incluir Definições da aplicação neste pacote (este já deve estar seleccionado). Especifique as definições da aplicação que deverão estar activadas. Clique em Definições da aplicação para obter informações e instruções.
> Definições do adaptador | Clique no separador Definições do adaptador. Clique em Incluir definições do adaptador neste pacote. Especifique os valores iniciais para as definições do adaptador utilizadas neste computador. Clique em Definições do adaptador para obter informações e instruções.
> Grupos de ID-A EAP-FAST | Clique no separador Grupos de ID-A EAP-FAST. Clique em Incluir grupos ID-A. Adicione um grupo de ID-A para suportar várias PACs de vários ID-As. Clique em Grupos de ID-A EAP-FAST para obter informações e instruções.

6. Clique em Fechar.
7. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: O pacote actual foi alterado. Deseja guardar as alterações?
8. Clique em Sim. Guarde o ficheiro executável num directório no disco rígido local.
9. Clique em Guardar. O ficheiro é criado.
10. Clique em Concluir para visualizar o conteúdo do pacote.
    - Clique em Aplicar este pacote a este computador se quiser utilizar a configuração do pacote no computador do administrador.
    - Copie o ficheiro executável para o computador de qualquer utilizador para instalar a configuração que foi guardada no pacote. Quando executar o ficheiro do pacote, trata-se de uma instalação silenciosa.
11. Clique em OK.

> NOTA: Também pode seleccionar Guardar pacote no menu Ficheiro para guardar o pacote.

### Abrir um pacote existente

1. Para utilizadores do Windows* XP : No menu Ferramentas, clique em Ferramenta do Administrador.
2. Introduza a sua palavra-passe para aceder à Ferramenta do Administrador.
3. Na página Abrir pacote de administrador, clique em Abrir um pacote existente para editar um pacote existente.
4. Clique em Procurar.... Localize o ficheiro executável do pacote.
5. Clique em Abrir. Faça as actualizações para as definições do pacote.
6. Pode Adicionar, Remover e Copiar os perfis. Pode também clicar em Propriedades para actualizar as definições de segurança para um perfil.
7. Clique em Fechar.
8. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: O pacote actual foi alterado. Deseja guardar as alterações?
9. Clique em Sim. Guarde o ficheiro executável num directório no disco rígido local.
10. Clique em Guardar. O ficheiro é criado.
11. Clique em Concluir para visualizar o conteúdo do pacote.

- Clique em Aplicar este pacote a este computador se quiser utilizar a configuração do pacote no computador do administrador.
- Copie o ficheiro executável para o computador de qualquer utilizador para instalar a configuração que foi guardada no pacote. Quando executar o ficheiro do pacote, trata-se de uma instalação silenciosa.

12. Clique em OK.

> NOTA: Também pode seleccionar Abrir pacote no menu Ficheiro para editar um pacote de administrador.

> NOTA: Se criar um Pacote de Administrador para um sistema com o Windows* XP Professional x64 Edition, os ficheiros de idiomas estão localizados nas pastas \XP\Docs e \XP\x64\Install\Lang desse sistema.

Consulte:

- Perfis de administrador
- Definir a palavra-passe de administrador
- Definições da Ferramenta do Administrador

## Perfis de administrador

Os perfis de administrador são propriedade do administrador da rede ou do administrador do computador e geridos pelos mesmos. Estes perfis são partilhados por todos os utilizadores do computador. Contudo, os utilizadores finais não podem modificar estes perfis. Só podem ser modificados na Ferramenta do Administrador, que está protegido por palavra-passe. Existem dois tipos de perfis de administrador: Persistente ou Pré-início de sessão/comum. Também pode configurar definições de Voice over IP (VoIP) para exportar para uma aplicação de telefone.

## Considerações do início de sessão único para Windows* Vista* e Windows* 7

As seguintes aplicações só se aplicam aos perfis de Início de sessão único (SSO) criados para clientes Windows Vista* e Windows* 7*.

- Os perfis persistentes não são suportados. Os perfis persistentes são ignorados durante a importação do pacote.
- As credenciais guardadas nos perfis Persistentes e Pré-início de sessão/comum não são suportadas.
  - Os perfis de credenciais guardadas tornam-se em perfis de pedir credenciais.
  - Os perfis Persistentes e Pré-início de sessão/comum utilizam as credenciais da máquina, excepto dos perfis TTLS.
  - Os perfis Persistentes e Pré-início de sessão/comum com TTLS não são suportados. Apenas os perfis Pré-início de sessão/comum com TTLS são suportados.
- Não existe suporte de pré-início de sessão para perfis TLS (incluindo perfis com TLS como método de túnel).
  - Nenhuma tentativa de ligação durante o início de sessão do utilizador; o TLS utiliza os certificados após o início de sessão do utilizador.
  - Os certificados da máquina para a ligação do utilizador não são suportados.
  - A definição do certificado do máquina torna-se na definição do certificado do utilizador na importação.

Para obter informações específicas sobre cada tipo de perfil, consulte o seguinte:

- Perfis SSO TTLS
- Perfis SSO EAP-SIM
- Perfis SSO EAP-AKA
- Perfis SSO LEAP
- Perfis SSO EAP-FAST
- Perfis SSO PEAP-GTC
- Perfis SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- Perfis SSO PEAP-TLS
- Perfis SSO TLS

### Perfil persistente

Os perfis persistentes são aplicados durante o arranque ou sempre que alguém inicia sessão no computador. Terminada a sessão, o perfil persistente mantém uma ligação sem fios até o computador ser desligado ou um utilizador diferente iniciar sessão.

NOTA: Os perfis persistentes não são suportados pelo Windows Vista* ou o Windows* 7. Consulte Considerações do início de sessão único para Windows Vista* e Windows* 7.

Pontos-chave do perfil persistente:

- Os seguintes tipos de perfis podem ser criados como perfis persistentes:
  - Todos os perfis que não requeiram autenticação 802.1X (por exemplo, autenticação aberta com encriptação WEP, autenticação aberta sem encriptação).
  - Todos os perfis com autenticação 802.1X que tenham as credenciais guardadas: LEAP ou EAP-FAST.
  - Perfis com definições de segurança que incluem a opção "Utilizar o seguinte nome do utilizador e palavra-passe".
  - Os perfis que utilizem o certificado do computador para autenticar.
  - Os perfis WPA-Empresarial que não utilizem um certificado de utilizador.
  - Os perfis WPA-Pessoal.
- Os perfis persistentes são aplicados no arranque do sistema e após o término de sessão de um utilizador.

> NOTA: O utilitário de ligação WiFi suporta os certificados da máquina. Contudo, não aparecem nas listagens de certificados.

#### Criar um perfil persistente para um pacote do cliente

Encontra em seguida as instruções gerais para este tipo de perfil de Administrador. Para obter informações detalhadas e restrições, consulte Criar perfis para o Windows*.

1. Para utilizadores do Windows* XP e do Windows 7: No menu Ferramentas, clique em Ferramenta do Administrador.
2. Introduza a sua palavra-passe para aceder à Ferramenta do Administrador.
3. Seleccione Criar novo pacote ou Abrir pacote existente. Para os pacotes existentes, pode procurá-lo. Clique em OK.
4. Clique em Incluir perfis neste pacote.
5. Clique em Persistente.
6. Clique em Adicionar para abrir as definições gerais.
7. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
8. Nome da rede WiFi (SSID): Introduza o identificador da rede.
9. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionada por predefinição.
10. Tipo de perfil do administrador: Persistente: Activar quando não existem utilizadores com a sessão iniciada está seleccionado.
11. Clique em Seguinte.
12. Clique em Segurança empresarial para abrir as definições de segurança. Consulte TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST para obter informações sobre a configuração de segurança 802.1X.
13. Clique em OK.

#### Remover um perfil persistente de um pacote

1. No separador Persistente, clique no perfil.
2. Clique em Remover.

#### Copiar um perfil persistente para um pacote

Pode copiar um perfil existente, dando um novo nome à cópia. Pode querer fazer isto para ter dois perfis similares. Para copiar um perfil:

1. Seleccione o perfil.
2. Clique em Copiar.
3. Introduza um novo nome de perfil.
4. Clique em OK.

O novo perfil é guardado. Este perfil novo tem as mesmas propriedades do original.

#### Editar um perfil persistente para um pacote

1. Seleccione o perfil.
2. Clique em Propriedades.
3. Edite as propriedades do novo perfil com as mesmas instruções fornecidas em Criar um perfil persistente.

### Perfis de pré-início de sessão/comuns

Os perfis de pré-início de sessão/comuns são aplicados assim que o utilizador iniciar a sessão. Se o suporte de início de sessão único estiver instalado, a ligação é efectuada antes da sequência de início de sessão do Windows (pré-início de sessão/comum). Se o suporte de início de sessão único não estiver instalado, o perfil é aplicado assim que a sessão do utilizador ficar activa. Os perfis de pré-início de sessão/comuns aparecem sempre no topo da lista de perfis. Os utilizadores podem definir as prioridades dos perfis que criaram, mas não podem alterar as prioridades dos perfis de pré-início de sessão/comuns. Dado que estes perfis surgem no topo da lista de perfis, o utilitário de ligação WiFi tenta automaticamente estabelecer ligação primeiro aos perfis de administrador antes de quaisquer perfis criados por utilizadores.

> NOTA: Só os administradores podem criar ou exportar perfis de pré-início de sessão/comuns.

Os pontos-chave da ligação de pré-início de sessão:

- A ligação de pré-início de sessão só está activa no início de sessão no Windows.
- Os seguintes tipos de perfis podem ser criados como perfis de pré-início de sessão/comuns:
  - Os perfis 802.1X PEAP, TTLS ou EAP-FAST que utilizem as credenciais "Utilizar o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão do Windows" ou "Utilizar o seguinte nome do utilizador e palavra-passe" ao configurarem as definições de segurança do perfil.
  - Os perfis LEAP que utilizam as credenciais "Pedir nome de utilizador e palavra-passe" ao configurarem as definições de segurança do perfil.
  - Os perfis 802.1X PEAP ou TTLS com certificados de utilizador ou de computador (o utilizador tem de ter direitos administrativos para utilizar os certificados de computador).
  - Os perfis TLS que utilizam certificados digitais para verificar a identidade de um cliente e de um servidor.
  - Os perfis EAP-SIM que utilizam um cartão SIM (Subscriber Identity Module) para validar as suas credenciais junto da rede.
  - Todos os perfis não 802.1X (aberta e WEP) comuns ou baseados no utilizador.
- Um perfil de pré-início de sessão/comum é aplicado no momento de início de sessão no Windows do utilizador.

#### Estado da ligação de pré-início de sessão/comum

O suporte de perfis de pré-início de sessão/comuns é instalado durante uma instalação Personalizada do utilitário de ligação WiFi. Consulte Instalar ou desinstalar a funcionalidade de início de sessão único para obter mais informações.

> NOTA: Se as funcionalidades de início de sessão único ou de ligação de pré-início de sessão não estiverem instaladas, um administrador pode, ainda assim, criar perfis de pré-início de sessão/comuns para exportar para o computador de um utilizador.

A seguinte secção descreve como funciona a funcionalidade da ligação de pré-início de sessão a partir do arranque do sistema. Parte-se do princípio de que existe um perfil guardado. Esse perfil guardado tem definições de segurança válidas assinaladas como "Utilizar o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão do Windows" que são aplicadas no momento do início de sessão no Windows.

1. Após o arranque do sistema, introduza o domínio, nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão no Windows.
2. Clique em OK. A página de estado do perfil de pré-início de sessão/comum mostra o progresso da ligação à rede. Após a ligação do adaptador WiFi ao ponto de acesso da rede, a página de estado fecha-se e o utilizador do Windows inicia a sessão.
   - Se o ponto de acesso correspondente rejeitar as suas credenciais durante a ligação comum, ser-lhe-ão pedidas as suas credenciais de utilizador.
   - Introduza as suas credenciais.
   - Clique em OK. O perfil é aplicado e a página de estado mostra o progresso da ligação até ter iniciado a sessão no Windows.
   - Clique em Cancelar na página das credenciais para seleccionar outro perfil.

> NOTA: Um certificado de utilizador só pode ser acedido por um utilizador autenticado no computador. Assim sendo, o utilizador deve iniciar a sessão no computador uma vez (utilizando uma ligação com fios, perfil alternativo ou início de sessão local) antes de utilizar um perfil de pré-início de sessão/comum que efectue a autenticação com um certificado de utilizador.

Quando terminar a sessão, qualquer ligação sem fios existente é desligada e é aplicado um perfil persistente (se houver um). Em determinadas circunstâncias, é desejável manter a ligação actual (por exemplo, se dados específicos do utilizador tiverem de ser transferidos para o servidor após o fim da sessão ou quando perfis de roaming são utilizados). Para obter esta funcionalidade, crie um perfil que esteja assinalado como pré-início de sessão/comum e como persistente. Se esse perfil estiver activo quando o utilizador terminar a sessão, a ligação mantém-se.

#### Criar um perfil de pré-início de sessão/comum para um pacote do cliente

Encontra em seguida as instruções gerais para este tipo de perfil de Administrador. Para obter informações detalhadas e restrições, consulte Criar perfis para o Windows*.

1. Para utilizadores do Windows* XP : No menu Ferramentas, clique em Ferramenta do Administrador.
2. Introduza a sua palavra-passe para aceder à Ferramenta do Administrador.
3. Seleccione Criar novo pacote ou Abrir pacote existente. Para os pacotes existentes, pode procurá-lo. Clique em OK.
4. Clique em Incluir perfis neste pacote.
5. Clique em Pré-início de sessão/Comum.
6. Clique em Adicionar para abrir as definições gerais.
7. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
8. Nome da rede WiFi (SSID): Introduza o identificador da rede.
9. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionada por predefinição.
10. Tipo de perfil do administrador: Pré-início de sessão/Comum: Activo quando o utilizador tiver a sessão iniciada. Este perfil é partilhado por todos os utilizadores. Este tipo de perfil já está seleccionado.
11. Clique em Seguinte.
12. Clique em Avançadas para abrir as Definições avançadas. Configure as 'Definições avançadas' e depois regresse a estas instruções.
13. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
14. Clique em Segurança empresarial para abrir as definições de segurança. Consulte EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST para obter informações sobre a configuração de segurança 802.1X.
15. Clique em OK para guardar o perfil e adicioná-lo à lista de perfis de administrador.

> NOTA: Se uma ligação persistente já estava estabelecida, um perfil de pré-início de sessão/comum é ignorado a menos que o perfil esteja configurado com ambas as opções de ligação: pré-início de sessão/comum e persistente.

#### Remover um perfil de pré-início de sessão/comum a partir de um pacote

1. No separador Persistente, clique no perfil.
2. Clique em Remover.

#### Copiar um perfil de pré-início de sessão/comum para um pacote

Pode copiar um perfil existente, dando um novo nome à cópia. Pode editar o novo perfil. Pode querer fazer isto para ter dois perfis similares. Para copiar um perfil:

1. Seleccione o perfil.
2. Clique em Copiar.
3. Introduza um novo nome de perfil.
4. Clique em OK.

O novo perfil é guardado. Este perfil novo tem as mesmas propriedades do original.

#### Editar um perfil de pré-início de sessão/comum para um pacote

1. Seleccione o perfil.
2. Clique em Propriedades.
3. Edite as propriedades do novo perfil com as mesmas instruções fornecidas em Criar um perfil persistente.

Clique em Criar perfis do administrador para segurança empresarial para obter mais informações.

### Excluir redes

Os administradores podem designar redes a serem excluídas da ligação. Uma vez excluída a rede, apenas o administrador pode remover a rede da lista de exclusões. A rede excluída aparece na Gestão da lista de exclusão e é indicada por este ícone:

NOTA: Indisponível para pacotes do Windows Vista* e do Windows* 7.

Para excluir uma rede:

1. Clique em Incluir perfis neste pacote.
2. Clique em Excluir.
3. Clique em Adicionar para abrir a janela 'Excluir rede (SSID)'.
4. Nome da rede: Introduza o nome da rede que pretende excluir.
5. Clique em OK para adicionar o nome da rede à Lista de exclusões.

Para remover uma rede da exclusão:

1. Seleccione o nome da rede na lista de exclusões.
2. Clique em Remover. A rede é eliminada da Lista de exclusões.

### Ligação por Voice over IP (VoIP)

O utilitário de ligação WiFi suporta aplicações de softphone de terceiros com VoIP. As aplicações de terceiros com VoIP suportam codecs de voz. Os codecs costumam proporcionar uma capacidade de compressão para poupar largura de banda da rede. O utilitário de ligação WiFi suporta as seguintes normas codec da International Telecommunications Union (ITU):

> Codec | Algoritmo
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Codificador de várias velocidades
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | ADPCM de velocidade variável
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Um administrador pode exportar definições de VoIP para configurar várias velocidades de dados codec e velocidades de fotogramas para melhorar a qualidade da voz nas transmissões VoIP. Para criar um perfil VoIP:

NOTA: Certifique-se de que Voice over IP não está desactivada nas Definições da aplicação da Ferramenta do Administrador. É uma predefinição.

1. Clique em Incluir perfis neste pacote.
2. Clique em VoIP.
3. Clique em Adicionar para abrir a página Criar perfil VoIP.
4. Seleccione a largura de banda do codec, a utilização de aplicações e a velocidade de fotogramas. Para dados de voz:

> G711 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 64kbps
> G722 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 64kbps
> G723 tem uma velocidade de fotogramas de 30ms com uma taxa de bits de 5,3kbps ou 6,4kbps
> G726-32 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 32kbps
> G728 tem uma velocidade de fotogramas de 2,5ms com uma taxa de bits de 16kbps
> G729 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 10kbps

> Seleccione os parâmetros dos menus pendentes.

> Codec | Utilização | Velocidade de fotogramas
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - Voz interactiva
> - Audioconferência
> - Dados de voz
> - Vídeo
> - Transmissão de áudio em sequência
> - 20
> - 30

5. Clique em OK para voltar à lista de perfis.
6. Clique em Fechar para guardar as definições do perfil num pacote.

## Definições da aplicação

Um administrador pode configurar as definições da aplicação do utilitário de ligação WiFi para controlar o comportamento da aplicação no computador do utilizador e seleccionar o nível de controlo detido pelos utilizadores sobre os vários aspectos das ligações sem fios. Consulte Definições da aplicação.

## Definições do adaptador

Um administrador pode configurar as definições para o adaptador WiFi instalado no computador do utilizador. Consulte Definições do adaptador.

## Grupos de ID-A EAP-FAST

NOTA: Esta funcionalidade não está disponível se as CCXv4 não estiverem seleccionadas nas 'Definições da aplicação' da Ferramenta do Administrador.

Um Identificador de Autoridade (ID-A) é o servidor RADIUS que fornece Credenciais de Acesso Protegido (PACs) a grupos de ID-A. Os grupos ID-A são partilhados por todos os utilizadores do computador e permite que perfis EAP-FAST suportem múltiplas PACs de múltiplos ID-As. Os grupos de ID-A podem ser pré-configurados por um administrador e configurados através de um Pacote de administrador no computador de um utilizador. Quando um perfil de rede sem fios detecta um servidor com um ID-A no mesmo grupo do ID-A especificado no perfil de rede sem fios, o perfil utiliza esta PAC sem apresentar um pedido ao utilizador.

Para adicionar um grupo de ID-A:

1. Seleccione Incluir grupos ID-A.
2. Clique em Adicionar.
3. Introduza um novo nome de grupo ID-A.
4. Clique em OK. O grupo de ID-A é adicionado à lista de grupos de ID-A.

Se o grupo de ID-A estiver bloqueado, não é possível adicionar outros ID-As ao grupo.

Para adicionar um ID-A a um grupo de ID-A:

1. Seleccione um grupo na lista de grupos de ID-A.
2. Clique em Adicionar na secção ID-As.
3. Seleccione um ID-A.
4. Clique em OK. O ID-A é adicionado à lista.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade