Zpět na obsah

# Nastavení aplikace (nabídka Nástroje)

Nastavení aplikace umožňuje řídit chování Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.

## Přístup

V hlavním okně v nabídce Nástroje klepněte na položku Nastavení aplikace.

## Popis okna Nastavení aplikace

Název | Popis
--- | ---
Adaptér | V horní části okna je uveden adaptér WiFi. Může se jednat o kterýkoli z následujících:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Upřesnit nastavení: Následující nastavení určuje, jak se nástroj pro připojení WiFi chová a zobrazuje informace.
Hlavní panel | Zobrazit ikonu na hlavním panelu: Zaškrtnete-li tuto možnost, bude na hlavním panelu zobrazena stavová ikona. Tato ikona se nachází na hlavním panelu systému Windows (v oznamovací oblasti). Ikona oznamuje stav bezdrátového připojení. Nechcete-li stavovou ikonu zobrazit, zrušte zaškrtnutí.

Stavová ikona hlavního panelu umožňuje provádět několik funkcí:

- Vizuální zpětná vazba o stavu připojení a aktivitě bezdrátové komunikace v bezdrátové síti. Odlišné barvy ikony a animace ukazují různé typy aktivit bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Ikony hlavního panelu.
- Nabídka: Klepnutím na ikonu pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka. V této nabídce lze například zapnout a vypnout rádio nebo spustit nástroj pro připojení WiFi. Další informace najdete v části: Možnosti nabídky hlavního panelu.
- Popisy tlačítek a upozornění na ploše. Další informace najdete v části: Popisy tlačítek a upozornění na ploše.

Oznamování | Zobrazit oznámení s výstrahami: Výběrem této možnosti budou vedle ikony na hlavním panelu zobrazována upozornění na ploše. Je-li zapotřebí zásah uživatele, zobrazí se zpráva. Upozornění na ploše se zobrazí jen při důležitých událostech. Pokud na upozornění klepnete, bude provedena příslušná akce. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se upozornění na ploše zobrazovat. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše.

Vyberte jednu z následujících možností:

Oznámení s informacemi: Tato upozornění na ploše mají nízkou závažnost. Nevyžadují zásah uživatele, ale mohou podstatně zlepšit práci s bezdrátovým připojením.

- Zobrazit oznámení s informacemi: Vybráno jako výchozí. Vedle stavové ikony hlavního panelu budou zobrazována informační upozornění. Tato upozornění zlepšují práci s bezdrátovým připojením, protože informují o dostupných bezdrátových sítích v dosahu. Rovněž informují o navázání nebo ztrátě bezdrátového připojení. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše.
- Zobrazit seznam dostupných sítí mimo připojení: Jestliže políčko Zobrazit oznámení s informacemi není zaškrtnuto, můžete vybrat tuto položku. Pokud upozornění na ploše nejsou povolena, bude pomocí této možnosti uživatel upozorňován na dostupné sítě, není-li WiFi adaptér připojen.

Upozornit, pokud je tento WiFi adaptér používán jinou aplikací: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a pokud se jiné aplikace pokusí spravovat WiFi adaptér, zobrazí se zpráva. To je výhodné, pokud používáte software poskytnutý aktivním bodem (kavárna, letiště). Chcete-li využívat funkce nástroje pro připojení WiFi, zakažte tento software po opuštění aktivního bodu.

Automatické připojení | Připojit k dostupné síti pouze prostřednictvím profilů: Připojí WiFi adaptér k dostupné síti pomocí vhodného profilu v Seznamu profilů (výchozí nastavení). Není-li nalezen žádný vhodný profil, obdržíte výstrahu (viz část Výstrahy). Bezdrátové zařízení zůstane odpojené, dokud nebude nalezen vhodný profil nebo dokud nenakonfigurujete nový vhodný profil.

Není-li nalezen shodný profil, připojit k libovolné síti: Výběrem této možnosti budete automaticky připojeni k síti, pokud nemáte nakonfigurovaný profil a nacházíte se v oblasti s otevřenou nezabezpečenou bezdrátovou sítí. POZNÁMKA: Otevřené sítě nejsou zabezpečené. U takového bezdrátového připojení bude třeba zajistit vlastní zabezpečení. Jedním ze způsobů zabezpečení otevřeného bezdrátového připojení je použití softwaru pro vytvoření virtuální privátní sítě VPN (Virtual Private Networking).

Připojit k libovolné síti pouze na základě profilů (režim Cisco): Výběrem této možnosti budou vyzkoušeny všechny profily v upřednostňovaném pořadí. Znamená to, že se nacházíte v blízkosti přístupového bodu, který má více názvů SSID, ale inzeruje pouze jeden.

Nepřipojovat automaticky, uživatel se připojí ručně: Výběrem této možnosti vypnete automatické připojování.

Správa výjimek | Povolit funkci automatického seznamu výjimek: Výběrem této možnosti povolíte funkci automatického seznamu výjimek. Tato funkce představuje způsob, jak vyloučit přístupové body z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.

Povolit funkci ručního seznamu výjimek: Výběrem této možnosti povolíte funkci ručního seznamu výjimek. Tato funkce představuje způsob, jak vyloučit sítě z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.

Seznam sítí WiFi | Zobrazit záhlaví sloupců pro řazení: Výběrem této možnosti se v seznamu WiFi sítí zobrazí názvy sloupců. Klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte jeho obsah vzestupně nebo sestupně.
Oznamování sdílené složky | Funkce sdílení souborů a tiskáren umožňuje ostatním počítačům v síti přistupovat k prostředkům ve vašem počítači. Při používání bezdrátového přenosného počítače s povoleným sdílením souborů a tiskáren byste měli postupovat opatrně. Pomocí této funkce můžete být informováni, pokud se připojíte k bezdrátové síti se sdílenými složkami a je splněna některá z následujících podmínek:

- je zakázána brána firewall systému Microsoft Windows,
- je povoleno sdílení souborů a tiskáren jako výjimka v nastavení brány firewall systému Microsoft Windows.

Automaticky zrušit sdílení sdílených složek při připojení k nezabezpečené síti.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete automaticky zrušit sdílení sdílených složky při každém připojení k nezabezpečené síti. Tato funkce zvyšuje zabezpečení.

Zakázat toto oznamování
Výběrem této možnosti budou vaše sdílené složky zachovány při každém připojení k otevřené, nezabezpečené síti.

Upozornit při připojení k nezabezpečené síti.
Výběrem této možnosti budete upozorněni při každém připojení k otevřené nezabezpečené síti.

Upozornění sítě zařízení-zařízení (ad hoc) | Příjem upozornění při připojení k sítí ad hoc v závislosti na následujícím nastavení. Budete upozorněni každé dvě minuty, a to nejvýše pětkrát. Upozornit, když se k síti ad hoc nepřipojí žádné další strany Výběrem této možnosti zapnete upozornění, pokud se k síti ad hoc nepřipojí žádné další strany.

Upozornit, když se všechny další strany odpojí od sítě ad hoc
Výběrem této možnosti zapnete upozornění, pokud se od sítě ad hoc odpojí všechny další strany.

Upozornění na název sítě (SSID) | Upozorní, pokud je k připojení k síti použit výchozí název sítě (SSID). Příklady předdefinovaných výchozích názvů sítí: wireless, WLAN, linksys, default. Připojení k přístupovému bodu, který má výchozí název sítě (SSID), může představovat ohrožení zabezpečení. Takový přístupový bod obvykle používá veškeré výchozí nastavení zabezpečení a správy (například otevřené ověřování, výchozí adresu IP, uživatelské jméno nebo heslo). Pokud se jedná o osobní síť, změňte název sítě a nastavení zabezpečení, abyste zvýšili zabezpečení sítě.

Upozornit při připojení k síti s výchozím názvem SSID
Výběrem této možnosti zapnete upozornění, pokud se připojíte k síti s výchozím názvem (SSID).

Nastavení WiFi | Zakázat vyhledávání WiFi při přidružení: Toto nastavení zakáže vyhledávání dalších přístupových bodů WiFi, jakmile se adaptér připojí k přístupovému bodu (síti). Zákazem vyhledávání po připojení lze zlepšit výkon připojení.
Wi-Fi Protected Setup* | Upozornit, pokud se v dosahu nacházejí přístupové body podporující technologii Wi-Fi Protected Setup Zapněte, pokud chcete zjistit, zda se v dosahu počítače nachází přístupový bod vybavený technologií Wi-Fi Protected Setup*. To je nezbytné, pokud chcete zapsat (připojit) tento počítač k přístupovému bodu nebo vytvořit z tohoto počítače registrátora pro přístupový bod. Výchozí stav je Zapnuto.
OK | Slouží k uložení nastavení a návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky