العودة إلى المحتويات

# إعدادات التطبيق (قائمة أدوات)

تتحكم إعدادات التطبيق في سلوك أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.

## كيفية الوصول

في الإطار الرئيسي، ومن قائمة أدوات انقر على إعدادات التطبيق.

## وصف إعدادات التطبيق

الاسم | الوصف
--- | ---
المحول | يظهر في أعلى الإطار وينص على محول WiFi. يمكن أن يكون أيًا من التالي:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- _Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

إعدادات متقدمة: تتحكم الإعدادات التالية في مسلك أداة توصيل WiFi المساعدة وعرضها للمعلومات.
شريط المهام | إظهار الرمز في شريط المهام: حدد هذا لعرض رمز حالة شريط المهام. يوجد هذا الرمز في شريط مهام نظام Windows (منطقة الإخطار). يبين هذا الرمز حالة توصيلك اللاسلكي. الغِ تحديد هذا لعدم عرض رمز حالة شريط المهام. يتيح رمز حالة شريط المهام عدة وظائف:

- إفادة بصرية عن حالة التوصيل والنشاط اللاسلكي لشبكتك اللاسلكية. يغير الرمز لونه وحركته مقابل اختلاف النشاط اللاسلكي. انظر رموز شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- القائمة: تظهر قائمة عندما تنقر على الرمز بزر الماوس الأيمن. يمكنك من هذه القائمة تنفيذ مهام مثل تشغيل أو إيقاف الراديو أو بدء أداة توصيل WiFi المساعدة. انظر: انظر: خيارات قائمة شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب. انظر: تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

الإخطارات | إظهار إخطارات التنبيه: حدد هذا لعرض تنبيهات سطح المكتب بجوار رمز شريط المهام. عندما تقتضي الحاجة تدخلاً منك تظهر رسالة. لا تظهر تنبيهات سطح المكتب إلا عند وقوع حدث ذي أهمية عالية. في حالة تحديد تنبيه سطح المكتب يُتخذ الإجراء الملائم. الغِ تحديد هذا لعدم عرض تنبيهات سطح المكتب. انظر تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

حدد أحد الخيارات التالية:

إخطارات المعلومات: تنبيهات سطح المكتب هذه ذات أهمية أقل، وهي لا تتطلب تفاعلاً منك إلا إن من شأنها تحسين التعامل باللاسلكي إلى حد كبير.

- إظهار إخطارات المعلومات: محدد افتراضياً. تظهر جميع تنبيهات سطح المكتب للمعلومات بجوار رمز حالة شريط المهام. تحسن تنبيهات سطح المكتب هذه من تعاملك اللاسلكي عن طريق إخطارك عندما توجد شبكات لاسلكية متاحة ضمن المدى، كما إنها تخطرك عند تحقيق توصيل لاسلكي أو فقده. انظر تلميحات الأدوات وتنبيهات سطح المكتب للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- عرض لائحة بالشبكات المتاحة في حالة عدم التوصيل: يمكنك تحديد هذا الخيار في حالة عدم تحديد إظهار إخطارات المعلومات. عندما تكون تنبيهات سطح المكتب معطلة، يتيح لك هذا الخيار استمرار تلقي الإخطار بالشبكات المتاحة في عندما يكون محول WiFi غير موصل.

الإخطار عندما يستخدم تطبيق آخر محول WiFi: عندما يكون هذا محدداً تظهر رسالة عندما تحاول تطبيقات أخرى إدارة محول WiFi، ويكون هذا مفيداً إن كنت تستخدم برامج من موضع نقطة فعالة (مقهى، صالة مطار). للاستفادة من ميزات أداة توصيل WiFi المساعدة عطل هذه البرامج عندما تترك النقطة الفعالة.

توصيل تلقائي | التوصيل بالشبكة المتاحة باستخدام التوصيفات فقط: (افتراضي) توصيل محول WiFi بشبكة متاحة باستخدام توصيف مطابق من لائحة التوصيفات. في حالة عدم العثور على أية توصيفات مطبقة يأتيك إخطار بذلك (انظر الإخطارات). يبقى الجهاز اللاسلكي مفصولاً حتى يعثر على توصيف مطابق أو تقوم بتشكيل توصيف مطابق جديد.

التوصيل بأية شبكة متاحة إذا لم يوجد توصيف مطابق: حدد هذا للتوصيل بشبكةٍ ما تلقائياً إذا لم يسبق لك تشكيل توصيف مع وجودك في مكان به شبكة لاسلكية مفتوحة غير مؤمَّنة. ملحوظة: ليس للشبكات المفتوحة أي تأمين، وعلى ذلك يلزمك توفير تأمينك الخاص لهذا التوصيل اللاسلكي، ومن بين السبل إلى تأمين توصيل لاسلكي مفتوح استخدام برنامج للتوصيل الشبكي الاعتباري الخاص.

التوصيل بأية شبكة على أساس التوصيفات فقط (وضع Cisco): حدد هذا لتجربة كل توصيف حسب ترتيب تفضيله، مما يدل على تواجدك على مقربة من نقطة وصول لها أكثر من اسم إلا إنها تعلن عن أحدها فقط.

لا توصل تلقائيًا. سيوصل المستخدم يدويًا: حدد هذا لإيقاف التوصيل التلقائي.

إدارة الاستبعاد | تمكين ميزة لائحة الاستبعاد التلقائية: حدد هذا لتمكين ميزة لائحة الاستبعاد التلقائية. تتيح هذه الميزة أسلوباً لاستبعاد الشبكات من التوصيل التلقائي. انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات. تمكين ميزة لائحة الاستبعاد اليدوية: حدد هذا لتمكين ميزة لائحة الاستبعاد اليدوي. تتيح هذه الميزة أسلوباً لاستبعاد نقاط الوصول من التوصيل التلقائي. انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
لائحة شبكات WiFi | إظهار رؤوس فرز الأعمدة: حدد هذا لعرض أسماء الأعمدة في لائحة شبكات WiFi. انقر على أحد رؤوس الأعمدة لفرز العمود بترتيب تصاعدي أو تنازلي.
إخطار المجلدات المشتركة | تتيح مشاركة الملفات والطابعات لأجهزة كمبيوتر أخرى على شبكةٍ ما الوصول إلى موارد على جهازك. يجب عليك توخي الحرص عندما تستخدم الكمبيوتر المحمول اللاسلكي في حالة تمكين مشاركة الملفات والطابعات. استخدم هذه الميزة لتلقي إخطارات عندما توصل بشبكة لاسلكية ذات مجلدات مشتركة إذا وافقت أحد الشروط التالية:

- جدار الحماية في Microsoft Windows معطل
- مشاركة الملفات والطابعات في حالة تمكين كاستثناء لإعدادات جدار الحماية في Microsoft Windows.

إلغاء مشاركة المجلدات المشتركة تلقائياً عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة.
حدد هذا لإلغاء مشاركة المجلدات المشتركة تلقائياً كلما وصلت بشبكة غير مؤمَّنة. تتيح هذه الميزة مزيدًا من التأمين.

تعطيل هذا الإخطار
حدد هذا لإبقاء المجلدات المشتركة الحالية وصلت بشبكة مفتوحةغير مؤمَّنة.

الإخطار عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة.
حدد هذا لإخطارك كلما وصلت بشبكة مفتوحة غير مؤمَّنة.

إخطار شبكة جهاز إلى جهاز (أقران) | لتلقي تنبيهات حسب الإعدادات التالية في حالة التوصيل بشبكة أقران. ستتلقى تنبيهًا كل دقيقتين بحد أقصى خمسة تنبيهات. الإخطار في حالة عدم انضمام أية أقران إلى شبكة الأقران. حدد هذا لتلقى إخطارا إذا لم ينضم أيٌ من الأقران إلى شبكة الأقران. الإخطار عند خروج كل الأقران من شبكة الأقران.
حدد هذا لتلقي تنبيه عند خروج كل الأقران من شبكة الأقران.

إخطار اسم الشبكة (SSID) | يخطرك في حالة استخدام اسم شبكة (SSID) افتراضي للتوصيل بشبكة. من الأمثلة الشائعة لأسماء الشبكات سابقة التعريف الافتراضية: Wireless، WLAN، linksys، default. من شأن التوصيل بنقطة وصول تحمل اسم شبكة (SSID) افتراضي أن يسبب مشكلة تأمين. تستخدم نقطة الوصول هذه عادةً كافة الإعدادات الافتراضية للتأمين والإدارة (مثل المصادقة المفتوحة والقيم الافتراضية لعنوان IP أو اسم المستخدم أو كلمة المرور). إذا كانت هذه شبكة شخصية فاعمل على تغيير اسم الشبكة وإعدادات التأمين تحسينًا لتأمين الشبكة.

الإخطار عند التوصيل بشبكة تحمل اسم SSID الافتراضي
حد هذا لتلقي تنبيه عند التوصيل بشبكة تحمل اسم الشبكة الافتراضي

إعدادات WiFi | تعطيل مسح WiFi عند الاقتران: يعطل هذا الإعداد المسح بحثًا عن نقاط وصول WiFi إضافية بعد توصيل المحول بنقطة وصول (شبكة). من شأن تعطيل المسح عند تحقق التوصيل بالفعل أن يحسن أداء التوصيل.
Wi-Fi Protected Setup* | الإخطار عند تواجد نقاط وصول إعداد Wi-Fi المحمي ضمن المدى. شغل هذا لإخطارك عندما تكون نقطة وصول مجهزة بـ *Wi-Fi Protected Setup ضمن مدى الكمبيوتر الخاص بك. يكون هذا ضروريًا إذا أردت انتساب (توصيل) هذا الكمبيوتر بنقطة الوضول أو تهيئة هذا الكمبيوتر كسجل لنقطة وصول. الحالة الافتراضية هي التشغيل.
موافق | لحفظ الإعدادات والعودة إلى الصفحة السابقة.
إلغاء | للإغلاق وإلغاء التغييرات.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية