Powrót do Spisu treści

# Zaawansowane informacje statystyczne (menu Zaawansowane)

Karta Zaawansowane informacje statystyczne zawiera bieżące informacje o połączeniu karty. Informacje te dotyczą sposobu komunikacji karty z punktem dostępu.

## Jak uzyskać dostęp

W menu Zaawansowane kliknij przycisk Zaawansowane informacje statystyczne.

## Zaawansowane informacje statystyczne — opis

Nazwa | Opis
--- | ---
Karta Statystyka | Zaawansowane informacje statystyczne: Informacje te dotyczą sposobu komunikacji karty z punktem dostępu. Skojarzenie: Jeśli zostanie znaleziony punkt dostępu, z którym karta może się połączyć, wartością tego pola jest W zasięgu. W przeciwnym przypadku wartością jest Poza zasięgiem.

- Adres MAC punktu dostępu: Dwunastocyfrowy adres MAC punktu dostępu (np. 00:40:96:31:1C:05).
- Liczba skojarzeń: Liczba wskazująca, ile razy karta została znaleziona przez punkt dostępu.
- Liczba punktów dostępu: Liczba dostępnych punktów dostępu znajdujących się w zasięgu karty WiFi.
- Liczba skanów pełnych: Liczba wskazująca, ile razy przeprowadzane było skanowanie wszystkich kanałów w poszukiwaniu odbieranych informacji.
- Liczba skanów częściowych: Liczba skanów, które zostały przerwane.

Mobilność: Informacje zawierające liczniki powiązane z przyczynami mobilności karty. Mobilność polega na łączeniu się karty z jednym punktem dostępu, a następnie z kolejnym, w celu uzyskania lepszej mocy sygnału.

- Liczba mobilności: Liczba wskazująca, ile razy wystąpiła mobilność.
- Nieprzetransmitowane przez punkt dostępu: Transmisja radiowa z punktu dostępu nie została odebrana przez kartę. Może zaistnieć potrzeba zresetowania punktu dostępu.
- Niska jakość sygnału: Jakość sygnału jest zbyt słaba, aby utrzymać połączenie z punktem dostępu. Karta została przemieszczona poza obszar zasięgu punktu dostępu lub dane adresowe punktu dostępu zostały zmienione.
- Równoważenie obciążenia punktu dostępu: Skojarzenie punktu dostępu z kartą zostało zakończone, z powodu braku możliwości utrzymywania łączności punktu dostępu ze wszystkimi skojarzonymi kartami. Zbyt wiele kart próbuje nawiązać łączność z punktem dostępu.
- Zbyt niski poziom RSSI punktu dostępu: Wartość RSSI (moc sygnału) jest zbyt niska, aby utrzymać skojarzenie z kartą. Karta została przemieszczona poza obszar zasięgu punktu dostępu lub szybkość transmisji danych punktu dostępu została zwiększona.
- Niska jakość kanału: Niska jakość kanału powoduje, że karta szuka innego punktu dostępu.
- Liczba jednostek mobilnych opuszczonych przez punkt dostępu: Komputer został usunięty z listy rozpoznawalnych urządzeń mobilnych punktu dostępu. Zachodzi konieczność ponownego skojarzenia komputera z punktem dostępu.

Inne: Te informacje umożliwiają określanie, czy skojarzenie z innym punktem dostępu spowoduje wzrost wydajności i pomoże utrzymać możliwie największą szybkość transmisji danych.

- Sygnały odebrane: Liczba sygnałów nawigacyjnych odebranych przez kartę.
- Procent pominiętych sygnałów: Wartość procentowa pominiętych sygnałów nawigacyjnych.
- Procent błędów transmisji: Wartość procentowa transmisji danych, w których wystąpiły błędy.
- Moc sygnału: Moc sygnału punktu dostępu, z którym łączy się karta podana w decybelach (dBm).

Karta Statystyka transmisji/odbioru | Wyświetla wartości procentowe pakietów kierowanych i niekierowanych. Całkowita liczba pakietów hosta: Całkowita liczba pakietów kierowanych i niekierowanych.

- Transmisja —Mb/s
- Odbiór —Mb/s

- Pakiety niekierowane: Liczba odebranych pakietów wyemitowanych do sieci bezprzewodowej.
- Pakiety kierowane: Liczba odebranych pakietów wysłanych specjalnie do karty WiFi.
- Całkowita liczba bajtów: Całkowita liczba bajtów w pakietach wysłanych i odebranych przez kartę WiFi.

Karta Zapisywanie w dzienniku | Pozwala określić okres, dla którego mają być rejestrowane statystyki karty WiFi. Skonfiguruj ustawienia zapisywania w dzienniku: Kliknij przycisk Ustawienia, aby określić żądaną częstotliwość logowania statystyk. Możesz określić interwał (w sekundach) i czas logowania statystyk (w godzinach).

Aby zmienić lokalizację przechowywania pliku dziennika.

1. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić nową lokalizację pliku dziennika. Wyświetlana jest bieżąca ścieżka. Lokalizacja domyślna to C:\Program Files\Intel\WiFi.
2. Kliknij przycisk Otwórz, aby zamknąć i zastosować nową ścieżkę.
3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Zaawansowane informacje statystyczne.

Rozpocznij/Zakończ zapisywanie: Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać zapisywanie w dzienniku. Po kliknięciu opcji Rozpocznij zapisywanie gromadzone są informacje statystyczne (opisane powyżej). Po kliknięciu przycisku Zakończ zapisywanie gromadzenie zostaje zakończone, a informacje zostają zapisane do pliku, który można otworzyć i przeglądać.

Wyświetl plik dziennika...: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć folder WiFi, znajdujący się w folderze Program Files/Intel (domyślna lokalizacja). Nazwy plików dziennika zawierają miesiąc, dzień, rok i kolejny numer dziennika w danym dniu. Na przykład: 03122007_001.htm. Zawartość pliku dziennika:

- Data i godzina
- Informacje o karcie
- Informacje o połączeniu
- Statystyka transmisji/odbioru

UWAGA: Administrator może wyłączyć tę funkcję.

Resetuj statystykę | Resetowanie liczników statystycznych karty i rozpoczynanie nowych pomiarów dotyczących danych.
Zamknij | Zamyka i powraca do okna głównego.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Więcej informacji o importowaniu/eksportowaniu profili użytkownika znajduje się w sekcji Importowanie i eksportowanie profili.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia