返回內容頁

# 使用 Wi-Fi Protected Setup* 精靈設定與管理網路

Wi-Fi Protected Setup* 精靈讓您輕鬆設定新的網路並新增裝置。Wi-Fi Protected Setup* 簡化了設定過程，同時還可幫助確保安全地設定網路。使用 Wi-Fi Protected Setup*，您可輕鬆進行下列工作：

- 身為註冊者： 擷取保全性設定並設定您的電腦/裝置以連線至現有的網路
- 身為登錄者： 設定網路存取點的保全性設定及/或將其他電腦/裝置新增至網路
- 手動： 不使用 Wi-Fi Protected Setup。將提示您手動輸入網路的保全性設定。

在登錄者處，下列指示也能讓您將其他裝置新增至現有的網路：

- 僅限於登錄者，可將其他電腦/裝置新增至網路

### 如何存取 Wi-Fi Protected Setup* 精靈

存取 Wi-Fi Protected Setup* 精靈有兩種方式：

- 偵測到具有 Wi-Fi Protected Setup 功能的網路時，按一下所顯示的警示訊息：
  在您的電腦無線控制範圍內有具有 Wi-Fi Protected Setup 功能的裝置。請按一下以進行連線。

- 在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗上，按一下 WiFi 網路清單。

以下是在討論中使用的術語。

- 存取點： 將無線裝置連線至網路的裝置。存取點是設定的具有必要網路名稱 (SSID) 和保全性身份證明。
- 註冊者： 裝置能夠尋求加入存取點或無線網路，但不擁有存取點或網路的密碼。電腦獲得有效密碼或金鑰後，會成為無線網路中的一員。WiFi 連線公用程式可被設定為支援存取點的登入者以進行操作。
- 登錄者： 登錄者是一個可允許其他裝置（通常為電腦）加入無線網路的裝置（通常為電腦）。WiFi 連線公用程式可被設定為支援存取點的登錄以進行操作。登錄可安全地自動傳輸存取點金鑰或密碼。

透過設定存取點、連線具有 WiFi 介面卡配備的所需電腦和有選擇性地連結外部網路連接（例如網際網路，一般是透過連線該存取點至 DSL 或纜線數據機或與之相符的設備）可建立新無線網路。

### 身為註冊者： 擷取保全性設定並設定您的電腦/裝置以連線至現有的網路

下列步驟使用 Wi-Fi Protected Setup* 精靈將註冊者連線至現有的網路。這是假設登錄者電腦具有可執行的 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式。

注意： 為了達到大於 802.11n 連接上的 54 Mbps 傳輸速率，必須選取 WPA2-AES 保全性。可選取無保全性 ( 「無」) 來啟用網路設定和疑難排解。

1. 在您想連線網路的電腦上，訊息會告知您，在您無線電腦的範圍內具有 Wi-Fi Protected Setup 功能的一或多個存取點。按一下此訊息。（或者，您可從 WiFi 連線公用程式主視窗中的 WiFi 網路清單來選擇網路。）
2. 將開啟「WiFi Protected Setup* 精靈」啟動頁面。在此處選取身為註冊者： 擷取保全性設定並設定您的電腦/裝置以連線至現有的網路。
3. 使用「可用網路」清單來選擇您想連線的網路（在此範例中為 MyWPS）。 然後按一下「下一步」。
4. 將會開啟「尋找」視窗。您想連線至網路的登入者會尋找關於網路登錄情況。假如「尋找」過程成功，則會顯示登錄的名稱或存取點。
5. 下個視窗會出現，顯示裝置密碼（登入者密碼）。在登入時顯示的密碼是為登入者準備的唯一隨機產生的臨時密碼。用該密碼來請求允許連線至網路存取點。（以下顯示的密碼僅為範例）。
6. 在登錄者或存取點，輸入註冊者所提供的密碼。然後按一下「下一步」。

注意： 此程序會假設登錄在執行 WiFi 連線公用程式﹔顯示在登錄中的程序和視窗可能與其他廠商的軟體有所不同。一些存取點可能會在登錄中建立。

7. 下個視窗會列出此網路的設定檔。選取的設定檔將會傳送至登入者，並允許將其存取到此網路。只有受支援的設定檔才會顯示出來。受支援的設定檔是那些基於 WPA-PSK、WPA2-PSK 和 Open（無）保全性的設定檔。選擇此設定檔，並按一下「下一步」以結束註冊程序。
8. 最後的視窗會顯示登入者註冊及登錄已完成。請按一下「完成」。
9. 在登入者上，按一下「下一步」。在登錄時，當您成功地連線至 <無線網路名稱> 時將會通知您。請按一下「完成」。

### 身為登錄者： 設定網路存取點的保全性設定及/或將其他電腦/裝置新增至網路

下列步驟使用 Wi-Fi Protected Setup* 精靈將此電腦設定為保全網路或存取點的登錄者。如果您在建立新網路，請執行這些步驟。

1. 查找存取點的裝置所有權密碼。這由存取點的製造廠商設定。密碼常位於裝置底部的標籤上。
2. 開啟網路存取點。
3. 在您想建立為登錄的電腦上，開啟 WiFi 連線公用程式。
4. 以下訊息向您說明，在您的電腦範圍內有一個或多個相容的裝置。按一下此訊息。（或者，您可從 WiFi 連線公用程式主視窗中的 WiFi 網路清單來選擇網路。）
5. 將開啟「WiFi Protected Setup* 精靈」啟動頁面。在此處選取身為登錄者： 設定網路存取點的保全性設定及/或將其他電腦/裝置新增至網路。
6. 在下個視窗中，從可用網路清單來選擇您想連線的網路。網路清單根據所偵測到的情況而定。請按一下「下一步」。
7. 在下個視窗上，輸入在步驟 1 中的存取點擷取的「裝置所有權密碼」。按一下「下一步」以繼續。
8. 出現的下個視窗會顯示「網路名稱」、「保全性類型」和「密碼」。如果存取點已設定了 ，就會呈現灰色﹔繼續進行步驟 10。如果存取點沒有設定 （欄位不會呈現灰色），則繼續進行步驟 11。
9. 幾秒鐘後，將會顯示以下訊息：
   存取點已設定。您要重新設定嗎？
   若您不要重新設定存取點，請選「否」。軟體會加入網路、進行連線，並建立設定檔。然後會退出，同時也完成了該程序。如果您想重新設定存取點，請選擇「是」。
10. 將會顯示下個視窗。第一欄位會顯示存取點的名稱。這樣會根據預設顯示網路名稱 (SSID) 。在此範例中我們將其重設至 MyWPS 中。您可隨時為其命名。
11. 在「保全性類型」欄位中，選取您要的保全性類型。

- WPA* 個人需要在存取點與用戶端手動設定預先共用金鑰 (PSK)。在用戶端站台以及存取點兩者中，此 PSK 會驗證密碼或識別碼。不需要使用驗證伺服器。
- WPA2* 是 WPA 保全性的第二代，為企業與消費無線使用者提供高等級的保證，只有獲授權的使用者才可以存取其 WiFi 網路。此處我們已選擇「WPA2 個人」安全性。您可以在傳統裝置上使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式設定檔來獲取 WiFi 網路名稱 (SSID) 和 WPA2-個人密語。

12. 第三個欄位是密碼（金鑰）。顯示的密碼是隨機產生或預先設定的，但是您可以隨時變更。不管怎樣，您都應該使用強健的金鑰來加強保全性。它必須在 8 和 63 字元之間。在您完成該步驟後，按一下「下一步」。

以下視窗顯示存取點和登錄的組態情況。

13. 網路接收到所有權密碼後，當您成功地連線至<無線網路名稱> 時將會通知您。請按一下「完成」。此過程完成了存取點和登錄的組態。
14. 如果您想將這些設定儲存到設定檔以備將來由法定用戶端來使用，按一下「儲存無線設定」。將設定檔設定儲存至本機硬碟上的文字檔 (txt) 中。該檔案會根據預設儲存到您的本機 C:\ 磁碟上。接受預設的儲存位置，或按一下「瀏覽」以選擇在您電腦上的其他位置。

接下來，您可將註冊者（電腦）連線至網路。您可以 用註冊者身份來執行這個程序： 擷取保全性設定並設定您的電腦/裝置以連線至現有的網路。或者，如果您只想以網路的登錄者工作，則執行程序 在登錄者，將其他電腦新增至網路。

### 在登錄者，將其他電腦新增至網路

下列步驟使用在登錄者上的 Wi-Fi Protected Setup* 精靈將其他電腦 (註冊者) 連線至現有的網路。此程序只能在登錄者上執行。

注意： 此程序會假設登錄在執行 WiFi 連線公用程式﹔顯示在登錄中的程序和視窗可能與其他廠商的軟體有所不同。

1. 為您想新增至網路的登錄電腦獲取「裝置密碼」。
2. 在登錄者上於 WiFi 連線公用程式的工作匣圖示，按一下滑鼠右鍵並選擇「新增裝置」。
3. 在登錄者上，請執行程序「將註冊者連線至網路或存取點」的步驟 6 至 9。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明