目次へ戻る

# タスクバー アイコン

- タスクバー メニュー オプション
- タスクバー アイコン
- ツールのヒントとデスクトップ アラート
- タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーを起動する

# タスクバー メニュー オプション

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティー ステータス アイコンは、Windows デスクトップの右下にあるタスクバーに表示されます。このアイコンは次のように表示されます。

ステータス アイコンを右クリックすると、メニュー オプションが表示されます。

WiFi 接続ユーティリティーを使用して WiFi 接続を管理している場合は、次のメニュー オプションが表示されます。

名前 | 説明
--- | ---
WiFi を設定する | インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーをクリックして開いて WiFi 接続を設定します。
WiFi オン | [WiFi オン] をクリックして、インテル WiFi アダプターをオン/オフにします。アダプターはネットワークを検索して、アプリケーションの設定により、特定のネットワークに接続することがあります。
WiFi オン 802.11a オフ | このオプション メニューは、コンピューターの製造元によって、また WiFi アダプターが 802.11a 帯域をサポートするかどうかによって、表示されます。表示される場合は、WiFi 無線 (帯域 b または g) をオンにできますが、802.11a 帯域はオフになります。詳細は、ワイヤレスのオン/オフの切り替えを参照してください。
WiFi オフ | クリックして、インテル WiFi アダプターをオン/オフにします。現在 WiFi ネットワークに接続していて、[WiFi オフ] をクリックすると、WiFi ネットワーク接続は閉じられます。
プロファイルに接続 | プロファイル リストに現在のプロファイルが表示されます。プロファイルをクリックして接続します。
新しいデバイスの追加 | このコマンドは、Wi-Fi Protected Setup* を使用して、新しいデバイス (たとえばノート PC) を追加します。ご使用のコンピューターでこのコマンドを使用するには、コンピューターが既に Wi-Fi Protected Setup レジスタとして既に設定されている (WiFi 接続ユーティリティーを使用して) ことが必要です。新しいデバイスの追加を参照してください。

Windows ゼロ構成マネージャーを使用して WiFi 接続を管理している場合は、次のメニュー オプションが表示されます。

名前 | 説明
--- | ---
ワイヤレス ゼロ構成を開く | クリックして、Windows* が提供するワイヤレス接続マネージャーである Windows ゼロ構成を開きます。これは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーの [詳細設定] メニューで [Windows を使用して WiFi を管理する] を選択した場合のみ使用できます。
WiFi オン | [WiFi オン] をクリックして、インテル WiFi アダプターをオン/オフにします。アダプターはネットワークを検索して、アプリケーションの設定により、特定のネットワークに接続することがあります。
WiFi オフ | クリックして、インテル WiFi アダプターをオン/オフにします。現在 WiFi ネットワークに接続していて、[WiFi オフ] をクリックすると、WiFi ネットワーク接続は閉じられます。
プロファイルに接続 | プロファイル リストに現在のプロファイルが表示されます。プロファイルをクリックして接続します。
新しいデバイスの追加 | このコマンドは、Wi-Fi Protected Setup* を使用して、新しいデバイス (たとえばノート PC) を追加します。ご使用のコンピューターでこのコマンドを使用するには、コンピューターが既に Wi-Fi Protected Setup レジスタとして既に設定されている (WiFi 接続ユーティリティーを使用して) ことが必要です。新しいデバイスの追加を参照してください。
WiFi コントロールを有効にする | クリックすると、WiFi 接続ユーティリティーが WiFi 接続を管理します。ワイヤレス ゼロ構成マネージャーがワイヤレス接続を管理しなくなります。ワイヤレス ゼロ構成マネージャーが WiFi 接続を管理するように戻すには、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアを開いて、[詳細設定] メニューで [Windows を使用して WiFi を管理する] をクリックします。

# タスクバー アイコン

タスクバー アイコン は現在の WiFi 接続状態をビジュアルに示します。接続の状態アイコンは、Windows デスクトップの右下にあります。[ツール] メニューの [アプリケーションの設定] でタスクバー アイコンの表示、非表示を設定できます。

名前 | 説明
--- | ---
| WiFi オフ： WiFi アダプターは現在オフになっています。オフの場合、WiFi デバイスは送受信を行いません。アダプターを有効にするには、[WiFi オン] をクリックします。アイコンは白色で静的です。
| 範囲内のWiFi ネットワークを検索中です： WiFi アダプターは使用可能な WiFi ネットワークをスキャンしています。アイコンは白いアニメーションです。
| WiFi ネットワークが見つかりません。使用可能な WiFi ネットワークが検出されませんでした。インテル(R) PROSet/Wireless WiFi は定期的に使用可能なネットワークをスキャンします。強制的にスキャンしたい場合は、アイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーを起動し、[更新] をクリックします。このアイコンは赤です。
| WiFi ネットワークが検出されました： 使用可能な WiFi ネットワークが見つかりました。WiFi ネットワーク リストを表示するには、このアイコンをダブルクリックします。ネットワークを選択します。[接続] をクリックします。このアイコンは黄です。
| 認証に失敗しました： WiFi ネットワークで認証できませんでした。警告を示す黄色の三角形が付いた緑色のアイコンです。
| WiFi ネットワークへの接続： IP アドレスの取得中やエラーが発生したとき点滅します。
| WiFi ネットワークに接続中： WiFi ネットワークに接続しています。ツール ヒントにネットワーク名、速度、信号の品質、IP アドレスが表示されます。この波模様のついた緑のアイコンは信号の品質を示します。波模様の多いほど、信号の品質が良いことを示します。

# ツールのヒントとデスクトップ アラート

ツール ヒントとデスクトップ アラートによって、接続状況のフィードバックや変化情報が表示されます。ツール ヒントを表示するには、マウス ポインターをアイコン上に移動します。デスクトップ アラートは WiFi ネットワークの状態が変化すると表示されます。たとえば、WiFi ネットワークの電波圏外から圏内に入ったときにデスクトップ アラートが表示されます。

デスクトップ アラートを有効にするには、[アプリケーションの設定] で [情報の通知を表示する] を選択します。

## ツール ヒント

マウス ポインターをアイコンの上に置くと、ツール ヒントが表示されます。接続のそれぞれの状態に対してテキストが表示されます。

## デスクトップ アラート

ユーザーの操作が必要な場合は、デスクトップ アラートが表示されます。アラートをクリックすると、適切な操作が行われます。たとえば、WiFi ネットワークが検出されると、以下のアラートが表示されます：

アクション： デスクトップ アラートをクリックしてワイヤレス ネットワーク リストのネットワークに接続します。

接続されると、接続された WiFi ネットワーク、接続速度、信号の質および IP アドレスが表示されます。

デスクトップ アラートは、接続の問題があることを知らせるためにも使用されます。デスクトップ アラートをクリックしてインテル(R) ワイヤレス･ トラブルシューターを開きます。

# タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアを起動する

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアを開始するには：

- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバー アイコンをダブルクリックします。
- タスクバー アイコン を右クリックして、[WiFi を設定する] を選択します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報