返回內容頁

# 無線網路概述

關於無線網路
我需要什麼才能設定無線網路？
無線網路連線基本知識

- 什麼是無線網路管理公用程式？
- 網路名稱
- 設定檔
- 保全性
- 識別無線網路
- 選取無線網路模式

我如何開啟和關閉無線電？

注意： 整份說明當中交替使用「無線」和「WiFi」兩種詞彙。

## 關於無線網路

無線區域網路 (WLAN) 無需使用網路纜線即可與電腦連線。取而代之，電腦使用無線電通訊互相傳送資料。在 WLAN 中，稱為存取點或無線路由器的無線電通訊裝置可連線至網路電腦，並提供網際網路或網路存取。您可以直接與其它無線電腦通訊，或是透過無線存取點連接到現有的網路。

設定您的 WiFi 介面卡時，需要為您要使用的無線網路類型選取操作模式。您可以使用 Intel® PRO/Wireless Network Connection 介面卡連接到符合無線網路連接 802.11 標準的其他類似無線裝置。在此說明中，無線網路也稱為 WiFi 網路。

## 我需要什麼才能設定無線網路？

最常見的無線網路類型是基礎架構網路。要設定基礎架構網路，您需要以下項目：

- 一個無線路由器。
- 您想連線至無線網路的每台電腦之無線網路介面卡。
- 如果您想要 WLAN 的網際網路存取，您也需要寬頻的網際網路服務如纜線或 DSL。這包括一個寬頻數據機。

## 無線網路連線基本知識

### 什麼是無線網路管理公用程式？

WiFi 連線公用程式是無線網路管理的公用程式。它可以幫助您管理無線連線。這個程式可幫助您進行無線連線的初始設定，然後可輕鬆管理那些連線、開啟與關閉連線，以及依需要來管理保全性。某些電腦還隨附了 Microsoft Windows Zero Configuration，這是另一個無線網路管理公用程式，並且兩種工具不能同時使用。這是因為如果一個公用程式正在管理無線連線，則不會套用其他公用程式中建立的網路設定。我們建議您選擇一種工具來管理無線連線，並且持續使用該工具。

請參閱使用 Microsoft Windows* 管理 WiFi*，並另請參閱連線。

### 網路名稱 (SSID)

每個無線區域網路 (WLAN) 都使用一個專屬的網路名稱來識別網路。這個名稱也叫做「服務組識別碼」(SSID)。當您設定 WiFi 介面卡時，您指定 SSID。如果您要連接到現有的 WLAN，一定要使用那個網路的名稱。如果您在設定自己的 WLAN，可以自己取名，並在每部電腦上使用該名稱。名稱最長可以有 32 個字元並包含字母和數字。在存取點或無線路由器之處指派 SSID 或網路名稱。

### 設定檔

設定檔是用來管理您電腦的 WLAN 連線。設定檔是一組設定集，決定您的電腦如何連線至 WLAN。這些設定（設定檔）儲存在您的電腦上，每當您連線至該 WLAN 時就會使用。設定檔包括所有網路資訊及保全性設定。要為不同的 WLAN 建立不同的設定檔。對於您的電腦，每個 WLAN 會有自己的設定檔來管理對該 WLAN 的連線。使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體，您電腦的設定檔會顯示在「設定檔」清單中。利用公用程式，您可建立、編輯與移除設定檔。

### 保全性

有些 WLAN 為開放或未保全的網路，有些則為保全的網路。保全的 WLAN 會限制存取此網路的對象。保全性有不同等級的方法。WiFi 連線公用程式可輕鬆協助您設定 WLAN 的保全性方法。

一般的 WLAN 保全性方法是使用金鑰或密碼，請求存取的電腦必須提供金鑰或密碼才能夠存取。WLAN 也可使用加密來對資料加密。使用加密時，在電腦傳輸資料之前，會使用機密的加密金鑰來混合資料。接收電腦會使用這個相同的密碼來整齊該資料。如果您連線到現有的網路，請使用無線網路管理員提供的加密金鑰。如果您在設定自己的網路，可以自己設定金鑰，並在每部電腦上使用該金鑰。WiFi 連線公用程式可幫助您進行這項作業。您電腦用來取得 WLAN 存取的保全性方法是儲存在設定檔中。請參閱保全性以取得更多有用的資訊。

### 識別無線網路

視無線網路的大小和元件而定，識別無線網路有不同的方法：

- 網路名稱或服務組識別碼 (SSID)： 識別無線網路。網路上所有的無線裝置都必須使用相同的 SSID。這可能是最常見的方法。
- 基礎服務組 (BSS)： 由可識別其他網路和建立通信的兩個或更多的無線節點或站台組成。
- 廣播 SSID： 存取點可以用廣播 SSID 來回應傳送偵查封包的電腦。如果存取點上有啟用這項功能，任何無線使用者都可以使用空白 (null) SSID 來與存取點關聯。
- Basic Service Set Identifier「基礎服務組識別碼 (BSSID)」： 每個無線裝置的唯一識別碼。BSSID 就是該裝置的乙太網路 MAC 位址。
- Extended Service Set Identifier「延伸服務組識別碼 (ESSID)」： 用來識別包括存取點之無線網路的特殊 SSID。
- 獨立基礎服務組 (IBSS)： 在 802.11 系統中的操作模式可在 802.11 裝置間直接進行通信，而沒有必要再用存取點設定通訊作業階段。
- 獨立基礎服務組識別碼 (IBSSID)： 用來識別設定為直接與其他電腦通訊而不使用存取點的無線電腦之網路的特殊 SSID。

### 選取無線網路模式

視網路上的使用者數而定，無線網路可以用，也可以不用存取點操作。基礎架構模式使用存取點來允許無線電腦傳送和接收資訊。無線電腦傳送到存取點，存取點接收資訊，再將資訊廣播到其它電腦。存取點也可以連接到有線網路或網際網路。多個存取點可以結合提供範圍廣泛的區域。

點對點模式，也稱為點對點 (ad hoc) 模式，不須存取點操作，並可讓無線電腦直接傳送資訊到其它無線電腦。您可以使用點對點模式來網路連接家中或小型辦公室中的電腦，或設定會議用的暫時無線網路。

## 我如何開啟和關閉無線電？

在不同的場合中，您必須關閉 (與開啟) WiFi 介面卡的無線電。例如，登上飛機時會要求您關閉無線電。您也可以關閉無線電來節省電源。

開啟和關閉無線電有三種方法：

- 使用無線的無線電硬體開關（並非所有電腦都有）。
- 使用 WiFi 連線公用程式中的「WiFi 啟動」/「WiFi 關閉」按鈕。
- 使用 Windows。

請記得，要連線至無線網路，必須將無線無線電開啟。如果您無法連線到無線網路，請確認都已透過硬體開關和 WiFi 連線公用程式中的「WiFi 啟動」/「WiFi 關閉」按紐開啟了無線電。

請參閱開啟或關閉無線電以獲取更多資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明