İçindekilere Dön

# Kablosuz Ağa Genel Bakış

Kablosuz Ağlar Hakkında
Bir Kablosuz Ağ Kurmak İçin Neler Gerekir?
Kablosuz Ağlarla İlgili Temel Bilgiler

- Kablosuz Ağ Yönetimi Yardımcı Programı Nedir?
- Ağ Adı
- Profiller
- Güvenlik
- Bir Kablosuz Ağı Tanıtma
- Kablosuz Ağ Modu Seçme

Radyoyu Nasıl Açıp Kapatabilirim?

NOT: Yardım konularında "kablosuz" ve "WiFi" terimleri eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

## Kablosuz Ağlar Hakkında

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN), ağ kabloları kullanılmadan bilgisayarları birbirine bağlar. Bilgisayarlar, birbirilerine veri göndermek için radyo iletişimini kullanır. WLAN'da erişim noktası ya da kablosuz yönlendirici adı verilen bir telsiz iletişim aygıtı ağ bilgisayarları arasında bağlantı kurar ve Internet ya da ağ erişimi sağlar. Diğer kablosuz bilgisayarlarla doğrudan iletişim kurabilir, ya da kablosuz bir erişim noktası üzerinden varolan bir ağa bağlanabilirsiniz.

Kablosuz bağdaştırıcınızı ayarladığınızda, istediğiniz kablosuz ağ için işletme kipini seçebilirsiniz. Intel® PRO/Kablosuz Ağ Bağlantısı bağdaştırıcınızı, 802.11 kablosuz ağ iletişimi standardına uyan benzer kablosuz aygıtlara bağlamak için kullanabilirsiniz. Bu Yardım belgesinde kablosuz ağlardan WiFi ağlar olarak da bahsedilmektedir.

## Bir Kablosuz Ağ Kurmak İçin Neler Gerekir?

En yaygın kablosuz ağ tipi altyapı ağıdır. Bir altyapı ağı kurmak için şunlar gerekir:

- Kablosuz yönlendirici.
- Kablosuz ağa bağlamak istediğiniz her bilgisayar için bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı.
- WLAN bağlantınızda İnternet erişiminiz olmasını istiyorsanız, kablo ya da DSL gibi geniş bant İnternet hizmetine de ihtiyacınız olacaktır. Bu hizmet için bir geniş bant modem gerekir.

## Kablosuz Ağlarla İlgili Temel Bilgiler

### Kablosuz Ağ Yönetimi Yardımcı Programı Nedir?

WiFi bağlantı yardımcı programı, kablosuz ağ yönetimi yazılımıdır. Kablosuz bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur. Öncelikle kablosuz bağlantılarınızı kurmanıza, ardından da bu bağlantıları kolaylıkla yönetmenize, açıp kapatmanıza ve gerektiğinde güvenliği sağlamanıza yardımcı olabilir. Bazı bilgisayarlar, bir başka kablosuz ağ yönetim programı olan Microsoft Windows Sıfır Yapılandırma ile birlikte satılır. Bu araçların her ikisini birden kullanmamalısınız. Bunun nedeni, bu yardımcı programlardan birini kullanarak oluşturduğunuz ağ ayarlarının, kablosuz bağlantıların diğer program tarafından yönetilmesi durumunda geçersiz olmasıdır. Kablosuz bağlantıların yönetimi için bir araç seçmenizi ve onu değiştirmemenizi öneririz.

Bkz. WiFi Yönetimi İçin Microsoft Windows* Kullanma; ayrıca bkz. Bağlanma.

### Ağ Adı (SSID)

Her kablosuz yerel alan ağı (WLAN), kendini tanımlamak için benzersiz bir ağ adı kullanır. Bu ada SSID (Service Set Identifier - Hizmet Takımı Tanıtıcısı) de denir. WiFi bağdaştırıcınızı kurduğunuzda SSID değerini belirtmeniz gerekir. Varolan bir WLAN'a bağlandığınızda, bu ağın adını kullanmak zorundasınız. Kendi WLAN ağınızı kuruyorsanız, kendinize göre bir ad belirleyip her bilgisayarda bu adı kullanmanız gerekir. Ad için, harflerden ve sayılardan oluşan en çok 32 karakter kullanabilirsiniz. SSID ya da ağ adı, erişim noktasında ya da kablosuz yönlendiricide atanır.

### Profiller

Bilgisayarınızın bir WLAN ile olan bağlantısını yönetmek için bir profil kullanılır. Profil, bilgisayarınızın WLAN'a nasıl bağlanacağını belirleyen bir dizi ayardan oluşur. Bu ayarlar (profil) bilgisayarınıza kaydedilir ve WLAN'a her bağlandığınızda kullanılır. Profil, tüm ağ bilgilerini ve güvenlik ayarlarını içerir. Farklı WLAN'lar için farklı profiller oluşturulur. Bilgisayarınız açısından, her WLAN'ın o WLAN'a yapılan bağlantıları yönetebilmesi için kendi profili olacaktır. Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımını kullanıyorsanız, bilgisayarınız için oluşturulan profiller Profiller listesinde görüntülenir. Yazılımı kullanarak profilleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

### Güvenlik

Bazı WLAN'lar açık ve güvensiz ağlardır, bazıları ise güvenli ağlardır. Güvenli bir WLAN, ağa erişenleri kısıtlar. Farklı güvenlik düzeyi yöntemleri mevcuttur. WiFi bağlantı yardımcı programı, WLAN ağınız için bir güvenlik yöntemi belirlemeniz açısından size kolaylıkla yardımcı olabilir.

WLAN'lar için sık kullanılan güvenlik yöntemleri anahtar ve parolaları kullanır. Bu sayede, erişim isteyen bir bilgisayarın erişim alabilmesi için ilgili anahtarı ya da parolayı sağlaması gerekir. WLAN'lar ayrıca verileri kodlamak için şifreleme de kullanabilir. Bilgisayar, şifreleme sayesinde, verileri göndermeden önce, gizli bir şifreleme anahtarı kullanarak veriyi şifreler. Alıcı durumundaki bilgisayar, verilerin şifresini çözmek için aynı anahtarı kullanır. Varolan bir ağa bağlanıyorsanız, kablosuz ağ yöneticisinin sağladığı şifreleme anahtarını kullanın. Kendi ağınızı kuruyorsanız, kendinize göre bir ad belirleyip her bilgisayarda bu adı kullanmanız gerekir. WiFi bağlantı yardımcı programını kullanarak bunu yapabilirsiniz. WLAN erişimi için bilgisayarınızın kullandığı güvenlik yöntemi profilde saklanır. Daha fazla yardımcı bilgi için Güvenlik başlıklı konuya bakın.

### Bir Kablosuz Ağı Tanıtma

Kablosuz ağın büyüklüğüne ve bileşenlerine bağlı olarak kablosuz ağı tanıtmanın çeşitli yolları vardır:

- Ağ adı ya da SSID (Service Set Identifier - Servis Takımı Tanımlayıcısı): Kablosuz ağı tanıtır. Ağdaki tüm kablosuz aygıtlar aynı SSID değerini kullanmak zorundadır. Bu muhtemelen en sık kullanılan yöntemdir.
- BSS (Basic Service Set - Temel Hizmet Takımı): Birbirini tanıyan ve birbiriyle iletişim kuran iki ya da daha fazla kablosuz düğümden ya da istasyondan oluşur.
- Yayın SSID: Bir erişim noktası yoklama paketleri gönderen bilgisayarlara yayın SSID değeriyle yanıt verebilir. Bu özellik erişim noktasında etkinleştirildiğinde, her kablosuz kullanıcı boş (değersiz) SSID kullanarak erişim noktasıyla ilişki kurabilir.
- BSSID (Basic Service Set Identifier - Temel Hizmet Takımı Tanımlayıcısı): Her kablosuz aygıt için benzersiz bir tanımlayıcı. BSSID, aygıtın Ethernet MAC adresidir.
- ESSID (Extended Service Set Identifier - Genişletilmiş Hizmet Takımı Tanımlayıcısı): Erişim noktaları içeren bir kablosuz ağı tanıtmak için kullanılan özel bir SSID türüdür.
- IBSS (Independent Basic Service Set – Bağımsız Temel Hizmet Takımı): 802.11 sistemlerde 802.11 aygıtlarının erişim noktası içeren bir iletişim oturumu kurmaya gerek kalmadan doğrudan iletişim kurmasını sağlayan bir işletme modudur.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier - Bağımsız Temel Hizmet Takımı Tanımlayıcısı): Erişim noktası kullanmadan birbiriyle doğrudan iletişim kuran bir kablosuz bilgisayarlar ağını tanıtmak için kullanılan özel bir SSID türüdür.

### Kablosuz Ağ Modu Seçme

Kablosuz ağlar, ağdaki kullanıcı sayısına bağlı olarak erişim noktalarıyla ya da erişim noktası olmadan çalışabilir. Altyapı modunda, kablosuz bilgisayarların veri alıp göndermesi için erişim noktaları kullanılır. Kablosuz bilgisayarlar verileri erişim noktasına iletir, erişim noktası bilgileri alır ve başka bilgisayarlara yeniden yayınlar. Erişim noktası bir kablosuz ağa ya da Internet'e de bağlanabilir. Birden çok erişim noktası ortaklaşa çalışarak büyük bir alanda kablosuz hizmetler sağlayabilir.

Ad Hoc mod olarak da bilinen Aygıttan Aygıta mod, erişim noktası olmadan çalışır ve kablosuz bilgisayarların bilgileri doğrudan diğer kablosuz bilgisayarlara göndermesini sağlar. Aygıttan Aygıta modunu ev ya da küçük ofis ortamında ya da bir toplantı için geçici bir kablosuz ağ oluşturmak üzere kullanabilirsiniz.

## Radyoyu nasıl açıp kapatabilirim?

WiFi bağdaştırıcı radyosunu farklı durumlarda kapatmanız (açmanız) gerekecektir. Örneğin, uçağa binerken radyoyu kapatmanız gerekebilir. Pil gücünden tasarruf etmek için de kapatmanız gerekebilir.

Radyoyu açıp kapatmanın üç yöntemi vardır:

- Kablosuz radyo donanım anahtarını kullanarak (her bilgisayarda mevcut olmayabilir).
- WiFi bağlantı yardımcı programında WiFi Açık / WiFi Kapalı düğmesini kullanarak.
- Windows'u kullanarak.

Unutmayın, kablosuz ağlara bağlanmak için kablosuz radyonun yeniden açılması gereklidir. Kablosuz ağa bağlanamıyorsanız, hem donanım anahtarını hem de WiFi bağlantı yardımcı programında WiFi Açık / WiFi Kapalı düğmesini kullanarak radyonun açık olduğunu doğrulayın.

Ek bilgi için Radyoyu Açma ya da Kapatma başlıklı konuya bakın.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi