İçindekilere Dön

# Ağ Özellikleri

Ağ Özellikleri
Dışlananları Yönet

Bu Ağ Özellikleri penceresi seçilen ağla ilgili ayrıntılı bilgiler sağlar.

## Erişim Yöntemi

Seçilen ağ ve bu ağın erişim noktaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı ana penceresinde Özellikler düğmesini tıklatın. Bu ekranda bu ağ ve bu ağın erişim noktaları ile ilgili bilgiler gösterilir; ayrıca, Dışlama Listesi Yönetimi ekranını açmanıza da olanak sağlanır. Dışlama Listesi Yönetimi ekranında, otomatik bağlantıdan dışlanacak profilleri ekleyebilirsiniz.

### Ağ Özellikleri Ayrıntıları

Ad | Açıklama
--- | ---
Ağ Adı | WiFi ağın adını görüntüler.
Bant | Kullanılan geçerli bant ve frekans. Bant ve frekans görüntülenmezse Aralık Dışında değeri görüntülenir. Listede aşağıdaki bantlar yer alır:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

İşletme Modu | Geçerli modu görüntüler:

- Ağ (Alt Yapı)

> Bir erişim noktası etrafında yapılandırılan kablosuz bir ağ. Bu ortamda, erişim noktası yalnızca kablolu ağ ile olan bağlantıyı kurmakla kalmaz fakat en yakın çevredeki kablosuz ağ trafiği için aracılık da yapar.

- Aygıttan Aygıta (Ad hoc)

> Her bilgisayarın aynı yeteneklere sahip olduğu ve her bilgisayarın bir iletişim oturumunu başlatabildiği bir iletişim yapılandırmasıdır (ağ türü). Eşler-arası ağ ya da bilgisayardan-bilgisayara ağ olarak da bilinir.

Kimlik Doğrulama Düzeyi | Kullanılan ağ için geçerli kimlik doğrulama güvenlik modunu görüntüler. Listede aşağıdaki ağ kimlik doğrulama düzeyleri yer alır:

- Açık
- Paylaşılan
- WPA-Kuruluş
- WPA2-Kuruluş
- WPA - Bireysel
- WPA2 - Bireysel

Geçerli kullanılan ağın kullandığı kimlik doğrulamasını görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.

Veri Şifreleme | Listede aşağıdaki Veri Şifreleme ayarları yer alır:

- Yok
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.

Bu Ağdaki Erişim Noktaları <0-50> |

- Sinyal Gücü: Sinyal gücü simgesi çubukları, WiFi bağdaştırıcınız ile en yakın erişim noktası arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü gösterir.
- Aşağıdaki simgelerden biri görüntülenir: . Kullanılan bandı (802.11a, 802.11b, 802.11g ya da 802.11n) belirtir.
- Kanal: Belirli bir kablosuz ağ için, kullanılan geçerli gönderme ve alma kanalını görüntüler.
- BSSID (Altyapı işletme modu): Seçilen ağın erişim noktasının on iki haneli MAC adresini görüntüler.

Dışlananları Yönet | Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın. Ağ dışlama özelliği etkinse (bkz. Uygulama Ayarları), Ağ Özellikleri'nde ağın otomatik bağlantı özelliğinden dışlanıp dışlanmadığı da belirtilir.
Kapat | Ağ Özellikleri'ni kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi