返回目录页面

# 无线事件查看器

无线事件查看器程序用于跟踪和显示无线事件。事件列表将包括正常事件以及（如果发生问题）错误事件。事件的记录存储在日志文件中；您可将日志文件发送到客户支持。

## 如何访问

要启动无线事件查看器。

1. 从“工具”菜单，单击英特尔® 无线故障诊断程序。
2. 从窗口的右窗格，单击无线事件查看器。

## 文件菜单命令

注意： 作为客户端用户，您对事件查看器设置j进行访问和更改的能力可能由您的管理员决定。如果是这种情况，则设置中某些条目会呈灰色。

### 设置命令

设置命令让您访问控制无线事件记录的不同设置。此项命令启动带有三个选项卡的窗口:

- “常规”选项卡
- “删除日志文件”选项卡
- “驱动程序日志”选项卡

#### “常规”选项卡

“常规”选项卡让您服务以下设置：

设置 | 说明
--- | ---
启用无线事件记录。 | 单击（查看）以启用无线事件记录。必须勾选无线事件记录方能生效。如果此项被关闭，则此窗口中的其他所有无线事件设置将都处于不活动状态。
指定写入无线日志文件的文件夹： | 在系统中指定一个绝对位置以写入日志文件。此路径的最大长度为 150 个字符。
日志文件名称前缀： | 这是日志文件的名称。默认名称是： <公司名称_用户域>。可以设定此项。
最大日志文件大小： | 为防止日志文件过大，会在当前日志文件超出指定的大小（MB）时创建新的日志文件。默认文件大小为 1 MB。可以 1 MB 的增量将文件大小提高到最多 10 MB。
默认值 | 单击默认值将此选项卡上的所有设置均设为其默认值。这仅设定打开的选项卡上的默认值。
确定 | 保存更改，并关闭此窗口。

#### “删除日志文件”选项卡

“删除日志文件”选项卡让您访问以下设置：

设置 | 说明
--- | ---
从下面选择何时删除日志文件。 |

- 从不删除旧的日志文件。
- 在满足选定条件的情况下删除旧的日志：
  - 每隔指定的天数删除旧的日志文件： 此数的范围为 1 - 30。
  - 在日志文件的大小总计超出以下指定的大小时删除旧的日志文件:次数范围为 1 - 10 (MB)； 增量为 1 MB。

默认值 | 单击默认值将此选项卡上的所有设置均设为其默认值。这仅设定打开的选项卡上的默认值。
确定 | 保存更改，并关闭此窗口。

#### “驱动程序日志”选项卡

驱动程序事件记录启动针对驱动程序的事件。可从此处访问以下设置：

设置 | 说明
--- | ---
启用驱动程序事件记录 | 驱动程序事件记录捕获并记录针对驱动程序的事件。这些事件在无线事件查看器中显示。可在此处选择启用标准记录或故障检修记录。

- 标准记录： 这些是正常的驱动程序事件。
- 故障排除记录： 这些是作为错误检测到的事件。它们对解决驱动程序问题很有帮助。

默认值 | 单击默认值将此选项卡上的所有设置均设为其默认值。这仅设定打开的选项卡上的默认值。
确定 | 保存更改，并关闭此窗口。

### 退出命令

此项命令在“文件”菜单下退出无线事件查看器。

## 更多菜单命令

### 实时事件查看

此项命令实时显示正在发生的事件。

- 可在此窗口上单击清除以从此列表中清除事件，并让其重新开始收集并显示事件。
- 还可以单击另存为...以将此表保存入日志文件。应该在另存为...表中选择将此保存为二进制格式文件 (.bin)，以便能在无线事件查看器中再次查看此文件。如果要在无线事件查看器以外查看此文件，则还可以将其另存为逗号分隔的值文件 (.csv)。

### 日志文件查看

此项命令清除无线事件查看器，并允许您打开先前保存的日志文件。

- 单击打开以打开现有的日志文件。该日志文件必须为二进制格式 (.bin) 方能在无线事件查看器中查看。
- 单击另存为...以用不同的名称保存此文件。应该在另存为...表中选择将此保存为二进制格式文件 (.bin)，以便能在无线事件查看器中再次查看此文件。如果要在无线事件查看器以外查看此文件，则还可以将其另存为逗号分隔的值文件 (.csv)。
- 单击清除以清除列表中的事件。

## “帮助”菜单命令

此菜单提供以下命令：

- 无线事件查看器帮助： 提供对帮助信息的访问
- 关于..： 提供关于软件发行版本、软件插件、版权和支持等信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明