חזרה לתוכן העניינים

# רשימת רשתות WiFi

הרשימה רשתות WiFi מציגה רשימת רשתות WiFi הנמצאות בטווח המתאם. כדי לעדכן את הרשימה, לחץ על רענון לביצוע סריקה חוזרת אחר רשתות WiFi‏.

## כיצד לגשת

רשימת הרשתות הזמינות מוצגת בחלון הראשי.

שם | תיאור
--- | ---
רשתות WiFi‏ ( ) | המספר בתוך הסוגריים מציין את המספר של הרשת האלחוטית שנמצאה בטווח מתאם הרשת האלחוטית.
| עוצמת האות של נקודת הגישה של הרשת האלחוטית או המחשב (מצב התקן להתקן [אד הוק]). פסי הסמלים של עוצמת האות מציינים שהרשת האלחוטית או המחשב זמינים לחיבור, אך עדיין לא משויכים לנקודת גישה או למחשב (מצב התקן להתקן [אד הוק]).
שם רשת | שם רשת (SSID‏): שם הרשת שאליה מחובר המתאם. שם הרשת (SSID) חייב להיות זהה ל- SSID של נקודת הגישה. אם נקודת גישה אינה משדרת את שם הרשת (SSID) שלה או שמתאם ה- WiFi מקבל שם רשת מוסתר מנקודת גישה חשאית, ברשימה רשתות אלחוטיות מוצג <SSID לא שודר>. כדי להשתייך לערך של <SSID לא שודר>, יש ליצור פרופיל חדש לפני ההתחברות. לאחר ההתחברות, <SSID לא שודר> עדיין מוצג ברשימה רשתות WiFi‏. פרופיל ה- SSID המשויך מוצג ברשימה פרופילים.
מצב | מציין שהמתאם מתחבר לרשת ה- WiFi‏. לאחר ההתחברות, המצב משתנה למחובר.
| פרופילים: מזהה רשת ברשימה רשתות WiFi המחוברת ושיש לה פרופיל ברשימת הפרופילים.
| רשת ה- WiFi משתמשת במצב רשת (תשתית).
| רשת ה- WiFi משתמשת במצב התקן להתקן (אד הוק).
| רשת ה- WiFi משתמשת בהצפנת אבטחה.
| תדר הפס שבשימוש הרשת האלחוטית (802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g או 802.11n‏).
| רשת ה- WiFi נמצאת ברשימת המנועים, או שהפרופיל מוגדר לחיבור ידני. כאשר החיבור בפרופיל מוגדר כידני, החיבור לרשת או לנקודת הגישה אינו אוטומטי. לחץ פעמיים על הרשת ברשימה כדי להתחבר אליה.
התחבר (התנתק) | לחץ כדי להתחבר לרשת WiFi‏. לאחר ההתחברות, הלחצן משתנה להתנתק. הצגת רשימה של שמות הרשתות של הרשתות והפרופילים הזמינים. סמלי מצב הרשת מציינים את מצב החיבור הפעיל.

- אם הרשת שנבחרה כוללת אימות 802.1X, נפתחות ההגדרות הכלליות של אשף הפרופילים. אם לרשת אין אבטחת WEP (פתוח), הצפנת WEP של 64 סיביות או 128 סיביות או מפתח טרום שיתוף (PSK), לחץ על התחבר.
- אם דרושה סיסמת PSK או WEP, תתבקש להזין מידע זה לפני ההתחברות. אם עליך להוסיף הגדרות אבטחה, לחץ על מתקדם כדי לגשת להגדרות הכלליות של יצירת פרופיל WiFi‏. לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות ראשונה.

מאפיינים | מספק מידע מפורט אודות הרשת המחוברת ונקודות הגישה שלה. לקבלת מידע, ראה "מאפייני רשת".
רענן | רענון רשימת הרשתות הזמינות. אם רשתות חדשות זמינות בטווח המתאם, הרשימה מתעדכנת כדי להציג את שם הרשת החדשה.
פרופילים | פתיחת החלון פרופילים, שבו באפשרותך לנהל פרופילים.
WiFi מופעל / WiFi כבוי | כיבוי והפעלה של רדיו ה- WiFi‏. לקבלת מידע נוסף, ראה "הפעלה או כיבוי של ה- WiFi‏".
סגור | סגירת החלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור