חזרה לתוכן העניינים

# נתונים מתקדמים (התפריט מתקדם)

נתונים מתקדמים מספק מידע אודות חיבור המתאם הנוכחי. מידע זה מגדיר את האופן שבו המתאם מתקשר עם נקודת גישה.

## כיצד לגשת

בתפריט מתקדם, לחץ על נתונים מתקדמים.

## תיאור נתונים מתקדמים

שם | תיאור
--- | ---
הכרטיסייה נתונים מתקדמים | נתונים מתקדמים: מידע זה קשור לאופן שבו המתאם מתקשר עם נקודת גישה. שיוך: אם המתאם מאתר נקודת גישה להתקשרות, הערך נמצא בטווח. אחרת, הערך נמצא מחוץ לטווח.

- כתובת נקודת גישה MAC : כתובת ה- MAC בת שתים עשרה הספרות (00:40:96:31:1C:05) של נקודת הגישה.
- מספר שיוכים: מספר הפעמים שנקודת הגישה איתרה את המתאם.
- ספירת נקודת גישה: מספר נקודות הגישה הזמינות הנמצאות בטווח של מתאם ה- WiFi‏.
- מספר סריקות מלאות: מספר הפעמים שהמתאם סרק את כל הערוצים לקבלת מידע.
- מספר סריקות חלקיות: מספר הסריקות שהופסקו.

נדידה: מידע זה מכיל מונים הקשורים לסיבות לנדידת המתאם. נדידה מתרחשת כאשר מתאם מתקשר עם נקודת גישה אחת ולאחר מכן עם נקודת גישה אחרת, לקבלת עוצמת אות טובה יותר.

- ספירת נדידה: מספר הפעמים שנדידה התרחשה.
- נקודת גישה לא שידרה: המתאם לא קלט שידור רדיו מנקודת הגישה. ייתכן שיהיה צורך לאפס את נקודת הגישה.
- איכות beacon חלשה: איכות האות נמוכה מכדי להחזיק תקשורת עם נקודת הגישה. העברת את המתאם מחוץ לאזור הכיסוי של נקודת הגישה, או שנעשה שינוי במידע של כתובת ההתקן של נקודת הגישה.
- איזון עומסים של נקודות גישה: נקודת הגישה סיימה את שיוכה עם המתאם, כתוצאה מחוסר היכולת של נקודת הגישה לשמור על תקשורת עם כל המתאמים המשויכים אליה. מתאמים רבים מדי מנסים ליצור תקשורת עם נקודת גישה אחת.
- RSSI נקודות גישה נמוך מדי: מחוון עוצמת אות קליטה (RSSI) נמוך מכדי לשמור על שיוך עם המתאם. יתכן שעברת מחוץ לאזור הכיסוי של נקודת הגישה, או שנקודת הגישה הגבירה את קצב הנתונים שלה.
- איכות ערוץ חלשה: איכות הערוץ נמוכה וגרמה למתאם לחפש נקודת גישה אחרת.
- נקודת גישה שיחררה יחידה ניידת: נקודת הגישה ניתקה מחשב מרשימת ההתקנים הניידים הניתנים לזיהוי. על המחשב ליצור מחדש שיוך לנקודת גישה.

שונות: השתמש במידע זה כדי לקבוע אם השיוך לנקודת גישה אחרת משפר את הביצועים ומסייע לשמור על המהירות המרבית של קצב הנתונים.

- beacon שהתקבלו: מספר beacons שהתקבלו על-ידי המתאם.
- אחוז beacon שהחטיאו: ערך באחוזים עבור beacons שהוחמצו.
- אחוזי שגיאות שידור: האחוז של שידורי נתונים שאירעו בהם שגיאות.
- עוצמת אות: עוצמת האות של נקודת הגישה שאיתה המתאם יוצר תקשורת מוצגת בדציבלים (dBm‏).

הכרטיסייה נתוני שידור/קליטה (Tx/Rx) | הצגת ערכים באחוזים של מנות מכוונות ובלתי-מכוונות. סה"כ מנות מארח: סך כל המנות המכוונות והבלתי-מכוונות.

- שידור - (Mbps)
- קליטה - (Mbps)

- מנות בלתי-מכוונות: מספר המנות שהתקבלו, המשודרות לרשת האלחוטית.
- מנות מכוונות: מספר המנות שהתקבלו, שנשלחו באופן ספציפי למתאם ה- WiFi‏.
- סה"כ סיביות ‏: המספר הכולל של סיביות שהתקבלו ושנשלחו על-ידי מתאם ה- WiFi‏.

הכרטיסייה רישום | הגדר את משך הזמן שבו ברצונך לבצע רישום של נתונים סטטיסטיים עבור מתאם ה- WiFi‏. קביעת תצורה של הגדרות רישום: לחץ על הגדרות כדי להגדיר את תדירות רישום הסטטיסטיקה. באפשרותך להגדיר את מספר השניות וכן את מספר השעות שברצונך לבצע רישום של סטטיסטיקה. שינוי מיקום האחסון של קובץ היומן.

1. לחץ על עיון כדי לציין את מיקום קובץ היומן. הנתיב הנוכחי מוצג. מיקום ברירת המחדל נמצא בספרייה C:\Program Files\Intel\WiFi‏.
2. לחץ על פתיחה כדי לסגור ולהחיל את נתיב הקובץ החדש.
3. לחץ על סגירה כדי לצאת מנתונים מתקדמים.

הפעל/עצור רישום: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל ולעצור את הרישום. בעת לחיצה על הפעל רישום, מצטבר מידע סטטיסטי (המתואר לעיל). בעת לחיצה על עצור רישום, צבירת הנתונים מסתיימת ומידע זה נשמר לקובץ שבאפשרותך לפתוח ולהציג.

הצגת קובץ יומן...: לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את התיקייה WiFi תחת Program Files\Intel (זהו מיקום ברירת המחדל). קובצי יומן מקבלים שם הכולל את החודש, היום והשנה ובנוסף את מספר היומן שנוצר באותו יום. לדוגמה: 03122007_001.htm. קובץ היומן מספק:

- תאריך ושעה
- פרטי מתאם
- מידע חיבור
- סטטיסטיקת שידור/קליטה

הערה: באפשרות מנהל רשת לנטרל תכונה זו.

איפוס נתונים | איפוס מוני הנתונים של המתאם חזרה לאפס והתחלת מדידות חדשות של נתונים.
סגור | סגירה וחזרה לחלון הראשי.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

לקבלת מידע אודות ייבוא וייצוא של פרופילים שנוצרו על-ידי המשתמש, ראה ייבוא או ייצוא של פרופילים.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור