返回目录页面

# 使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

将英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序用作您的无线管理器
启动英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序
从任务栏启动英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

- 任务栏图标
- 工具提示和桌面警报

英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口

- 第一次连接
- WiFi 网络列表
- 连接状态图标
- 网络属性
- 连接详细信息

英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件菜单

- 工具菜单
  - 应用程序设置
  - 英特尔® 无线故障诊断程序
  - 手动诊断工具
  - 管理员工具
- 高级菜单
  - 适配器设置
  - 高级统计数据
  - 使用 Windows 管理 WiFi
- 配置式菜单
  - 管理配置式
  - 管理排除名单

使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序配置式功能
打开或关闭 WiFi 无线电
安装英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序
安装额外软件功能
删除英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

## 将英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序用作您的无线管理器

英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件可用来设置、编辑和管理 WiFi 网络用的 WiFi 网络配置式。它也包括高级设置（例如电源管理）和设定 ad hoc WiFi 网络的频道选择。

如果您将“Microsoft* Windows* XP 无线零配置”用作您的无线管理器，您可以从“Microsoft Windows 无线网络”选项卡将其禁用。

要禁用“Microsoft Window* XP 无线零配置”作为您的无线管理器：

1. 单击开始 > 控制面板。
2. 双击网络连接。
3. 右击无线网络连接。
4. 单击属性。
5. 单击 WiFi 网络。
6. 确认用 Windows 来配置我的无线网络配置未被选中。否则，将其取消选中。
7. 单击确定。这确认英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序被配置为管理网络配置式。

> 注意： 确认应用程序设置选项当其他应用程序使用该 WiFi 适配器时发出通知被选中。此选项在 Microsoft Windows* XP 无线零配置开始管理您的网络配置式时提示您。

## 启动英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

要启动 WiFi 连接实用程序，使用下列方法之一：

- 单击开始 > 所有程序 > 英特尔 PROSet 无线> WiFi 连接实用程序。
- 右击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标 以打开“任务栏”菜单。单击配置 WiFi。
- 双击任务栏图标。

要从主窗口关闭 WiFi 连接实用程序，使用以下方法之一：

- 从主窗口，选择文件 > 退出。
- 单击关闭。
- 单击窗口右上角的关闭按钮。

## 英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口

在 WiFi 连接实用程序主窗口中,您能：

- 查看当前连接详情 （信号质量、速度和当前网络名称）。
- 扫描可用 WiFi 网络。
- 管理配置式。
- 按照“配置式列表”中定义的顺序自动连接配置式到可用网络。
- 连接到“基础架构”和“设备到设备”(ad hoc) 网络。
- 配置适配器设置。
- 无线连接问题故障诊断。

### 连接详细信息

要查看接入点和网络适配器的详细参数，单击主窗口中的详细信息。连接详情窗口显示当前的网络连接信息。参阅连接详情了解全面的说明。

任务栏图标也指明当前连接状态。参阅任务栏图标。

### 主窗口连接状态图标

连接状态图标指明 WiFi 适配器的当前连接状态。连接状态图标出现在 WiFi 连接实用程序的主窗口中。参阅连接状态图标。

### 配置式管理

从 WiFi 连接实用程序主窗口，单击一个 WiFi 网络的连接。一旦连接，会在“配置式”列表中创建一个配置式： “配置式列表”以配置式应用的顺序显示当前的用户配置式。使用上箭头和下箭头安排配置式为自动连接到 WiFi 网络的特定顺序。

也可从“配置式”列表添加、编辑和删除配置式。从 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式。

可为每个无线网络配置不同的配置式。配置式设置可包括网络名称（SSID）、操作模式和安全性设置。参阅配置式管理获得更多信息。

## 菜单

使用文件、工具、高级、配置式和帮助菜单来配置网络设置。

名称 | 说明
文件 | 退出： 关闭 WiFi 连接实用程序主窗口。
工具 | 应用程序设置： 用以设定全系统的连接首选。参阅应用程序设置了解信息。 英特尔® 无线故障诊断程序： 用于解决无线网络连接问题。参阅英特尔® 无线故障诊断程序获得更多信息。 手动诊断工具： 手动诊断工具允许您运行一套诊断测试以确认您的 WiFi 适配器的功能。参阅手动诊断工具获得更多信息。 管理员工具： 供管理员或对此计算机拥有管理员特权的用户用来配置共享配置式（“登录前”、“持续/常用”和“基于 IP 的语音通讯” [VoIP]）。“管理员工具”还能被信息技术部门用来在 WiFi 连接实用程序中配置用户设置以及创建导出到其他系统的自定义安装程序包。参阅管理员工具获得更多信息。

注意： 只有在自定义安装“英特尔® PROSet/无线 WiFi”软件过程中安装了“管理员工具”，“ 管理员工具”才可用。参阅安装额外软件功能获得有关自定义安装的更多信息。

高级 | 适配器设置： 显示在 Microsoft Windows“高级设置”中的设置相应的“适配器设置”。参阅应用程序设置了解信息。 要从 Microsoft Windows 访问“适配器设置”：

- 从 Windows 控制面板，双击网络连接。
- 右击“无线网络连接”。
- 从菜单选择属性。
- 单击配置以显示适配器“高级”设置。

高级统计数据： 选择以查看有关 WiFi 适配器和连接的详细信息。参阅高级统计数据获得更多信息。

使用 Windows 来管理 WiFi： 选择以启用 Microsoft Windows* XP 作为无线管理器。参阅 Microsoft Windows* XP 无线零配置获得更多信息。

配置式 | 管理配置式： 选择以创建或编辑配置式。 管理排除名单： 选择以将网络从自动连接排除。参阅管理排除名单获得更多信息。
帮助 | 帮助： 启动联机帮助。 关于： 显示当前安装的应用程序组件的版本信息。

## 管理员工具（工具菜单）

管理员工具供管理员或拥有这台计算机管理员特权的人员所使用。该工具允许管理员限制这台计算机的用户在其无线连接上拥有的控制水平。该工具还用于配置常用（共享）配置式。

用户必须拥有该工具的密码才能修改管理员的设置或配置式。应选择保安、不易猜测的密码。

可以将这些设置和配置式作为一个包导出到网络上的其他计算机。有关更多信息，参阅管理员工具一节。

名称 | 说明
--- | ---
管理员程序包 | “管理员程序包”用于保存管理配置式和其他设置。对 Windows* XP，您可以将这自解压可执行文件复制或发送到网络上的客户端。当此可执行文件运行时，其内容被安装配置到目标计算机上。参阅管理员工具程序包。
应用程序设置 | 管理员可以配置 WiFi 连接实用程序的应用程序设置来控制该应用程序在用户计算机上的行为方式，并选择用户对其无线连接不同方面的控制级别。参阅管理员工具应用程序设置。
管理员配置式 | 启用或禁用计算机上的“持续”、“登录前/常用”，并配置“基于 IP 的语音通讯”设置。参阅管理员工具配置式。
适配器设置 | 管理员可以选择用户对其无线网络连接的控制权级别。参阅管理员工具适配器设置。
EAP-FAST A-ID 组 | 管理员可以选择用哪个“授权识别器” (A-ID) RADIUS 服务器向使用 EAP-FAST 身份验证的配置式提供“保护性接入身份验证” (PAC) 。A-ID 组由计算机的所有用户共享，并允许 EAP-FAST 配置式支持来自多个 A-ID 的多个 PAC。请参阅管理员工具 EAP-FAST A-ID 组。
更改密码 | 更改“管理员工具”的密码。参阅更改密码了解信息。
关闭 | 关闭该页面。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

## 使用 Windows 管理 Wi-Fi（高级菜单）

Microsoft Windows* XP“无线零配置”功能提供一种内置无线配置实用程序。此功能可以从 WiFi 连接实用程序中启用或禁用。单击高级菜单上的使用 Windows 来管理 WiFi。“Windows* XP 零配置”启用后，WiFi 连接实用程序的功能被禁用。要让 WiFi 连接实用程序管理您的 WiFi 连接，单击主窗口上的启用 WiFi 控制。

## 安装英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

### 典型安装

以下组件在典型安装过程中安装。

- WiFi 连接实用程序驱动程序。您可仅在需要的时候选择安装驱动程序。这是基本安装。
- WiFi 连接实用程序驱动程序。典型安装包括以下各项：
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - 英特尔® 无线故障诊断程序

> 注意： 如果您准备使用针对 Windows 的 Novell Client*，则应该先安装此客户端，然后再安装 WiFi 连接实用程序。如果已经安装有 WiFi 连接实用程序，则应该在安装针对 Windows 的 Novell Client 之前先将其删除。

### 自定义安装

自定义安装过程中将有以下功能可供安装。其中，Wi-Fi Protected Setup* 和英特尔® 无线故障诊断程序在典型安装中也予以安装。

- 管理员工具
- WMI 支持
- Single Sign On（单一签入）
  - 登录前连接
- WiFi Protected Setup
- 英特尔® 无线故障诊断程序

管理员工具： 将“管理员工具”安装到“工具”菜单。该工具用于配置常用（共享）配置式。“管理员工具”还可以被信息技术部门用来启用或禁用 WiFi 连接实用程序中的功能。

WMI 支持： Windows Management Instrumentation 功能允许尚未安装 WiFi 连接实用程序的管理员远程管理业已安装了 WiFi 连接实用程序的客户端。

单一签入： 安装“单一签入”“登录前连接”功能： 该工具用于以管理员工具来配置常用（共享）配置式。“单一签入”的目标是用户使用用户名、密码、通常还用域登录到计算机的企业环境。“快速用户切换”不支持域登录。安装了“单一签入”支持后，“快速用户切换”和 Windows* XP“欢迎”屏幕被禁用。

> 注意： 如果使用 Windows* XP Home 版本，Windows “快速用户切换”默认启用。其目标是家庭用户。安装在独立计算机或工作组连接计算机上的 Windows* XP Professional 也有“快速用户切换”。如果运行 Windows* XP Professional 的计算机加入一个域中，“快速用户切换”选项就不可用。

登录前连接： “登录前/常用”配置式在一旦有用户登录到计算机时就活动。登录前连接在用户登录到 Windows 之前建立无线连接。此功能与“单一签入”同时安装。

WiFi Protected Setup： 此功能作为典型安装的一部分安装；它能检测到存在的兼容路由器，并提供对其的简易连接。

英特尔® 无线故障诊断程序： 在解决 WiFi 连接实用问题过程中提供不可多得的协助。

要安装这些功能，安装时选择自定义选项。遵照以下指示安装各功能。如果 WiFi 连接实用程序已经安装，参见安装后指示。

## 安装英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

1. 将安装光盘放入光盘驱动器中。
2. 安装程序显示以下消息：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线工具安装向导。单击下一步。
3. 下一个消息显示：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 InstallShield Wizard。单击下一步。
4. 阅读许可证协议。
5. 单击我接受此许可证协议中的条款。如果您需要此协议的打印副本，可以选择打印。然后单击下一步。
6. 单击下一步以接受默认安装目的地文件夹。否则，单击更改以指定一个不同的位置。然后单击确定和下一步。
7. 单击典型或自定义。如果您单击“典型”，进到步骤 9。
8. 如果进行“自定义”安装，从列表中选择要安装的功能。参阅自定义安装以查看对可用功能的说明。对每项功能，您可以选择：

- 此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
- 此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
- 此功能将不可用。

9. 单击下一步。
10. 安装过程可能需要几分钟的时间。安装完成时，将显示 InstallShield Wizard 完成这一消息。单击完成。
11. 可能会要求您重新引导计算机。如果被要求，您应该当时就重新引导计算机。单击是现在就重新引导；或者否以后再重新引导。

## 安装额外软件功能

如果 WiFi 连接实用程序已经安装，则遵照以下指示添加管理员工具和“登录前连接”：

1. 单击开始 > 控制面板 > 添加/删除程序 > 英特尔(R) PROSet/无线 WiFi 软件。
2. 单击更改。
3. 下一个消息显示：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 InstallShield Wizard。单击下一步。
4. 单击修改。然后单击下一步。
5. 单击当前您想要安装，但尚未安装的功能旁的红色 X。
6. 对每个要安装的功能，单击以下选项之一（如果适用）。
   - 此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
   - 此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
7. 单击下一步。
8. 安装过程可能需要几分钟的时间。安装完成时，将显示 InstallShield Wizard 完成这一消息。单击完成。
9. 可能会要求您重新引导计算机。如果被要求，您应该当时就重新引导计算机。单击是现在就重新引导；或者否以后再重新引导。

## 删除英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

要卸载 WiFi 连接实用程序：

1. 单击开始 > 控制面板 > 添加或删除程序。
2. 单击英特尔 PROSet/无线 WiFi 软件。
3. 单击更改。
4. 下一个消息显示：
   欢迎使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件 InstallShield Wizard。单击下一步。
5. 单击 删除。
6. 单击下一步。
7. 下一个消息显示： 在列表中作出选择，并单击下一步。
   保存用户定义的设置。选择对您当前应用程序在设置的处理方法：
   - 保存。保存对应用程序当前版本适用的设置。
   - 转换并保存。用与英特尔® PROSet/无线版本 10 和 11 兼容的格式保存设置和文件。
   - 删除。不保存应用程序设置。

8. 卸载过程可能需要几分钟的时间。软件删除后，将显示 InstallShield Wizard 完成这一消息。单击完成。
9. 可能会要求您重新引导计算机。如果被要求，您应该当时就重新引导计算机。单击是现在就重新引导；或者否以后再重新引导。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明