العودة إلى المحتويات

# رموز حالة التوصيل

تبين رموز حالة التوصيل الحالة الحالية لتوصيل محول WiFi. يظهر رمز حالة التوصيل في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة، كما يبين رمز شريط المهام حالة التوصيل الحالية كذلك. انظر رموز شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

الرمز | الوصف
--- | ---
| WiFi موقف : راديو محول WiFi موقف. انقر على زر تشغيل WiFi لتشغيل الراديو.
| يبين مشاكل التوصيل، بما في ذلك حالات فشل المصادقة.
| جاري البحث عن شبكات WiFi: محول WiFi بصدد المسح بحثاً عن أي شبكات WiFi متاحة. الرموز المتحركة:
| لم يعثر على أي شبكات WiFi: لم يعثر محول WiFi على أي شبكات WiFi متاحة.
| وجدت شبكة WiFi: وجدت شبكة WiFi متاحة. يمكنك اختيار التوصيل بالشبكات المتاحة المعروضة في لائحة شبكات WiFi.
| التوصيل بشبكة WiFi: أنت بصدد التوصيل بشبكة WiFi. تتبدل ألوان أشكال الهلال بين الأخضر والأبيض حتى يتحقق الحصول على عنوان IP أو إذا حدث خطأ توصيل.
| موصل بشبكة WiFi: أنت موصل بشبكة WiFi. يعرض اسم الشبكة والسرعة وجودة الإشارة وعنوان IP حالة التوصيل الحالية. انقر على زرتفاصيل لعرض تفاصيل توصيل الشبكة الحالي.
اسم الشبكة | الاسم (اسم التوصيف أو SSID): اسم الشبكة الموصل بها المحول. يعرض عمود الاسم SSID أو اسم التوصيف إن كان هناك توصيف متاح للشبكة.
جودة الإشارة | تبين أشرطة رموز قوة الإشارة جودة إشارات الإرسال والاستقبال بين محول WiFi ونقطة الوصول أو الكمبيوتر في وضع جهاز إلى جهاز (الأقران)، حيث يبين عدد الأشرطة الرأسية الخضراء قوة إشارات الإرسال والاستقبال. ملحوظة: تُعرض قوة الإشارة لأقرب نقطة وصول في حالة الشبكات التي تحتوي على نقاط وصول متعددة.

تتراوح قوة الإشارة من ممتازة إلى خارج المدى. هذا وتتأثر قوة الإشارة بالعوامل الآتية:

- تنخفض جودة الإشارة مع طول المسافة وتتأثر كذلك بوجود العوائق المعدنية والخرسانية.
- من شأن الأجسام المعدنية أن تعكس الإشارات وتتسبب في حدوث تداخل.
- من شأن الأجهزة الكهربائية الأخرى أن تتسبب في حدوث تداخل.

خصائص | يقدم معلومات حول حالة توصيل المحول. انظر خصائص الشبكة للحصول على معلومات.
تشغيل WiFi/ إيقاف WiFi /تشغيل WiFi، إيقاف 802.11a | يبين حالة راديو WiFi من إيقاف أو تشغيل تتيح لك هذه القائمة المنسدلة تشغيل الراديو أو إيقافه. اعتمادًا على محول WiFi وصانع الكمبيوتر الأصلي، ربما يكون في هذه القائمة المنسدلة اختيار ثالث: تشغيل WiFi، إيقاف 802.11a. إذا كانت موجودة، فهذا يتيح لك تشغيل راديو WiFi (مدى الموجات b أو g) ولكن إيقاف مدى الموجات 802.11a. انظر تشغيل أو إيقاف الراديو للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.
إغلاق | لإغلاق الإطار الرئيسي.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية