Voltar ao índice

# Definições da aplicação (Ferramenta do Administrador)

Um administrador pode configurar as definições do Utilitário de Ligação WiFI Intel® PROSet/Wireless para controlar o comportamento da aplicação no computador do utilizador e seleccionar o nível de controlo detido pelos utilizadores sobre os vários aspectos das ligações WiFi. Estas definições são configuradas com a Ferramenta do Administrador e não são as mesmas que as listadas no menu 'Ferramentas'.

NOTA: Muitas destas definições só são aplicáveis para pacotes executados no cliente Windows* XP e/ou Windows 7.

## Como aceder

1. Abra a Ferramenta do Administrador.
2. Seleccione Criar um novo pacote ou Abrir um pacote existente.
3. Clique no separador Definições da aplicação e clique em Incluir definições da aplicação neste pacote.
4. Seleccione as definições pretendidas. Algumas definições requerem mais informação.

## Descrição das definições da aplicação

Nome | Descrição
--- | ---
Autenticação 802.1X | Permita que o utilizador crie perfis ou estabeleça a ligação a redes que suportem os seguintes tipos EAP de autenticação 802.1X. Seleccione os tipos EAP de autenticação 802.1X que pretende activar no computador de um utilizador: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

NOTA: Esta definição só é aplicável para pacotes executados no cliente Windows* XP ou Windows 7.

Controlo de entrada AAA | Notificar quando outra aplicação utiliza o adaptador WiFi NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.
Comutação do adaptador | Activar comutação do adaptador Esta definição reforça o controlo do administrador TI sobre o rádio WiFi. Se activada, sempre que for detectada uma ligação Ethernet com fios válida, o Utilitário de ligação Intel® PROSet/Wireless WiFi fecha automaticamente qualquer ligação de rede WiFi e desliga o adaptador WiFi. Se o sistema perder a ligação Ethernet com fios, o utilitário de ligação WiFi ligará automaticamente o adaptador WiFi e tentará ligar-se ao último perfil/rede WiFi ligado. Se a última rede ligada não estiver disponível, o utilitário de ligação WiFi tentará estabelecer ligação à primeira rede WiFi disponível baseada na Lista de perfis preferidos. Além disso, se a Comutação do adaptador estiver activada e o rádio WiFi estiver desligado, o utilizador não pode ligar o rádio novamente sem desligar o cabo Ethernet.

NOTA: Este comportamento é para o sistema como um todo e não é específico para qualquer utilizador.

Comutação do adaptador | Activar comutação do adaptador Esta definição reforça o controlo do administrador TI sobre o rádio WiFi. Se activada, sempre que for detectada uma ligação Ethernet com fios válida, o Utilitário de ligação Intel® PROSet/Wireless WiFi fecha automaticamente qualquer ligação de rede WiFi e desliga o adaptador WiFi. Se o sistema perder a ligação Ethernet com fios, o utilitário de ligação WiFi ligará automaticamente o adaptador WiFi e tentará ligar-se ao último perfil/rede WiFi ligado. Se a última rede ligada não estiver disponível, o utilitário de ligação WiFi tentará estabelecer ligação à primeira rede WiFi disponível baseada na Lista de perfis preferidos.

NOTA: Este comportamento é para o sistema como um todo e não é específico para qualquer utilizador.

Ferramenta do Administrador | Permitir que o utilizador aceda à Ferramenta do Administrador. A selecção da caixa permite aceder à Ferramenta do Administrador no computador quando a ferramenta estiver instalada. Desseleccione a caixa para remover a capacidade de aceder à Ferramenta do Administrador.
Arranque automática da aplicação | Permitir que o utilizador inicie uma aplicação no momento da ligação. A activação desta função permite especificar uma aplicação que arrancará sempre que um perfil de rede específico estabelecer ligação. O utilizador selecciona o perfil e pode especificar uma aplicação, ficheiro batch ou script. Por exemplo, o utilizador pode querer iniciar uma sessão da Rede Privada Virtual (VPN) automaticamente sempre que o computador portátil estabelecer ligação a uma rede sem fios específica. Se desseleccionar (desactivar) esta função, o utilizador não pode especificar o arranque automático de qualquer aplicação quando um determinado perfil de rede estabelecer ligação.
Alternar entre ligar e desligar aplicação de rádio | Alternar entre ligar e desligar WiFi Activa uma aplicação de terceiros para desactivar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless, o interruptor WiFi ligado / WiFi desligado. NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.
CCXv4 | Extensões compatíveis com a Cisco, versão 4, inclui melhorias para EAP-FAST. Entre estas estão as opções para avisos e pedidos do utilizador. Seleccione Activar CCXv4 para activar as funcionalidades da versão 4 das Extensões compatíveis com a Cisco (CCXv4) para perfis EAP-FAST.

NOTA: A funcionalidade Grupos de ID-A EAP-FAST na Ferramenta do Administrador não está disponível se as CCXv4 não estiverem activadas.

Seleccione qual dos seguintes pedidos deverá activar ou desactivar no computador de um utilizador para o aprovisionamento de PACs EAP-FAST:

Desligar mensagens e avisos para fornecimento não autenticado: Opção para desligar pedidos e avisos para o aprovisionamento automático de PACs se não houver uma PAC ou se não houver uma PAC que corresponda ao ID-A enviado pelo servidor ao qual está ligada.

Desligar mensagens quando mudar de servidor predefinido (ID-A): Opção para desligar pedidos quando um cliente detecta um servidor que já tenha aprovisionado uma PAC, mas que não esteja actualmente seleccionado como o servidor predefinido.

Desligar aprovisionamento não autenticado depois do aprovisionamento de PAC: Opção para desligar automaticamente o aprovisionamento automático depois de uma PAC para esse ID-A ter sido aprovisionada.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Colocar credenciais em cache | Seleccione para guardar credenciais após o início de sessão de um utilizador. Se a ligação sem fios se desligar temporariamente, as credenciais guardadas são utilizadas no momento da nova ligação. As credenciais são limpas quando o utilizador terminar a sessão.

NOTA: Se forem limpas, a opção Pedir cada vez que ligar deixa de estar disponível ao criar perfis.

Aviso de expiração do certificado | Activar aviso de expiração do certificado Se seleccionado, o utilitário de ligação WiFi avisa os utilizadores quando os certificados vão expirar. O URL fornecido permite actualizar os certificados a partir de um servidor de certificados. Quando seleccionado, os seguintes campos ficam activos:

- Número de dias para actualizar o certificado: Este é o número de dias antes da expiração que o utilizador recebe o aviso.
- URL de actualização do certificado

NOTA: Esta definição só é aplicável para pacotes executados no cliente Windows* XP e Windows 7.

Rede de dispositivo para dispositivo (Ad Hoc) | Active ou desactive a opção que determina se o utilizador pode criar perfis de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou aderir a redes de dispositivo para dispositivo (ad hoc). Seleccione uma das seguintes opções para activar ou desactivar a capacidade de o utilizador poder ligar a redes de dispositivo para dispositivo:

- Activar ligação em rede de dispositivo para dispositivo

- Activar apenas ligação em rede segura de dispositivo para dispositivo

- Desactivar ligação em rede de dispositivo para dispositivo

Seleccione para permitir ao utilizador configurar perfis com definições (ad hoc) de dispositivo para dispositivo ou impedir a configuração de perfis (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.

- Mostrar definições da aplicação de dispositivo para dispositivo

- Ocultar definições da aplicação de dispositivo para dispositivo

Para remover o modo de funcionamento (ad hoc) de dispositivo para dispositivo das definições gerais de Criar perfil WiFi, seleccione Desactivar ligação em rede de dispositivo para dispositivo e Ocultar definições da aplicação de dispositivo para dispositivo. Isto impede um utilizador de criar perfis que suportem uma rede (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Registo de eventos dos controladores | O registo de eventos dos controladores captura e regista os eventos específicos do condutor. Estes eventos podem ser vistos no Visualizador de eventos sem fios. Pode activar o registo standard ou o registo de resolução de problemas. Consulte Definições do visualizador de eventos sem fios

Activar registo de eventos dos controladores

- Registo standard
- Registo de resolução de problemas

Importar e exportar | Activar perfis a serem importados e exportados Seleccione para permitir a importação ou exportação de perfis para o computador de um utilizador. Se estiver activada, os perfis colocados na pasta de importação automática serão importados automaticamente.
Definições da tecnologia Intel® Active Management |

- Nome de utilizador
- Palavra-passe

Introduza o Nome de utilizador e a Palavra-passe para ignorar os nomes predefinidos utilizados pela tecnologia Intel® Active Management para sincronizar os perfis do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.

Tecnologia Intel® My WiFi (MWT) | Activar API do Intel® MWT Cell Forwarding Clique para activar uma aplicação de terceiros para utilizar o Intel® MWT Cell Forwarding do API do Pacote IP para ligar a uma rede Intel® MWT que utiliza uma ligação BSS. NOTA: Esta ligação só é aplicável ao cliente Windows* 7. Esta definição não é aplicável a um cliente com um dos seguintes adaptadores:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Manter a ligação | Ocultar a definição Manter a ligação para perfis de utilizador Seleccione para ocultar a opção Manter a ligação nas Definições avançadas de Criar perfil WiFi. A opção Manter a ligação mantém a ligação WiFi num perfil de utilizador depois de terminada a sessão.

NOTA: A opção 'Manter a ligação' pode ser utilizada com o cliente VPN da Nortel quando este estiver configurado com a definição Logoff on Connect.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Manter ligação do cartão inteligente | Manter a ligação se o cartão inteligente não estiver disponível Seleccione esta opção para manter a ligação se o cartão inteligente for removido enquanto o dispositivo sem fios estiver ligado a uma rede que utilize as credenciais do cartão inteligente. O comportamento predefinido do utilitário de ligação WiFi é fechar a ligação que utiliza as credenciais do cartão inteligente se o cartão inteligente for removido. Se ligar esta função, faz com que a ligação continue ligada (excepto se a reautenticação for necessária por outro motivo). Seleccione esta opção para manter a ligação se o cartão inteligente for removido enquanto o computador estiver ligado a uma rede que utilize as credenciais do cartão inteligente/SIM.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Alternar entre ligar e desligar mensagem de rádio | Activar funcionalidade de mensagem de alternar entre ligar e desligar WiFi no computador do utilizador Seleccione esta opção para que uma aplicação de terceiros notifique o utilizador que o interruptor WiFi ligado /desligado do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless está desactivado.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Coexistência do Microsoft Windows* XP | Seleccione Activar a Configuração Nula Sem Fios da Microsoft e o Software Intel® PROSet/Wireless WiFi para coexistirem neste sistema. Seleccione a opção para impedir a desactivação do Serviço de Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows* XP quando o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless estiver activado. Seleccione esta opção para permitir a coexistência.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Perfil preferido | Activar perfil preferido Geralmente, o adaptador WiFi tentará sempre estabelecer ligação com o último perfil ligado. A selecção de Activar perfil preferido faz com que o adaptador tente estabelecer ligação ao Perfil preferido. O Perfil preferido aparece no topo da Lista de perfis. Se a ligação com o Perfil preferido não tiver sucesso, o adaptador tentará estabelecer ligação com o último perfil ligado (partindo do princípio que não é igual ao Perfil preferido).
Ligação persistente | Seleccione esta opção para Garantir que a ligação persistente e as políticas do computador são actualizadas antes de o utilizador iniciar a sessão. NOTA: A actualização das políticas poderá atrasar o ecrã do início de sessão até dois minutos. NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.
Modo de pré-início de sessão da Cisco | Activar o Modo Cisco durante um pré-início de sessão. Os pontos de acesso da Cisco têm capacidade para suportar vários nomes de redes WiFi (SSIDs), mas apenas transmitir um destes. Para estabelecer a ligação a este tipo de ponto de acesso, é feita uma tentativa de estabelecer a ligação a cada perfil. Este modo de ligação a cada perfil é referido como o Modo Cisco. A predefinição é activada. Desseleccione para desactivar.

NOTA: Se estiver activada, a ligação de pré-início de sessão pode aumentar o tempo de ligação.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Conectividade dos perfis | Desactivar comutação de perfis de utilizadores Permite controlar a ligação do utilizador aos perfis de administrador. Se não activar esta definição, o utilizador pode ligar-se aos perfis de utilizador e administrador. Quando estiver activada, o utilizador só pode ligar aos perfis de administrador e o administrador escolhe que perfis de administrador estão disponíveis para o utilizador do seguinte modo:

- Permitir ao utilizador ligar a todos os perfis de administrador

- Permitir ao utilizador ligar apenas ao primeiro perfil de administrador

NOTA: Esta definição só é aplicável para pacotes executados no cliente Windows* XP ou Windows 7.

Nível de segurança | Seleccione o nível de segurança no computador do utilizador. Os utilizadores apenas se podem ligar a perfis com este nível de segurança.

- Permitir ao utilizador ligar a redes apenas com o nível de segurança pessoal.

NOTA: Esta definição só é aplicável para pacotes executados no cliente Windows* XP ou Windows 7.

Notificação de pasta partilhada | Seleccionar a definição para a notificação de pasta partilhada no computador do utilizador.

- Remover a partilha de pastas automaticamente quando ligado a uma rede não segura.

- Desactivar esta notificação.

- Notificar quando ligado a uma rede não segura (predefinição).

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Início de sessão único | Seleccione os tipos de perfil de administrador que estão activados no computador do utilizador. Início de sessão único:

- Ligação persistente: Os perfis estão activos durante o arranque e quando não nenhum utilizador iniciou a sessão no computador.

- Ligação de pré-início de sessão/comum: Os perfis ficam activos assim que o utilizador iniciar a sessão no computador.

Se as funções de Pré-início de sessão estiverem instaladas, o perfil fica activo durante o processo de início de sessão. Se as funções de Pré-início de sessão não estiverem instaladas, o perfil é Comum e fica activo no início da sessão do utilizador.

Os perfis de administrador estão colocados no topo (ou no fundo) da lista de perfis de utilizador. Não podem ser alterados ou eliminados pelo utilizador.

NOTA: Esta definição só é aplicável para pacotes executados no cliente Windows* XP ou Windows 7.

Informação de suporte | Especificar a informação de suporte apresentada na caixa Acerca de do Utilitário de Ligação WiFi.

- URL de suporte: Introduza o Web site do centro de suporte ao qual pretende que os seus clientes acedam para obter suporte técnico.

- Número de telefone de suporte: Introduza o número de telefone que pretende que os seus clientes utilizem para obter suporte técnico.

Voice over IP | Activa uma aplicação de software de terceiros para utilizar a aplicação VoIP no computador de um utilizador. A predefinição activa esta funcionalidade.
Wi-Fi Protected Setup* | Pode configurar o utilitário de ligação WiFi para operar como um agente de registo para os pontos de acesso que suportem a Wi-Fi Protected Setup*. O agente de registo transfere a chave ou palavra-passe do ponto de acesso em segurança, seja automática ou manualmente, com uma unidade flash USB ou outro dispositivo externo.

- Activar o registo de outros dispositivos (predefinição).

Seleccione Activar o registo de outros dispositivos para o utilitário de ligação WiFi registar outros dispositivos.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

Gestor de WiFi | Seleccione qual o gestor de WiFi que controla as ligações sem fios do utilizador. Utilize o gestor de WiFi que iniciou a sessão previamente ou permita que cada utilizador seleccione o seu gestor de Wi-Fi preferido.

- Permitir a todos os utilizadores alternarem entre o Software Intel® PROSet/Wireless WiFi e a Configuração nula sem fios do Microsoft Windows* XP após o início da sessão.
- O gestor de WiFi no início da sessão é determinado pelo gestor de Wi-Fi activo quando o último utilizador terminou a sessão.

NOTA: Esta definição só é aplicável a pacotes executado no cliente Windows* XP.

WiFi ligado/desligado | Controle o rádio sem fios.

- Sem alteração: O rádio não é ligado nem desligado.
- Desligar WiFi: Este perfil de administrador desliga o rádio.
- Ligar WiFi: Este perfil de administrador liga o rádio.
- Desligar apenas rádio 802.11a: Este torna-se seleccionável se Ligar WiFi estiver activado.
- Desactivar a selecção de WiFi ligado/desligado: Seleccione para evitar que um utilizador aceda ao controlo WiFi ligado/desligado na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi ou no menu da barra de tarefas. O utilizador é notificado de que A funcionalidade é desactivada pelo administrador se tentar ligar ou desligar o controlo do rádio.
- Adicionar uma selecção de activação/desactivação do rádio 802.11a: Seleccione para permitir ao utilizador ligar/desligar o rádio 802.11a separadamente do rádio 802.11b/g. Se seleccionar esta opção, a opção Desactivar a selecção de activação/desactivação do rádio 802.11a torna-se disponível. Seleccione esta opção para mostrar o controlo de activação/desactivação do rádio 802.11a, mas desactive-o. Isto permite dar ao utilizador um controlo individual sobre os rádios.

Depois de instalada esta funcionalidade no computador, siga estas instruções para ligar ou desligar o controlo do rádio 802.11a.

Para desligar o rádio 802.11a:

1. Na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi, clique no botão WiFi ligado. Aparece a lista de opções de rádio.
2. Seleccione Rádio 802.11a desligado. O rádio 802.11a está agora inactivo.

Para ligar o rádio 802.11a:

1. Na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi, clique no botão Rádio 802.11a ligado. Aparece a lista de opções de rádio.
2. Seleccione WiFi ligado. O rádio 802.11a está agora activo.

NOTA: Esta definição só é aplicável para pacotes executados no cliente Windows* XP ou Windows 7.

Definições do visualizador de eventos sem fios | Definições do visualizador de eventos sem fios Activar o registo de eventos sem fios Esta função cria ficheiros de registo de eventos sem fios no sistema do cliente, que podem ser copiados para um servidor de ficheiros de rede ou para outro local. A predefinição é para o Registo de eventos sem fios estar desligado. Depois de clicar em Activar registo de eventos sem fios, as Definições são activadas.

Clique em Definições para abrir uma janela para as Definições do ficheiro de registo.

Separador Geral

- Especifique a pasta para escrever o ficheiro de registo sem fios: Especifique uma localização absoluta no sistema do cliente.
- Prefixo do nome do ficheiro de registo: Este é o nome do ficheiro de registo. O nome é: <ComputerName_UserDomain>.
- Tamanho máximo do ficheiro de registo: Para impedir o crescimento exagerado dos ficheiros de registo, são criados novos ficheiros de registo quando o ficheiro de registo actual exceder o tamanho especificado em MB. O tamanho predefinido do ficheiro é 1 megabyte. Pode seleccionar um tamanho de ficheiro até dez megabytes, em incrementos de um megabyte.

Separador Copiar ficheiro de registo

- Activar cópia do ficheiro de registo: Esta função permite copiar os ficheiros de registo dos clientes para outra localização.
- Copiar ficheiros de registo para a seguinte localização: Indique para onde os ficheiros de registo serão copiados. Este é geralmente um servidor de administração.
- Seleccionar frequência de cópia a partir do seguinte: Tem as seguintes duas opções para a frequência de cópia.
  - Copie todos os ficheiros de registo anteriores quando um novo ficheiro de registo for criado.
  - Copiar todos os ficheiros de registo anteriores todos os números de dias especificados: Seleccione o número de dias; este número pode ir de 1 a 30 dias. A predefinição é sete dias.

Separador Eliminação de ficheiros de registo

Seleccione uma das seguintes opções para eliminar ficheiros de registos antigos:

- Nunca eliminar ficheiros de registo antigos.
- Elimine o registo antigo quando qualquer das seguintes condições for observada:
  - Eliminar ficheiros de registo antigos todos os números de dias especificados: Este número pode ir de 1 a 30.
  - Eliminar ficheiros de registo antigos quando o tamanho total dos ficheiros de registo exceder: Este número pode ir de 1 a 10 megabytes (MB) em incrementos de um megabyte.
  - Eliminar ficheiros de registo antigos após cada cópia de ficheiro de registo bem-sucedida.

Fechar | Fecha a Ferramenta do Administrador.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade