Takaisin Sisällys-sivulle

# WiFi-verkot-luettelo

WiFi-verkot-luettelossa on sovittimen toiminta-alueella olevat WiFi-verkot. Voit päivittää luettelon ja etsiä WiFi-verkkoja valitsemalla Päivitä-painikkeen.

## Avaaminen

Pääikkunassa näkyvän käytettävissä olevien verkkojen luettelo.

Nimi | Kuvaus
--- | ---
WiFi-verkot ( ) | Suluissa oleva arvo ilmaisee langattoman verkkosovittimen toiminta-alueella havaittujen verkkojen määrän.
| Langattoman verkon tukiaseman tai tietokoneen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila) signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat, että langaton verkko tai tietokone on käytettävissä yhteyttä varten, mutta sitä ei vielä ole liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila).
Verkkonimi | Verkkonimi (SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Verkon nimen (SSID) pitää olla sama kuin tukiaseman SSID. Jos tukiasema ei lähetä verkkonimeään (SSID) tai WiFi-sovitin vastaanottaa piilotetun verkkonimen salaiselta tukiasemalta, <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> näkyy WiFi-verkot-luettelossa. Jos <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> -verkkomerkintään halutaan liittyä, ennen yhteyttä on luotava uusi profiili. Yhteyden muodostamisen jälkeen <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> -merkintä näkyy edelleen WiFi-verkot-luettelossa. Liitetty SSID-profiili näkyy Profiilit-luettelossa.
Tila | Ilmaisu siitä, että sovitin on muodostamassa yhteyttä WiFi-verkkoon. Kun yhteys on muodostettu, tilaksi tulee Yhdistetty.
| Profiilit: Ilmaisee WiFi-verkot-luettelon sisältämän verkon, johon on muodostettu yhteys ja jolla on profiili profiililuettelossa.
| WiFi-verkko käyttää verkkotilaa (perusrakennetilaa).
| WiFi-verkko käyttää Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa.
| WiFi-verkko käyttää suojaussalausta.
| Langattoman verkon (802.11a, 802.11b, 802.11g tai 802.11n) käytössä olevan kaistan taajuus.
| WiFi-verkko sisältyy Jätä pois -luetteloon tai profiili on määritetty muodostamaan Manuaalinen-yhteys. Yhteyttä verkkoon tai tukiasemaan ei muodosteta automaattisesti, kun profiilin asetukseksi on määritetty Manuaalinen. Voit muodostaa yhteyden verkkoon kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta.
Yhdistä (Katkaise yhteys) | Muodosta yhteys WiFi-verkkoon napsauttamalla tätä. Kun yhteys on muodostettu, painikkeesta tulee Katkaise yhteys -painike. Luettelo profiileista ja käytettävissä olevien verkkojen verkkonimistä. Verkon tilakuvakkeet ilmaisevat nykyisen yhteystilan.

- Jos valitussa verkossa käytetään 802.1X-laillisuustarkistusta, näyttöön tulee ohjatun profiilitoiminnon Yleisasetukset-sivu. Jos verkossa ei käytetä WEP-suojausta (avoin), WEP-salausta (64- tai 128-bittistä) eikä PSK-laillisuustarkistusta, valitse Yhdistä.
- Jos PSK- tai WEP-salasana on annettava, ennen yhteyden muodostamista näyttöön tulee kehote näiden tietojen antamista varten. Voit halutessasi lisätä suojausasetuksia valitsemalla Lisäasetukset, joka tuo näyttöön Luo WiFi-profiili -toiminnon Yleisasetukset-ikkunan. Lisätietoja on kohdassa Ensimmäinen yhteyskerta.

Ominaisuudet | Yhteydessä olevan verkon ja sen tukiasemien yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen. Lisätietoja on kohdassa Verkon ominaisuudet.
Päivitä | Käytettävissä olevien verkkojen luettelon päivittäminen. Jos uusia verkkoja on käytettävissä sovittimen toiminta-alueella, luettelo päivitetään, ja siinä näytetään uudet verkkonimet.
Profiilit | Avaa Profiilit-ikkunan, jossa voidaan hallita profiileja.
WiFi päälle / WiFi pois päältä | WiFi-radion kytkeminen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Sulje | Sulkee Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman pääikkunan.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet