Powrót do Spisu treści

# Włączanie i wyłączanie łączności radiowej WiFi

Aby włączyć lub wyłączyć łączność radiową WiFi, użyj jednej z następujących metod:

- Opcjonalny przełącznik sprzętowy łączności radiowej w komputerze
- Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi
- System Microsoft Windows

> UWAGA: Po uruchomieniu komputera typu laptop funkcja łączności radiowej ciągle wysyła sygnały. Poniższe metody umożliwiają wyłączanie łączności radiowej w celu korzystania z komputera bez emitowania sygnałów radiowych.

### Korzystanie z opcjonalnego wyłącznika łączności radiowej w komputerze

Jeśli komputer został wyposażony w przełącznik sprzętowy łączności radiowej, można za jego pomocą szybko włączać i wyłącząć łączność radiową. Więcej informacji na temat przełącznika można znaleźć w dokumentacji producenta komputera. Stan przełącznika sprzętowego łączności radiowej (włączony lub wyłączony) jest wyświetlany w oknie głównym narzędzia do połączeń WiFi oraz na pasku zadań. Jeśli łączność radiowa WiFi została wyłączona za pomocą przełącznika sprzętowego łączności radiowej, to aby mogła ponownie działać, również musi zostać włączona za pomocą tego przełącznika.

### Korzystanie z Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi

Łączność radiową WiFi można włączać i wyłączać w oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. Ikona stanu w oknie głównym wskazuje aktualny stan łączności radiowej. Aby włączyć lub wyłączyć łączność radiową, w oknie głównym kliknij opcję Włącz sieć WiFi lub Wyłącz sieć WiFi.

### Włączanie i wyłączanie łączności radiowej przy użyciu ikony na pasku zadań

Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań i wybierz opcję Włącz sieć WiFi lub Wyłącz sieć WiFi.

### Włączanie i wyłączanie łączności radiowej przy użyciu systemu Windows

Łączność radiową WiFi można włączać i wyłączać, korzystając z funkcji systemu Windows.

> UWAGA: Jeśli łączność radiowa została wyłączona w systemie Microsoft Windows, to aby ją ponownie włączyć, również należy użyć funkcji systemu Microsoft Windows. Po wyłączeniu łączności radiowej w systemie Windows, do ponownego jej włączenia nie można użyć przełącznika sprzętowego ani narzędzia do połączeń WiFi.

#### Windows* XP

1. W menu Start kliknij polecenie Połącz z. Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz opcję Wyłącz.
2. Jeśli istnieje wiele kart WiFi, w menu Start kliknij opcję Połącz z > Pokaż wszystkie połączenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną kartę i wybierz polecenie Wyłącz.

W ten sam sposób można ponownie włączyć łączność radiową.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia