Volver al índice

# Opciones de la aplicación (Herramienta de administración)

Un administrador puede configurar las opciones de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi para controlar cómo actúa la aplicación en el sistema del usuario y para seleccionar qué nivel de control tienen los usuarios sobre varios aspectos de sus conexiones WiFi. Estas opciones se configuran con la Herramienta de administración y no son las mismas que las que aparecen en el menú Herramientas.

NOTA: Muchas de estas opciones sólo se pueden aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP y/o en el cliente de Windows 7.

## Cómo acceder

1. Abra la Herramienta de administración.
2. Seleccione Crear un paquete nuevo o Abrir un paquete existente.
3. Haga clic en la ficha Opciones de la aplicación y haga clic en Incluir opciones de la aplicación en este paquete.
4. Seleccione las opciones que desee. Algunas opciones requieren más información.

## Descripción de las Opciones de la aplicación

Nombre | Descripción
--- | ---
Autenticación 802.1X | Permitir al usuario crear perfiles o conectarse a redes compatibles con los tipos de autenticación EAP 802.1X siguientes. Seleccione qué tipos de EAP de autenticación 802.1X desea que estén activados en el equipo de un usuario: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP o en el cliente de Windows 7.

AAA en control | Notificar cuando otra aplicación utilice el adaptador WiFi: NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.
Conmutación de adaptador | Activar la conmutación de adaptador Esta opción aplica el control de administración de TI a través del aparato de radio del adaptador WiFi. Si se activa, siempre que se detecte una conexión Ethernet cableada válida, la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi cerrará automáticamente cualquier conexión de red WiFi y apagará el aparato de radio del adaptador WiFi. Si el sistema pierde su conexión Ethernet cableada, la Utilidad de conexión WiFi encenderá automáticamente el aparato de radio del adaptador WiFi e intentará conectarse con el último perfil/red WiFi conectado. Si la última red con la que se había establecido conexión no está disponible, la Utilidad de conexión WiFi se conectará con la primera red WiFi disponible de acuerdo con la Lista de perfiles preferidos. Además, si la Conmutación de adaptadores está activada y el aparato de radio del adaptador WiFi está desactivado, el usuario no podrá volver a activar el aparato de radio sin desconectar el cable Ethernet.

NOTA: Esta función se aplica a todo el sistema en conjunto y no es específica de ningún usuario.

Conmutación de adaptador | Activar la conmutación de adaptador Esta opción aplica el control de administración de TI a través del aparato de radio del adaptador WiFi. Si se activa, siempre que se detecte una conexión Ethernet cableada válida, la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi cerrará automáticamente cualquier conexión de red WiFi y apagará el aparato de radio del adaptador WiFi. Si el sistema pierde su conexión Ethernet cableada, la Utilidad de conexión WiFi encenderá automáticamente el aparato de radio del adaptador WiFi e intentará conectarse con el último perfil/red WiFi conectado. Si la última red con la que se había establecido conexión no está disponible, la Utilidad de conexión WiFi se conectará con la primera red WiFi disponible de acuerdo con la Lista de perfiles preferidos.

NOTA: Esta función se aplica a todo el sistema en conjunto y no es específica de ningún usuario.

Herramienta de administración | Permitir al usuario acceder a la Herramienta de administración. Si se deja la casilla marcada, el usuario tendrá permiso para acceder en su equipo a la Herramienta de administración si ésta está instalada. Borre la marca del recuadro para eliminar su capacidad de acceder a la Herramienta de administración.
Iniciar aplicación | Permitir al usuario iniciar una aplicación al conectarse. Si se activa esta función, el usuario podrá especificar una aplicación que se inicie siempre que se conecte un determinado perfil de red. El usuario selecciona el perfil y luego puede especificar una aplicación, un archivo por lotes o una secuencia de comandos. Puede que, por ejemplo, el usuario desee que se inicie automáticamente una sesión de Red privada virtual (VPN) siempre que el equipo portátil se conecte a una red inalámbrica específica. Si esta función no está marcada (desactivada), el usuario no podrá especificar ninguna aplicación que se inicie automáticamente cuando se conecte un determinado perfil de red.
Activar/Desactivar el aparato de radio para aplicaciones | Activar/Desactivar WiFi Activa una aplicación con otros fabricantes para desactivar la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi, botón WiFi activado / WiFi desactivado. NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions, versión 4, incluye mejoras en EAP-FAST. Entre ellas hay opciones de peticiones y advertencias a los usuarios. Seleccione Activar CCXv4 para activar las funciones de Cisco Compatible Extensions, versión 4 (CCXv4), para perfiles EAP-FAST.

NOTA: La función Grupos EAP-FAST A-ID (identificador de autoridad) de la Herramienta de administración no está disponible si CCXv4 no se ha activado.

Seleccione cuáles de los siguientes mensajes desea activar o desactivar en el equipo de un usuario para el suministro de EAP-FAST PAC:

Desactivar preguntas y advertencias para suministro no autentificado: Opción para desactivar preguntas y advertencias para el suministro automático de PAC si no hay ninguna PAC o si no hay ninguna PAC que coincida con el A-ID enviado por el servidor con el que se está conectado.

Desactivar preguntas al cambiar de servidor predeterminado (A-ID): Opción para desactivar preguntas cuando un cliente encuentre un servidor que haya suministrado una PAC antes, pero que no esté seleccionado actualmente como servidor predeterminado.

Desactivar suministro no autentificado después de abastecer PAC: Opción para desactivar automáticamente el suministro automático después de que se haya suministrado una PAC para el A-ID en cuestión.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Almacenar las credenciales en caché | Seleccione esta opción para guardar credenciales después de que un usuario inicia una sesión. Si la conexión inalámbrica se desconecta temporalmente, las credenciales guardadas se utilizan después de la reconexión. Las credenciales se borran cuando el usuario cierra la sesión.

NOTA: Si no está marcada, la opción Pedir al establecer conexión no está disponible durante la creación de perfiles.

Advertencia de caducidad de certificado | Activar la advertencia de caducidad de certificado Si la opción está seleccionada, la Utilidad de conexión WiFi avisará a los usuarios cuando los certificados vayan a caducar. La dirección URL indicada les permitirá actualizar sus certificados desde un servidor de certificados. Si la opción está seleccionada, los campos siguientes se activan:

- Número de días para actualizar el certificado: Es el número de días antes de la caducidad en que el usuario recibe la advertencia.
- URL de actualización de certificado

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP y Windows 7.

Redes entre dispositivos (Ad Hoc) | Actívela o desactívela según si un usuario puede crear perfiles entre dispositivos (Ad Hoc) o unirse a redes entre dispositivos (Ad Hoc). Seleccione una de las siguientes opciones para activar o desactivar si el usuario puede establecer conexión con redes entre dispositivos:

- Activar redes entre dispositivos

- Activar sólo redes entre dispositivos seguras

- Desactivar redes entre dispositivos

Seleccione esta opción para permitir a un usuario configurar perfiles con opciones entre dispositivos (Ad Hoc) o impedir la configuración de perfiles entre dispositivos (Ad Hoc).

- Mostrar opciones de la aplicación entre dispositivos

- Ocultar opciones de la aplicación entre dispositivos

Para eliminar el modo de operación entre dispositivos (Ad Hoc) de las Opciones generales de Crear perfil WiFi, seleccione Desactivar redes entre dispositivos y Ocultar opciones de aplicación entre dispositivos. Con esto se impide que un usuario cree perfiles que admitan una red entre dispositivos (Ad Hoc).

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Registro de sucesos de controladores | El registro de sucesos de controladores captura y registra los sucesos que son específicos del controlador. Estos sucesos se pueden visualizar en el Visor de sucesos inalámbricos. Aquí puede seleccionar la activación del registro estándar o del registro de solución de problemas. Consulte Opciones del visor de sucesos inalámbricos

Activar el registro de sucesos de controladores

- Registro estándar
- Registro de solución de problemas

Importar y exportar | Activar la importación y exportación de perfiles Seleccione la opción para permitir que los perfiles se importen o exporten en el equipo de un usuario. Si la opción está activada, los perfiles ubicados en la carpeta de importación automática se importarán automáticamente.
Opciones de la tecnología Intel® de gestión activa |

- Nombre de usuario
- Contraseña

Especifique el nombre de usuario y la contraseña para modificar los nombres predeterminados utilizados por la tecnología Intel® de gestión activa, con el fin de sincronizar los perfiles de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi.

Tecnología Intel® My WiFi (MWT) | Activar API de reenvío celular Intel® MWT Haga clic para activar una aplicación de terceros para utilizar el reenvío celular Intel® MWT de API de paquete IP con el fin de establecer un puente en una red Intel® MWT que utilice una conexión BSS.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar al cliente Windows* 7. Esta opción no se puede aplicar a un cliente equipado con uno de los adaptadores siguientes:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Mantener conexión | Ocultar la opción Mantener conexión para los perfiles de usuario Seleccione esta opción para ocultar la opción Mantener conexión en Opciones avanzadas de Crear perfil WiFi. La opción Mantener conexión mantiene la conexión WiFi en un perfil de usuario tras finalizar la sesión.

NOTA: La opción Mantener conexión puede utilizarse con el cliente VPN de Nortel cuando se configura para Cerrar la sesión al conectar.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Mantener conexión de tarjeta inteligente | Mantener conexión si no hay una tarjeta inteligente disponible Seleccione esta opción para mantener la conexión si se retira la tarjeta inteligente mientras el dispositivo inalámbrico está conectado a una red que utiliza credenciales de tarjeta inteligente. El comportamiento predeterminado de la Utilidad de conexión WiFi es cerrar la conexión que utiliza las credenciales de tarjeta inteligente en caso de que ésta se retire. Si se activa esta función, la conexión se mantendrá (a menos que se requiera una reautenticación por algún otro motivo). Seleccione esta opción para mantener una conexión si se retira la tarjeta inteligente mientras el equipo está conectado a una red que utiliza credenciales de SIM/tarjeta inteligente.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Activar/Desactivar los mensajes del aparato de radio | Activar el mensaje de activar/desactivar la red WiFi en el equipo del usuario Seleccione esta opción para que una aplicación de terceros notifique al usuario que se ha desactivado el conmutador de activación o desactivación de la red WiFi de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Coexistencia de Microsoft Windows* XP | Activar la coexistencia de la Configuración inalámbrica rápida de Microsoft y el software Intel® PROSet/Wireless WiFi en este sistema. Seleccione esta opción para evitar que el servicio de Configuración inalámbrica rápida de Microsoft Windows* XP se desactive al activar la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi. Seleccione esta opción para permitir la coexistencia.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Perfil preferido | Activar perfil preferido Normalmente, el adaptador WiFi siempre intentará conectarse utilizando el último perfil conectado. Seleccionar Activar perfil preferido hace que el adaptador intente conectarse al perfil preferido. El perfil preferido se muestra en la parte superior de la lista de perfiles. Si no se establece correctamente la conexión que utiliza el perfil preferido, el adaptador intentará conectarse utilizando el último perfil conectado (suponiendo que sea distinto del perfil preferido).
Conexión persistente | Seleccione Asegurar que las políticas de la conexión persistente y del equipo se actualicen antes de que el usuario inicie la sesión. NOTA: La actualización de políticas puede retardar la pantalla de inicio de sesión hasta dos minutos. NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.
Modo Cisco previo al inicio de sesión | Active el Modo Cisco durante una conexión previa al inicio de sesión Los puntos de acceso a Cisco tienen la capacidad de admitir varios nombres de red WiFi (SSID), pero solamente difunden uno. A fin de conectarse a dicho punto de acceso, se realiza un intento de conectarse con cada perfil. Este modo de conectarse a cada perfil se denomina Modo Cisco. Se activa el valor predeterminado. Borre la marca de selección para desactivarlo.

NOTA: Si la opción está activada, la conexión previa al inicio de sesión puede aumentar el tiempo de conexión.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Conectividad del perfil | Desactivar la conmutación de perfiles de usuario Se proporciona control sobre la conexión de los usuarios a los perfiles de administrador. Si se deja esta opción desactivada, se permite al usuario conectarse con perfiles tanto de usuario como de administrador. Si la opción está activada, el usuario sólo puede conectarse a los perfiles de administrador y el administrador elige cuáles son los perfiles de administrador que están disponibles para el usuario, de la manera siguiente:

- Permitir que el usuario establezca una conexión con todos los perfiles de administración

- Permitir que el usuario establezca una conexión sólo con el primer perfil de administración

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP o en el cliente de Windows 7.

Nivel de seguridad | Seleccione el nivel de seguridad en el equipo de un usuario. Los usuarios pueden establecer una conexión sólo con perfiles con este nivel de seguridad.

- Permitir que el usuario establezca una conexión sólo con redes con seguridad personal.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP o en el cliente de Windows 7.

Notificación de carpeta compartida | Seleccione la opción de notificación de carpeta compartida en el equipo de un usuario.

- Dejar de compartir automáticamente las carpetas compartidas mientras dure la conexión a una red no segura.

- Desactivar esta notificación.

- Notificar cuando esté conectado a una red no segura (valor predeterminado).

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Inicio único de sesión | Seleccione qué tipos de Perfil de administración se activan en un equipo de usuario. Inicio único de sesión:

- Conexión persistente: Los perfiles están activos durante el inicio y cuando ningún usuario ha iniciado una sesión en el equipo.

- Conexión común o previa al inicio de sesión: Los perfiles están activos inmediatamente después de que un usuario inicie una sesión en el equipo.

Si se han instalado las funciones previas al inicio de sesión, el perfil está activo durante el proceso de inicio de sesión. Si no se han instalado las funciones previas al inicio de sesión, el perfil es Común y se activa al inicio de la sesión del usuario.

Los perfiles de administrador se colocan al inicio (o al final) de la lista de perfiles del usuario. El usuario no puede cambiarlas ni eliminarlas.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP o en el cliente de Windows 7.

Información de asistencia | Especifique la información de asistencia que aparece en el cuadro Acerca de de la Utilidad de conexión WiFi.

- URL de asistencia: Especifique el sitio web del centro de asistencia al que desee que accedan sus clientes para obtener asistencia técnica.

- Teléfono de asistencia: Especifique el número de teléfono al que desee que llamen sus clientes para obtener asistencia técnica.

Voz sobre IP | Permite que el software de otro fabricante utilice la aplicación de VoIP en el equipo de un usuario. La opción predeterminada activa esta función.
Wi-Fi Protected Setup* | La Utilidad de conexión WiFi puede configurarse para que funcione como registrador de puntos de acceso que admitan Wi-Fi Protected Setup*. El registrador transfiere de forma segura la clave o contraseña del punto de acceso automáticamente o manualmente con una unidad flash USB u otro dispositivo externo.

- Activar el registro de otros dispositivos (valor predeterminado).

Seleccione Activar el registro de otros dispositivos para activar el registro de otros dispositivos en la Utilidad de conexión WiFi.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

Administrador de WiFi | Seleccione qué administrador de WiFi controla las conexiones inalámbricas de un usuario. Utilice el administrador de WiFi del usuario que ha iniciado la sesión anteriormente, o permita que cada usuario seleccione su administrador de WiFi preferido.

- Permitir a todos los usuarios conmutar entre el software Intel® PROSet/Wireless WiFi y la Configuración inalámbrica rápida de Microsoft Windows* XP después de iniciar la sesión.
- El administrador de WiFi al iniciar la sesión se determina según el administrador de WiFi que estaba activo cuando el último usuario finalizó la sesión.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a paquetes que funcionen en un cliente Windows* XP.

WiFi activado/desactivado | Controle el aparato de radio inalámbrico.

- No cambiar: El aparato de radio no se enciende o apaga.
- Desactivar WiFi: Este perfil de administrador apaga el aparato de radio.
- Activar WiFi: Este perfil de administrador enciende el aparato de radio.
- Desactivar sólo la radio 802.11a: Se puede seleccionar si está activada la opción Activar WiFi.
- Desactivar selección de activación/desactivación de WiFi: Seleccione la opción para evitar que un usuario acceda al control WiFi activado/desactivado de la ventana principal de la Utilidad de conexión WiFi o del menú de la barra de tareas. Si un usuario intenta activar o desactivar el control del aparato de radio, recibirá el siguiente mensaje: Esta función está desactivada por el administrador.
- Agregar selección de radio 802.11a: Se selecciona para permitir al usuario encender/apagar la transmisión de radio 802.11a por separado respecto a la transmisión de radio 802.11b/g. Si selecciona esta opción, Desactivar selección de activación/desactivación de radio 802.11a se hace disponible. Seleccione esta opción para que se muestre el Control de conexión/desconexión de radio 802.11a, pero se desactive. Esto le permitirá dar al usuario un control individual sobre los aparatos de radio.

Una vez que se instala esta función en el equipo de un usuario, siga estas instrucciones para encender o apagar el aparato de radio 802.11a:

Para desactivar el aparato de radio 802.11a:

1. En la ventana principal de la Utilidad de conexión WiFi, haga clic en el botón WiFi activado. Se muestra una lista de opciones de radio.
2. Seleccione Desactivar aparato de radio 802.11a. El aparato de radio 802.11a se encuentra desactivado.

Para encender el aparato de radio 802.11a:

1. En la ventana principal de la Utilidad de conexión WiFi, haga clic en el botón Desactivar radio 802.11a. Se muestra una lista de opciones de radio.
2. Seleccione WiFi activado. El aparato de radio 802.11a se encuentra activado.

NOTA: Esta opción sólo se puede aplicar a los paquetes que funcionan en el cliente de Windows* XP o en el cliente de Windows 7.

Opciones del visor de sucesos inalámbricos | Opciones del visor de sucesos inalámbricos Activar el registro de sucesos inalámbricos Esta función crea archivos de registro de sucesos inalámbricos en el sistema cliente, que luego puede copiarse en un servidor de archivos de red o en otro lugar. El valor predeterminado es que el Registro de sucesos inalámbricos esté desactivado. Después de hacer clic en Activar el registro de sucesos inalámbricos, Opciones... está activado.

Haga clic en Opciones para abrir la ventana de opciones del archivo de registro.

Ficha General

- Especifique la carpeta en la que desea escribir los archivos de registro inalámbrico: Especifique una ubicación absoluta en el sistema cliente.
- Prefijo del nombre del archivo de registro: Es el nombre del archivo de registro. El nombre es: <ComputerName_UserDomain>.
- Tamaño máximo del archivo de registro: Para evitar que los archivos de registro alcancen un tamaño excesivo, se crean archivos de registro nuevos cuando el actual sobrepasa un tamaño especificado en MB. El tamaño de archivo predeterminado es de 1 MB. Puede seleccionar un tamaño de archivo de diez MB como máximo, en incrementos de 1 MB.

Ficha Copia de archivo de registro

- Activar la copia de archivo de registro: Esta función le permite copiar los archivos de registro de cliente en otra ubicación.
- Copiar archivos de registro en la siguiente ubicación: Indique dónde se copiarán los archivos de registro. Normalmente es un servidor de administración.
- Seleccione la frecuencia de copia entre las opciones siguientes: Tiene las dos opciones siguientes para la frecuencia de copia.
  - Copiar todos los archivos de registro anteriores al crear un archivo de registro nuevo.
  - Copiar todos los archivos de registro anteriores cada número de días especificado: Seleccione el número de días; este número puede oscilar de 1 a 30 días. El valor predeterminado es de siete días.

Ficha Eliminación de archivos de registro

Seleccione una de las opciones siguientes al eliminar los archivos de registro antiguos:

- No eliminar nunca los archivos de registro antiguos.
- Eliminar archivos de registro antiguos si se cumple cualquiera de las condiciones seleccionadas:
  - Eliminar archivos de registro antiguos después de cada número de días especificado: Este número puede oscilar de 1 a 30.
  - Eliminar archivos de registro antiguos si el tamaño total de los archivos de registro es superior a: Este número puede oscilar de 1 a 10 megabytes (MB) en incrementos de 1 MB.
  - Eliminar los archivos de registro antiguos después de cada copia del archivo de registro correcta.

Cerrar | Cierra la Herramienta de administración.
Ayuda | Proporciona información de ayuda de esta página.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad