Vissza a tartalomjegyzékhez

# A hálózat tulajdonságai

A hálózat tulajdonságai
Kizárások kezelése

A Hálózati tulajdonságok ablakban megtekinthetők a kiválasztott hálózat részletes adatai.

## Megnyitás

Az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram főablakában a Tulajdonságok lehetőségre kattintva megnézheti a kiválasztott hálózatra és hozzáférési pontjaira vonatkozó adatokat. Ezen a képernyőn megtekintheti a hálózat és a hozzáférési pontok adatait, és megnyithatja A kizárási lista kezelése képernyőt is. A Kizárási lista kezelése képernyőn kizárhat profilokat az automatikus csatlakozásból.

### A Hálózat tulajdonságainak részletes ismertetése

Név | Leírás
--- | ---
Hálózatnév | Itt a WiFi hálózat neve látható.
Sáv | A pillanatnyilag használt sáv és frekvencia. A Hatótávolságon kívül felirat látható, ha nincs kijelezve sáv és frekvencia. A következő sávok lehetségesek:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g:
- 802.11n

Üzemmód | Itt látható az aktuális üzemmód:

- Hálózat (Infrastruktúra)

> Hozzáférési pont köré szervezett vezeték nélküli hálózat. Ebben a környezetben a hozzáférési pont nem csak a vezetékes hálózattal való kommunikációt teszi lehetővé, hanem közvetlen környezetében a vezeték nélküli hálózati forgalmat is közvetíti.

- Eszköz-eszköz (alkalmi)

> Olyan kommunikációs konfiguráció, amelyben minden számítógép azonos képességekkel rendelkezik, és bármelyik számítógép képes kommunikációt kezdeményezni. Egyenrangú (peer-to-peer) hálózatnak vagy számítógép-számítógép hálózatnak is nevezik.

Hitelesítési szint | A hálózathoz használt hitelesítés biztonsági módját mutatja. A következő hálózati hitelesítési szintek lehetségesek:

- Nyílt
- Közös kulcsos
- WPA-Enterprise
- WPA2-Enterprise:
- WPA-Personal
- WPA2-Personal

Az aktuális hálózat hitelesítési üzemmódját jeleníti meg. További információk A biztonsági vonatkozások áttekintése című részben találhatók.

Adattitkosítás | A következő adattitkosítási szintek lehetségesek:

- Nincs
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

További információk A biztonsági vonatkozások áttekintése című részben találhatók.

Hozzáférési pontok ebben a hálózatban <0-50> |

- Jelerősség: A jelerősség ikonsávjai a WiFi adapter és a legközelebbi hozzáférési pont között adott és vett jelek erősségét mutatják.
- Az alábbi ikonok egyike látható: . A használt sávot jelzi (802.11a, 802.11b, 802.11g vagy 802.11n).
- Csatorna: Az adott vezeték nélküli hálózathoz aktuálisan használt adó és vevő csatorna.
- BSSID (infrastruktúra üzemmódban): A kiválasztott hálózat hozzáférési pontjának 12 jegyű MAC-címe.

Kizárások kezelése | További információk a Kizárások kezelése című részben találhatók. Ha engedélyezve van a hálózatkizárás (lásd Alkalmazás-beállítások), a Hálózati tulajdonságok azt is kijelzi, hogy a hálózat ki van-e zárva az automatikus csatlakozásból.
Bezárás | Bezárja a Hálózati tulajdonságok oldalt.
Súgó? | Megjeleníti az adott oldalhoz tartozó súgószöveget.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok