Retour à la table des matières

# Utilisation de l'assistant Wi-Fi Protected Setup* pour configurer et administrer un réseau

L'Assistant Wi-Fi Protected Setup* permet de configurer facilement un nouveau réseau et d'y ajouter des périphériques. Wi-Fi Protected Setup* simplifie le processus de configuration tout en assurant que le réseau est configuré en toute sécurité. Avec Wi-Fi Protected Setup*, vous pouvez facilement exécuter les tâches suivantes :

- En tant que candidat à l'inscription : Obtenez les paramètres de sécurité et configurez votre ordinateur/périphérique pour une connexion à un réseau existant
- En tant qu'agent d'enregistrement : Configurez les paramètres de sécurité pour un point d'accès réseau et/ou ajoutez un autre ordinateur/périphérique au réseau
- Manuel : N'utilisez pas Wi-Fi Protected Setup. Vous serez invité à entrer manuellement les paramètres de sécurité du réseau.

Les instructions suivantes vous permettent également d'ajouter un périphérique à un réseau existant, depuis l'agent d'enregistrement.

- Sur l'agent d'enregistrement uniquement, ajoutez un ordinateur au réseau.

### Comment accéder à l'assistant Wi-Fi Protected Setup*

L'Assistant Wi-Fi Protected Setup* est accessible de deux manières.

- Cliquez sur le message d'alerte qui s'affiche lorsqu'une capacité Wi-Fi Protected Setup est détectée :
  des périphériques compatibles avec la norme Wi-Fi Protected Setup sont à portée de votre ordinateur. Cliquez dessus pour vous connecter.

- Cliquez sur la liste des réseaux WiFi dans la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi Intel® PROSet/Wireless.

Les termes suivants sont utilisés dans cette description.

- Point d'accès : périphérique qui permet de connecter des périphériques sans fil à un réseau. Le nom de réseau (SSID) et les informations de sécurité nécessaires sont configurés sur le point d'accès.
- Candidat à l'inscription : un périphérique qui cherche à se connecter à un point d'accès ou à un réseau sans fil, mais qui ne dispose pas du mot de passe ou de la clé du point d'accès ou du réseau. Dès que l'ordinateur obtient le mot de passe ou la clé valide, il devient membre du réseau sans fil. L'utilitaire de connexion WiFi peut être configuré pour fonctionner comme candidat à l'inscription pour un point d'accès pris en charge.
- Agent d'enregistrement : un agent d'enregistrement est un périphérique (généralement un ordinateur) qui permet à d'autres périphériques (généralement des ordinateurs) de se connecter au réseau sans fil. L'utilitaire de connexion WiFi peut être configuré pour fonctionner comme agent d'enregistrement pour un ou plusieurs point(s) d'accès pris en charge. L'agent d'enregistrement transfère automatiquement en mode sécurisé la clé ou le mot de passe du point d'accès.

Un nouveau réseau sans fil est établi en configurant le point d'accès, connectant les ordinateurs souhaités équipés d'une carte réseau WiFi et en établissant éventuellement une connectivité réseau externe (c'est-à-dire, l'Internet, habituellement en connectant le point d'accès à un modem ADSL ou câble, ou équivalent).

### En tant que candidat à l'inscription : Obtenez les paramètres de sécurité et configurez votre ordinateur/périphérique pour une connexion à un réseau existant

Les étapes suivantes utilisent l'Assistant Wi-Fi Protected Setup* pour connecter un candidat à l'inscription à un réseau existant. Ceci suppose que l'ordinateur agent d'enregistrement exécute l'utilitaire de connexion WiFi Intel® PROSet/Wireless.

REMARQUE : Pour atteindre des débits supérieurs à 54 Mbit/s sur des connexions 802.11n, la sécurité WPA2-AES doit être sélectionnée. Il est possible de ne sélectionner aucune sécurité (Aucun) afin de permettre l'installation réseau et le dépannage.

1. Sur l'ordinateur que vous souhaitez connecter au réseau, un message vous indique qu'un ou plusieurs points d'accès ayant des capacités Wi-Fi Protected Setup se trouvent à portée de votre ordinateur sans fil. Cliquez sur le message. (Ou bien, vous pouvez sélectionner le réseau dans la liste des réseaux WiFi de la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi.)
2. La page de démarrage de l'Assistant Wi-Fi Protected Setup* s'affiche. Sélectionnez En tant que candidat à l'inscription : obtenez les paramètres de sécurité et configurez votre ordinateur/périphérique pour une connexion à un réseau existant.
3. Utilisez la liste Réseaux disponibles pour sélectionner le réseau auquel vous voulez vous connecter (dans cet exemple, il s'agit de MyWPS). Cliquez ensuite sur Suivant.
4. Le fenêtre Découverte s'ouvre. Le candidat à l'inscription que vous voulez connecter au réseau détecte l'agent d'enregistrement pour le réseau. Si le processus de découverte réussit, le nom de l'agent d'enregistrement ou du point d'accès s'affiche.
5. Le panneau suivant s'ouvre, affichant le mot de passe du périphérique (mot de passe du candidat à l'inscription). Le mot de passe affiché sur le candidat à l'inscription est un mot de passe unique, provisoire et généré de façon aléatoire pour le candidat. Ce mot de passe est utilisé pour demander l'autorisation de se connecter au point d'accès du réseau. (Le mot de passe indiqué ci-dessous est fourni à titre d'exemple uniquement.)
6. Sur l'agent d'enregistrement ou le point d'accès, entrez le mot de passe fourni par le candidat à l'inscription. Cliquez ensuite sur Suivant.

REMARQUE : ce processus considère que l'agent d'enregistrement utilise l'utilitaire de connexion WiFi. Le processus et les fenêtres affichées sur l'agent d'enregistrement peuvent varier pour les logiciels des autres éditeurs. Un agent d'enregistrement peut être intégré à certains points d'accès.

7. Le panneau suivant affiche les profils pour le réseau en question. Le profil sélectionné sera envoyé au candidat à l'inscription, ce qui lui accorde l'accès au réseau. Seuls les profils pris en charge sont affichés. Les profils pris en charge sont ceux basés sur la sécurité WPA-PSK, WPA2-PSK et ouverte (aucune sécurité). Sélectionnez le profil et cliquez sur Suivant pour finaliser le processus d'enregistrement.
8. Le panneau suivant indique que l'enregistrement du candidat à l'inscription auprès de l'agent d'enregistrement est terminé. Cliquez sur Terminer.
9. Sur le candidat à l'inscription, cliquez sur Suivant. Le message suivant s'affiche sur le candidat à l'inscription : La connexion au réseau <nom du réseau sans fil> a réussi. Cliquez sur Terminer.

### En tant qu'agent d'enregistrement : Configurez les paramètres de sécurité pour un point d'accès réseau et/ou ajoutez un autre ordinateur/périphérique au réseau

Les étapes suivantes utilisent l'Assistant Wi-Fi Protected Setup* pour configurer cet ordinateur en tant qu'agent d'enregistrement ou point d'accès sécurisé. Suivez ces étapes si vous créez un nouveau réseau.

1. Localisez le mot de passe de propriété du point d'accès. Ce mot de passe est défini par le fabricant du point d'accès. Il se trouve souvent sur une étiquette en dessous du périphérique.
2. Mettez le point d'accès du réseau sous tension.
3. Au niveau de l'ordinateur que vous souhaitez configurer comme agent d'enregistrement, activez l'utilitaire de connexion WiFi.
4. Le message suivant vous indique qu'un ou plusieurs périphériques compatibles sont à portée de l'ordinateur. Cliquez sur le message (Ou bien, vous pouvez sélectionner le réseau dans la liste des réseaux WiFi de la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi.)
5. La page de démarrage de l'Assistant Wi-Fi Protected Setup* s'affiche. Sélectionnez En tant qu'agent d'enregistrement : configurez les paramètres de sécurité pour un point d'accès réseau et/ou ajoutez un autre ordinateur/périphérique au réseau.
6. Sur le panneau suivant, dans la liste Réseaux disponibles, sélectionnez celui auquel vous voulez vous connecter. Le contenu de la liste dépend des réseaux détectés. Cliquez sur Suivant.
7. Dans le panneau suivant, entrez le mot de passe de propriété du périphérique que vous avez récupéré sur le point d'accès à l'étape 1. Cliquez sur Suivant pour continuer.
8. Le panneau suivant affiche le nom du réseau, le type de sécurité et le mot de passe. Si le point d'accès est déjà configuré (les champs sont grisés), passez à l'étape 10. Si le point d'accès n'est pas encore configuré (les champs ne sont pas grisés), passez à l'étape 11.
9. Après quelques secondes, le message suivant s'affiche :
   Le point d'accès est déjà configuré. Voulez-vous le reconfigurer ?
   Si vous ne souhaitez pas reconfigurer le point d'accès, sélectionnez Non. Le logiciel contacte le réseau, établit la connexion et crée un profil. Le logiciel se fermera ensuite et la procédure sera terminée. Si vous souhaitez reconfigurer le point d'accès, sélectionnez Oui.
10. Le panneau suivant s'affiche. Le premier champ affiche le nom du point d'accès. Par défaut, ce champ est Nom du réseau sans fil (SSID). Dans cet exemple, nous l'avons remplacé ici par MyWPS. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez.
11. Dans le champ Type de sécurité, sélectionnez le type de sécurité voulu.

- WPA* Personnel nécessite la configuration manuelle d'une clé communiquée à l'avance (PSK) sur le pont d'accès et les clients. La clé communiquée à l'avance permet d'authentifier un mot de passe ou un code d'identification, sur la station cliente comme sur le point d'accès. Un serveur d'authentification est nécessaire.
- La sécurité WPA2* est la sécurité WPA de deuxième génération. Celle-ci garantit les utilisateurs de réseaux sans fil, personnels ou d’entreprise, que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leurs réseaux WiFi. Nous avons sélectionné ici la sécurité WPA2 Personnel. Vous pouvez utiliser les profils Intel® PROSet/Wireless WiFi pour obtenir le nom du réseau WiFi (SSID) et l'expression de passe WPA2-Personnel à utiliser avec un périphérique existant.

12. Le troisième champ est le champ Mot de passe (clé). Le mot de passe indiqué est créé de façon aléatoire ou préconfiguré, mais vous pouvez choisir le mot de passe que vous souhaitez. Utilisez toutefois une clé complexe pour assurer une sécurité optimale. Elle doit comporter entre 8 et 63 caractères. Une fois que cette étape est terminée, cliquez sur Suivant.

Les panneaux suivants montrent la configuration terminée du point d'accès et de l'agent d'enregistrement.

13. Lorsque le réseau reçoit le mot de passe de propriété, le message suivant s'affiche : La connexion au réseau <nom du réseau sans fil> a réussi. Cliquez sur Terminer. Cette procédure termine la configuration du point d'accès et de l'agent d'enregistrement.
14. Pour enregistrer ces paramètres sous forme d'un profil afin de les utiliser plus tard sur un client existant, cliquez sur Enregistrer les paramètres sans fil. Les paramètres de profil sont enregistrés dans un fichier texte (.txt) sur votre disque dur local. Par défaut, le fichier est enregistré sur votre disque C:\ local. Acceptez l'emplacement d'enregistrement par défaut ou cliquez sur Parcourir pour en choisir un autre sur votre ordinateur.

Vous pouvez ensuite connecter un candidat à l'inscription (ordinateur) au réseau. Vous pouvez le faire en suivant la procédure En tant que candidat à l'inscription : obtenez les paramètres de sécurité et configurez votre ordinateur/périphérique pour une connexion à un réseau existant. Ou, si vous voulez travailler uniquement sur l'agent d'enregistrement, suivez la procédure Sur l'agent d'enregistrement, ajoutez un ordinateur au réseau.

### Sur l'agent d'enregistrement, ajoutez un ordinateur au réseau

Les étapes suivantes utilisent l'Assistant Wi-Fi Protected Setup* exécuté sur l'agent d'enregistrement pour connecter un autre ordinateur (un candidat à l'inscription) à un réseau existant. Cette procédure est exécutée uniquement sur l'agent d'enregistrement.

REMARQUE : ce processus considère que l'agent d'enregistrement utilise l'utilitaire de connexion WiFi. Le processus et les fenêtres affichées sur l'agent d'enregistrement peuvent varier pour les logiciels des autres éditeurs.

1. Obtenez le mot de passe de l'ordinateur que vous voulez ajouter au réseau.
2. Sur l'agent d'enregistrement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'utilitaire de connexion WiFi dans la barre des tâches et sélectionnez Ajouter un nouveau périphérique.
3. Sur l'agent d'enregistrement, suivez les étapes 6 à 9 de la procédure Connecter un candidat à l'inscription à un réseau ou à un point d'accès.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité