목차로 돌아가기

# 응용 프로그램 설정(도구 메뉴)

응용 프로그램 설정은 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 동작을 제어합니다.

## 액세스 방법

주 창의 도구 메뉴에서 응용 프로그램 설정을 클릭합니다.

## 응용 프로그램 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
어댑터 | 창 맨 위에 나타나며 WiFi 어댑터 목록이 표시됩니다. 어댑터는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

고급 설정: 다음 설정은 WiFi 연결 유틸리티가 동작하고 정보를 표시하는 방법을 제어합니다.
작업 표시줄 | 작업 표시줄에 아이콘 표시: 작업 표시줄 상태 아이콘을 표시하려면 선택합니다. 이 아이콘은 Windows 작업 표시줄(알림 영역)에 있으며 무선 연결 상태를 알려줍니다. 작업 표시줄 상태 아이콘을 표시하지 않으려면 선택을 취소합니다. 작업 표시줄 상태 아이콘이 제공하는 여러 가지 기능:

- 무선 네트워크의 연결 상태 및 무선 활동을 시각적으로 보여줍니다. 무선 활동에 따라 아이콘의 색과 동작이 변합니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.
- 메뉴: 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에서 라디오를 켜고 끄거나 WiFi 연결 유틸리티를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 메뉴 옵션을 참조하십시오.
- 도구 팁 및 바탕 화면 경고. 자세한 내용은 도구 팁 및 바탕 화면 경고를 참조하십시오.

알림 | 경고 알림 표시: 작업 표시줄 아이콘 옆에 바탕 화면 경고를 표시하려면 선택합니다. 작업이 필요한 경우 메시지가 표시됩니다. 중요도가 높은 이벤트의 경우에만 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 바탕 화면 경고를 선택하면 해당 작업이 수행됩니다. 바탕 화면 경고를 표시하지 않으려면 선택을 취소합니다. 도구 팁 및 바탕 화면 경고를 참조하십시오. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 정보 알림: 이러한 바탕 화면 경고는 중요도가 낮으며 사용자의 대응이 필요하지 않지만 무선 체험을 크게 개선해줍니다.

- 정보 알림 표시: 기본적으로 선택되어 있습니다. 모든 정보용 바탕 화면 경고는 작업 표시줄 상태 아이콘 옆에 표시됩니다. 사용 가능한 무선 네트워크가 범위 내에 있을 때 알림 기능을 하는 이 바탕 화면 경고는 무선 통신을 더욱 편하게 할 수 있도록 도와주며 무선 연결이 설정되거나 끊긴 경우 사용자에게 알려줍니다. 도구 팁 및 바탕 화면 경고를 참조하십시오.
- 연결되지 않은 경우 사용할 수 있는 네트워크 목록 표시: 정보 알림 표시의 선택을 취소한 경우에는 이 항목을 선택할 수 있습니다. 바탕 화면 경고가 비활성화되면 이 옵션은 WiFi 어댑터가 연결되지 않았을 때 사용 가능한 네트워크를 알려줍니다.

다른 응용 프로그램에서 WiFi 어댑터를 사용하고 있을 때 알림: 이 옵션을 선택하면 다른 응용 프로그램이 WiFi 어댑터 관리를 시도할 때 메시지가 표시됩니다. 핫스팟 위치(커피숍, 공항 터미널)에서 제공하는 소프트웨어를 사용할 경우에 유용한 옵션입니다. WiFi 연결 유틸리티 기능을 이용하려면 핫스팟을 나갈 때 이 소프트웨어를 비활성하십시오.

자동 연결 | 프로파일만을 사용하여 네트워크에 연결: (기본값) 프로파일 목록과 일치하는 프로파일만을 사용하여 사용 가능한 네트워크에 WiFi 어댑터를 연결합니다. 일치하는 프로파일이 없는 경우 알림 메시지가 표시됩니다(알림 참조). 일치하는 프로파일을 찾거나 일치하는 프로파일을 새로 구성하기 전까지는 무선 장치가 끊긴 상태로 유지됩니다. 일치하는 프로파일이 없으면 아무 네트워크에나 연결: 프로파일을 구성하지 않은 경우 개방된 비보안 무선 네트워크가 있는 위치에서 네트워크에 자동으로 연결하려면 선택하십시오. 참고: 개방 네트워크에는 보안 기능이 없습니다. 이 무선 연결은 자체적인 보안 기능을 사용해야 합니다. 개방 무선 연결의 보안을 유지하는 방법 중 하나는 VPN(Virtual Private Networking) 소프트웨어를 사용하는 것입니다.

프로파일을 기준으로만 네트워크에 연결(Cisco 모드): 기본 설정 순서로 모든 프로파일의 연결을 시도하려면 선택합니다. 둘 이상의 SSID가 있지만 그 중 하나에만 알리는 액세스 포인트 근처에 사용자가 있다는 것을 의미합니다

자동으로 연결하지 않고, 사용자가 수동으로 연결: 자동 연결을 끄도록 선택합니다.

제외 관리 | 자동 제외 목록 기능 사용: 자동 제외 목록 기능을 활성화하려면 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자동 연결에서 액세스 포인트를 제외시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오. 수동 제외 목록 기능 사용: 수동 제외 목록 기능을 활성화하려면 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자동 연결에서 네트워크를 제외시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
WiFi 네트워크 목록 | 열 정렬 헤더 표시: WiFi 네트워크 목록에 열 이름을 표시하려면 선택합니다. 열 헤더를 클릭하여 오름차순 또는 내림차순으로 열을 정렬할 수 있습니다.
공유 폴더 알림 | 파일 및 프린터 공유를 사용하면 네트워크의 다른 컴퓨터에서 사용자 컴퓨터의 리소스에 액세스할 수 있습니다. 파일 및 프린터 공유를 활성화한 상태에서 무선 노트북 컴퓨터를 사용할 때는 주의해야 합니다. 이 기능을 사용하여 공유 폴더가 포함된 무선 네트워크에 연결할 때 다음 조건 중 하나에 해당하는 알림 메시지가 수신될 수 있습니다.

- Microsoft Windows 방화벽이 비활성화되었습니다
- 파일 및 프린터 공유가 Microsoft Windows 방화벽 설정에 대한 예외로 활성화되었습니다.

비보안 네트워크에 연결되어 있는 동안 자동으로 공유 폴더의 공유를 해제합니다.
비보안 네트워크에 연결할 때마다 공유 폴더를 자동으로 공유 해제하려면 선택합니다. 이 기능은 보안을 강화해줍니다.

이 알림 사용 안 함
개방/비보안 네트워크에 연결할 때마다 현재 공유 폴더를 그대로 두려면 선택합니다.

비보안 네트워크에 연결되어 있으면 알림.
개방/비보안 네트워크에 연결되어 있을 때 알림 메시지를 받으려면 선택합니다.

장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크 알림 | Ad Hod 네트워크에 연결할 때 다음 설정에 따라 경고 메시지가 나타납니다. 2분마다 최대 5번 경고가 표시됩니다. 피어에 연결된 Ad Hoc 네트워크가 없을 때 알림 피어에 연결된 Ad Hoc 네트워크가 없을 때 알림 메시지를 받으려면 선택합니다. 모든 피어가 Ad Hoc 네트워크를 나가면 알림 모든 피어가 Ad Hoc 네트워크를 나갈 때 경고 메시지를 받으려면 선택합니다.
네트워크 이름(SSID) 알림 | 네트워크에 연결할 때 기본 네트워크 이름(SSID)을 사용할 경우 알림이 표시됩니다. 미리 정의된 기본 네트워크 이름의 공통적인 예로는 무선, WLAN, linksys, 기본값 등이 있습니다. 기본 네트워크 이름이 있는 액세스 포인트에 연결하면 보안 문제가 생길 수 있습니다. 일반적으로 이 액세스 포인트는 모든 기본 보안 및 관리 설정(예: 개방 인증, 기본 IP 주소, 사용자 이름 또는 암호)을 사용합니다. 개인 네트워크인 경우 네트워크 이름과 보안 설정을 변경하여 네트워크 보안을 강화합니다.

기본 SSID 이름을 사용하여 네트워크에 연결할 때 알림
기본 네트워크 이름(SSID)을 사용하여 네트워크에 연결할 때 경고를 수신하려면 선택합니다.

WiFi 설정 | 연결 시 WiFi 검색 비활성화: 이 설정은 어댑터가 액세스 포인트(네트워크)에 연결한 후 추가 WiFi 액세스 포인트를 검색할 수 없도록 합니다. 이미 연결된 상태에서 검색 기능이 비활성화되면 연결 성능이 향상될 수 있습니다.
Wi-Fi Protected Setup* | Wi-Fi Protected Setup 액세스 포인트가 범위 내에 있을 때 알립니다. 설정하면 Wi-Fi Protected Setup*이 설치된 액세스 포인트가 컴퓨터 범위 내에 있을 때 알려줍니다. 이 컴퓨터를 액세스 포인트에 등록(연결)하거나 액세스 포인트에 대한 레지스트라로서 이 컴퓨터를 설정하려는 경우에 필요합니다. 기본 상태는 "켜짐"입니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보