Voltar ao índice

# Estatística avançada (menu 'Avançadas')

A opção Estatística avançada proporciona informações sobre a ligação actual do adaptador. Estas informações definem a forma como o adaptador comunica com um ponto de acesso.

## Como aceder

No menu 'Avançadas', clique em Estatística avançada.

## Descrição da estatística avançada

Nome | Descrição
--- | ---
Separador Estatística | Estatística avançada: Estas informações indicam a forma como o adaptador comunica com um ponto de acesso. Associação: Se o adaptador localizar um ponto de acesso para estabelecer comunicao, o valor est dentro do alcance da rede. Caso contrário, o valor apresentado será fora do alcance.

- Endereço MAC do AP: O endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do ponto de acesso.
- Número de associações: o número de vezes que o ponto de acesso localizou o adaptador.
- Contagem AP: o número de pontos de acesso disponíveis dentro do alcance do adaptador WiFi.
- Número de análises completas: O número de vezes que o adaptador analisou todos os canais relativamente às informações de recepção.
- Número de análises parciais: O número de análises que foram terminadas.

Roaming: Estas informações contêm contadores associados às causas de roaming do adaptador. O roaming ocorre quando um adaptador comunica com um ponto de acesso e, em seguida, comunica com outro com uma força de sinal melhor.

- Contagem de roaming: o número de vezes que o roaming ocorreu.
- AP não transmitiu: o adaptador não recebeu a transmissão de rádio a partir do ponto de acesso. Pode ser necessário reiniciar o ponto de acesso.
- Qualidade deficiente do sinal: a qualidade do sinal é demasiado baixa para permitir a manutenção da comunicação com o ponto de acesso. Moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso foram alteradas.
- Balanceamento de carga do AP: o ponto de acesso terminou a associação com o adaptador com base na incapacidade do ponto de acesso manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Existem demasiados adaptadores a tentar comunicar com um ponto de acesso.
- RSSI do AP muito baixo: O indicador de força do sinal de recepção (RSSI) é demasiado baixo para manter uma associação com o adaptador. Pode estar fora da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado a velocidade de dados.
- Qualidade deficiente do canal: a qualidade do canal é baixa e incitou o adaptador a procurar outro ponto de acesso.
- AP largou unidade móvel: o ponto de acesso deixou de comunicar com um computador indicado na lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador deve ser reassociado a um ponto de acesso.

Diversos: Utilize estas informações para determinar se uma associação com um ponto de acesso diferente melhora o desempenho e ajuda a manter a mais alta velocidade de dados possível.

- Sinais recebidos: número de sinais recebidos pelo adaptador.
- Percentagem de sinais perdidos: valor percentual dos sinais perdidos.
- Percentagem de erros de transmissão: a percentagem de transmissões de dados com erros.
- Força do sinal: A força do sinal do ponto de acesso com o qual o adaptador está a comunicar, apresentado em decibéis (dBm).

Separador Estatística TX/RX (transmissão/recepção) | Apresenta valores percentuais para pacotes não dirigidos e dirigidos. Total de pacotes host: O total de contagens de pacotes dirigidos e não dirigidos.

- Transmitir - (Mbps)
- Receber - (Mbps)

- Pacotes não dirigidos: o número de pacotes dirigidos transmitidos para a rede sem fios.
- Pacotes dirigidos: o número de pacotes recebidos enviados especificamente para o adaptador WiFi.
- Total de bytes: o total de bytes dos pacotes recebidos e enviados pelo adaptador WiFi.

Separador Registo | Defina o tempo durante o qual pretende registar dados estatísticos para o adaptador WiFi. Configurar definições de registo: Clique em Definições para definir a frequência com que pretende registar as estatísticas. Pode definir o número de segundos e quantas horas pretende que as estatísticas fiquem registadas.

Para alterar a localização de armazenamento do ficheiro de registo.

1. Clique em Procurar para especificar uma nova localização para o ficheiro de registo. O caminho actual é apresentado. A localização predefinida é no directório C:\Programas\Intel\WiFi.
2. Clique em Abrir para fechar e aplicar o novo caminho para o ficheiro.
3. Clique em Fechar para sair da 'Estatística avançada'.

Iniciar/Parar registo: Clique neste botão para iniciar e parar o registo. Quando clicar em Iniciar registo, as informações estatísticas (descritas acima) acumulam-se. Quando clicar em Parar registo, a acumulação termina e esta informação é guardada num ficheiro que pode abrir e ver.

Ver ficheiro de registo...: Clique neste botão para abrir a pasta WiFi em Program Files\Intel (esta é a localização predefinida). Os nomes dos ficheiros de registo utilizam o mês, o dia e o ano, mais o número do registo criado nesse dia. Por exemplo: 03122007_001.htm. O ficheiro de registo fornece:

- Data e Hora
- Informações do adaptador
- Informações da ligação
- Estatística TX/RX

NOTA: Um administrador pode desactivar esta funcionalidade.

Reiniciar estatística | Repõe a zeros os contadores estatísticos do adaptador e inicia uma nova contabilização dos dados.
Fechar | Fecha e volta à janela principal.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Para obter informações sobre a importação/exportação de perfis criados pelo utilizador, consulte Importar ou exportar perfis.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade