חזרה לתוכן העניינים

# פרטי חיבור רשת

כאשר אתה מחובר לרשת WiFi, לחץ על הלחצן פרטים... בחלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi כדי להציג את פרטי החיבור.

## פרטי חיבור WiFi

שם | תיאור
--- | ---
שם פרופיל | שם פרופיל ה- WiFi‏.
שם רשת | שם הרשת (SSID) של החיבור הפעיל.
איכות אות | ניתן להעריך אות תדר רדיו (RF) באמצעות שני רכיבים:

- עוצמת אות (כמות)
- איכות אות

איכות האות נקבעת על-ידי שילוב גורמים. האיכות מורכבת בעיקר מעוצמת אות והיחס של רעש תדר הרדיו (RF) המוגדר מראש. רעש תדר רדיו נגרם באופן טבעי ובאופן מלאכותי על-ידי ציוד חשמלי. אם כמות רעש תדר הרדיו גבוהה או עוצמת האות נמוכה, התוצאה תהיה יחס נמוך יותר בין האות לרעש, הגורם לאיכות אות גרועה יותר. ביחס נמוך בין האות לרעש, קשה למקלט הרדיו להבחין בין הנתונים הנמצאים באות לבין הרעש עצמו.

עוצמת אות | פסי הסמלים של עוצמת האות מציינים את איכות אותות השידור והקליטה בין מתאם ה- WiFi ובין נקודת הגישה, או מחשב במצב התקן להתקן (אד הוק). מספר הפסים הירוקים האנכיים מציין את עוצמת אותות השידור והקליטה. הערה: ברשתות המכילות נקודות גישה מרובות, עוצמת האות מוצגת עבור נקודת הגישה הקרובה ביותר.

עוצמת האות נעה בין "מצוינת" ל"מחוץ לטווח". הגורמים הבאים משפיעים על עוצמת האות:

- איכות האות יורדת עם המרחק ומושפעת ממכשולי מתכת ובטון.
- השתקפות אותות בעצמים מתכתיים עלולה לגרום להפרעות.
- התקנים חשמליים אחרים יכולים לגרום להפרעות.

כתובת IP | כתובת IPv4‏: כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של החיבור הפעיל.
כתובת IPv6‏: כתובת ה- IP של הדור הבא תואמת לאחור ותוכננה לתקן בעיות אבטחת נתונים ב- IPV4‏. IPv6 מגדיל את שטח הכתובת מ- 32 ל- 128 סיביות, ומסופק למספר בלתי מוגבל של רשתות ומערכות. הוא תומך גם במאפיינים של איכות שירות (QoS) עבור וידיאו ושמע בזמן אמת.
כתובת מתאם MAC | כתובת בקרת גישת מדיה (MAC) של מתאם ה- WiFi‏.
פס | מציין את הפס האלחוטי של החיבור הפעיל.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

מספר אנטנות בשימוש | מציין את מספר האנטנות שבשימוש כעת. מספר זה תלוי בפסים שבשימוש הרשתות השונות, מצבי השידור/קליטה שבשימוש בפסים אלה, עוצמת האות והיכולות של נקודות הגישה. למשתמש אין שליטה ישירה בפרמטר זה.
קצב נתונים נתמכים | קצבי שידור וקליטת נתונים של מתאם ה- WiFi‏. מציג את המהירות ב- Mbps עבור התדר שבשימוש.

- 802.11a‏: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ו- 54
- 802.11b‏: 1, 2, 5.5 ו- 11
- 802.11g‏: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ו- 54
- 802.11n‏: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

תדר רדיו | מציג את התדר של החיבור האלחוטי הפעיל.

- 802.11a‏: ‎5.15 GHz עד ‎5.85 GHz
- 802.11b/g‏: ‎2.400 GHz עד ‎2.4835 GHz (בהתאם למדינה)
- 802.11n‏: ‎2.400 GHz עד ‎5.00 GHz

מספר ערוץ | מציג את ערוץ השידור והקליטה.
אימות רשת | הצגת המצבים פתוח, משותף, WPA*-אישי, WPA2*-אישי, WPA-ארגוני ו- WPA2-ארגוני. הצגת האימות המשמש את הפרופיל שבשימוש. לקבלת מידע נוסף, ראה "סקירת אבטחה".
הצפנת נתונים | הצגת אף אחד, WEP, TKIP או AES-CCMP‏. לקבלת מידע נוסף, ראה "סקירת אבטחה".
סוג אימות 802.1X | הצגת אף אחד, EAP-SIM‏, TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP או EAP-FAST‏. לקבלת מידע נוסף, ראה "סקירת אבטחה".
פרוטוקול אימות 802.1X | הצגת "אף אחד", PAP‏, GTC‏, CHAP‏, MS-CHAP‏, MS-CHAP-V2 או TLS‏. לקבלת מידע נוסף, ראה "סקירת אבטחה".
גרסת CCX | גרסת סיומות תואמות של Cisco בחיבור אלחוטי זה.
כוח Tx נוכחי | רמת הכוח שבו מתאם ה- WiFi משדר כרגע, במילי-וואט.
רמות כוח נתמכות | אלו רמות הכוח שמתאם ה- WiFi מסוגל לשדר. מידע זה מוצג בטווח והוא תלוי במתאם.
כתובת נקודת גישה MAC | כתובת בקרת גישת מדיה (MAC) של נקודת הגישה המשויכת.
נקודת גישה הכרחית | הצגת "אף אחד", אם אינו מאופשר. אם מאופשר, מהגדרת נקודת גישה הכרחית, כתובת ה- MAC של נקודת הגישה מוצגת. אפשרות זו מנחה את מתאם ה- WiFi להתחבר לנקודת גישה באמצעות כתובת MAC מסוימת (12 ספרות הקסדצימליות של 48 סיביות, לדוגמה, 00:06:25:0E:9D:84).
שם נקודת גישה | שם נקודת הגישה. שם זה מוגדר על-ידי המשתמש שקובע את התצורה של נקודת הגישה ובדרך כלל אורכו מוגבל ל- 32 תווים. הערה: פרמטר זה יהיה גלוי רק אם תמיכת IPv6 מותקנת ב- Windows* XP‏.
כתובת AP IPv4/IPv6 | כתובת פרוטוקול אינטרנט (IPv4 או IPv6) עבור נקודת הגישה. IPV6, כתובת ה-IP של הדור הבא, תואם לאחור ותוכנן לתקן בעיות אבטחת נתונים ב- IPV4‏. IPv6 מגדיל את שטח הכתובת מ- 32 ל- 128 סיביות, ומסופק למספר בלתי מוגבל של רשתות ומערכות. הוא תומך גם במאפיינים של איכות שירות (QoS) עבור וידיאו ושמע בזמן אמת.

הערה: פרמטר זה גלוי רק בעת חיבור לנקודת גישה של Cisco Systems‏.

עוצמת אות של נקודת גישה | עוצמת האות המתקבל מנקודת הגישה, במתאם. ערך זה ניתן במילי-וואט (mW) ועשוי להיות למעשה בטווח פיקו-וואט. ערך זה משתנה, בהתאם למרחק בין נקודת הגישה לבין המתאם, מכשולים שעשויים להפריע לאות ורמת ההספק שבה משדרת נקודת הגישה. הערה: פרמטר זה גלוי רק בעת חיבור לנקודת גישה של Cisco Systems‏.
רמת רעש של נקודת גישה | רמת הרעש של תדר הרדיו (RF) שנמצא בסביבה ושעשויה להפריע לאות מנקודת הגישה. רעש RF נובע ממקורות טבעיים ואלקטרוניים. הערה: פרמטר זה גלוי רק בעת חיבור לנקודת גישה של Cisco Systems‏.
תיקון | חידוש כתובת ה- IP‏. אם נתקלת בבעיות בגישה לרשת, ודא שכתובת ה- IP חוקית. אם הכתובת היא 0.0.0.0 או 169.x.x.x, אזי כנראה שאינה חוקית. אם הרשת מוגדרת להקצאת כתובת רשת אוטומטית, אזי לחץ על תקן ובקש כתובת IP חדשה.
סגור | סגירת הדף.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור