Tillbaka till innehåll

# Avancerade inställningar

Använd fönstret Avancerade inställningar för att ange ytterligare parametrar för en viss profil.

## Så här öppnar du fönstret

1. Om du skapar eller redigerar en administratörsprofil, öppna administratörsverktyget. Eller, om du skapar eller redigerar en personlig profil, klicka på Profiler i huvudfönstret.
2. Om du vill ha en befintlig profil, klicka på Egenskaper i fönstret eller på fliken profiler Klicka på Lägg till för en ny profil.
3. I fönstret Allmänna inställningar, klicka på Avancerat....

## Beskrivning av Avancerade inställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
Anslut automatiskt | Automatiskt (standard): Markera om du vill att verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar ska ansluta automatiskt till den här profilen när den är inom räckvidd. På begäran: Markera om du vill förhindra automatisk anslutning av en profil när nätverket är inom räckvidd. Exempel: Om det föreligger kostnad för en trådlös anslutning och du inte vill ansluta automatiskt inom räckvidd. I listan med WiFi-nätverk och i profillistan kommer nätverk att anges med denna ikon, vilket indikerar en anslutning av typ På begäran (även kallad en manuell anslutning).

Ansluta till nätverket:

1. Markera nätverket i Lista med WiFi-nätverk.
2. Klicka på Anslut.

Importera automatiskt | Tillåter en nätverksadministratör att enkelt flytta den markerade profilen till andra datorer. När den exporterade filen placeras i mappen WiFi\AutoImport på en annan dator, importerar WiFi-anslutningsprogrammet automatiskt den profilen. OBS! Den här funktionen är enbart tillgänglig när du konfigurerar en användarprofil. Den är inte tillgänglig när du konfigurerar administratörsprofiler.
Välj band | Här kan du välja det band som du vill använda för denna anslutningsprofil:

- Blandat band (standard): Välj detta om du vill att WiFi-anslutningsprogrammet ska försöka att ansluta denna profil till ett tillgängligt nätverk med något av de två banden.
- 2,4 GHz-bandet: Välj detta om du vill att WiFi-anslutningsprogrammet ska försöka att ansluta denna profil till ett tillgängligt nätverk med enbart 2,4 GHz-bandet.
- 5,2 GHz-bandet: Välj detta om du vill att WiFi-anslutningsprogrammet ska försöka att ansluta denna profil till ett tillgängligt nätverk med enbart 5,2 GHz-bandet.

Obligatorisk åtkomstpunkt | Tvingar det trådlösa kortet att ansluta till en åtkomstpunkt som använder en specifik MAC-adress. Ange MAC-adressen för åtkomstpunkten (BSSID), 48-bitars 12 hexadecimala siffror. Exempel: 00:06:25:0E:9D:84. Rensa: Rensar aktuell adress. OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig när ad hoc-läget används.
Lösenordsskydd |

1. Lösenordsskydda denna profil (max. 10 tecken): Markera om du vill aktivera ett lösenord för profilen. Standardinställningen är avmarkerat för inget profillösenord.
2. Lösenord: Ange ett lösenord. De lösenordstecken som du skriver in visas som asterisker.
3. Bekräfta lösenord: Ange lösenordet igen.

OBS! Glöm inte att skriva ner detta lösenord någonstans. Om du glömmer bort det kan det inte återställas.

Starta program automatiskt | Startar automatiskt en kommandofil, körbar fil eller ett skript när du ansluter till profilen. Du kanske exempelvis vill att en VPN-session (Virtual Private Network) startar automatiskt när du ansluter till ett visst trådlöst nätverk.

1. Klicka på Aktivera Starta program automatiskt.
2. Ange namnet på det program du vill starta eller klicka på Bläddra för att hitta filen på din hårddisk.
3. Stäng Avancerade inställningar genom att klicka på OK.

Upprätthåll anslutning | Alternativet Upprätthåll anslutning upprätthåller den trådlösa anslutningen med en användarprofil efter utloggning. Om alternativet Upprätthåll anslutning är markerat och det finns en beständig profil, tillämpas inte den beständiga profilen vid utloggning. Det tillämpas endast om anslutningen med den här profilen går förlorad.

OBS! Detta alternativ går att använda med Nortel VPN-klienten när den är konfigurerad med Logoff on Connect (Utloggning vid anslutning).

OBS! Den här funktionen är enbart tillgänglig när du konfigurerar en användarprofil. Den är inte tillgänglig när du konfigurerar administratörsprofiler.

Användarnamnformat | Format för användarnamn: En administratör kan markera användarnamnformatet för autentiseringsservern. Valen är:

- användare (standard)
- användare@domän
- användare@domän.com
- DOMÄN\användare

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig när du konfigurerar administratörsprofiler. Den är inte tillgänglig när du skapar en profil från sidan Skapa WiFi-profil.

Kontroll av PLC-domän | Domänkontroll före anslutning: Den här inställningen är enbart synlig när du använder administratörsverktyget, och enbart om du väljer att skapa en profil av typ före inloggning/gemensam. Valen är:

- Kontrolla om domänserver finns: När en Anslutning före inloggning-profil används medan den är ansluten till en domän används denna inställning för att kontrollera att domänservern är närvarande innan användarens inloggningsprocess slutförs. Om servern inte hittas kan inloggningen försenas med en eller flera minuter.
- Fortsätt med inloggningen: Inloggningen fortsätter normalt. Servernärvaro kontrolleras inte.

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig när du konfigurerar administratörsprofiler. Den är inte tillgänglig när du skapar en profil från sidan Skapa WiFi-profil.

OK | Stäng och spara inställningarna.
Avbryt | Stäng och spara inte eventuella ändringar.
Hjälp? | Hjälpinformation för denna sida.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar