返回內容頁

# WiFi 網路清單

「WiFi 網路」清單會顯示介面卡範圍內的 WiFi 網路清單。若要更新清單，按一下「重新整理」以重新掃描 WiFi 網路。

## 如何存取

可用網路清單顯示在主視窗上。

名稱 | 說明
--- | ---
WiFi 網路 ( ) | 括號內的數字表示在您無線網路介面卡範圍內找到的無線網路數目。
| 無線網路存取點或電腦 (點對點 [ad hoc] 模式) 的訊號強度。訊號強度圖示列會顯示無線網路或電腦可以連線，但是尚未與某個存取點或電腦關連 (點對點 [ad hoc] 模式) 。
網路名稱 | 網路名稱 (SSID)： 連接介面卡的網路名稱。網路名稱（SSID）必須和存取點的 SSID 相同。 如果存取點沒有廣播其網路名稱 (SSID) 或 WiFi 介面卡從隱藏式存取點收到一個隱藏的網路名稱，<SSID 沒有被廣播>就會顯示在「WiFi 網路」清單中。要與某個<SSID 沒有廣播> 網路項目關聯，必須在連線之前建立新設定檔。連線之後，<SSID 沒有被廣播> 仍然顯示在「WiFi 網路」清單中。可以在「設定檔」清單中檢視有關聯的 SSID 設定檔。
狀態 | 介面卡正連線到 WiFi 網路的通知。一旦已連線，狀態會變更為「已連線」。
| 設定檔： 識別「WiFi 網路」清單中已連線並在設定檔清單中有設定檔的網路。
| WiFi 網路使用網路（基礎架構）模式。
| WiFi 網路使用點對點 (ad hoc) 模式。
| WiFi 網路會使用保全性加密。
| 無線網路正在使用頻帶頻率 (802.11a、802.11b、802.11g 或 802.11n)。
| WiFi 網路在排除清單中或設定檔設定為手動連線。在設定檔中設為「手動」時，對網路或存取點的連線就不是自動。在清單中連按兩下網路以連線。
連線 (中斷連線) | 按一下以連線至 WiFi 網路。一旦已連線，按鈕會變更為「中斷連線」。 會列出可用網路的網路名稱和設定檔。網路狀態圖示會指示目前的連線狀態。

- 如果選取的網路有 802.1X 驗證，「設定檔精靈一般設定」會開啟。如果網路沒有 WEP 保全性 (開放)、WEP 64 位元或 128 位元加密或預先共用金鑰 (PSK)，請按一下「連線」。
- 如果需要 PSK 或 WEP 密碼，會在連線前提示您輸入這項資訊。如果您需要新增保全性設定，按一下「進階」以存取「建立 WiFi 設定檔」-「一般設定」。請參閱首次連線以取得更多資訊。

內容 | 提供有關已連線網路及其存取點的詳細資訊。請參閱網路內容以取得資訊。
重新整理 | 重新整理可用網路的清單。如果介面卡範圍內有新的可用網路，清單就會更新以顯示新的網路名稱。
設定檔 | 開啟「設定檔」視窗，您就可在此管理設定檔。
WiFi 啟動 / WiFi 關閉 | 開啟和關閉 WiFi 無線電。請參閱開啟或關閉 WiFi 以取得更多資訊。
關閉 | 關閉 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明