К содержанию

# Управление профилями

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе описаны профили, созданные с помощью утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi. Для пользователей/клиентских систем, работающих под управлением Windows* XP, эти профили не используются функцией беспроводной настройки Microsoft Windows* XP.

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом файле справки термины "беспроводная сеть" и "сеть WiFi" взаимозаменяемы.

- Что такое профиль?
- Типы профилей
- Список профилей
- Значки профиля
- Подключение к профилю
- Создание нового профиля
- Редактирование существующего профиля
- Удаление профилей
- Установка пароля профиля
- Экспорт или импорт профилей

# Что такое профиль?

Профиль - это сохраненная группа сетевых настроек. Профили отображаются в списке "Профили". Профили полезны при переходе от одной беспроводной сети к другой. Для каждой беспроводной сети можно настроить отдельный профиль. Настройки профилей включают имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты.

Профиль создается, когда Вы подключаетесь к беспроводной сети.

1. Выберите сеть из списка Сети WiFi.
2. Щелкните Подключить.
3. Если для беспроводной сети нужен пароль WEP или ключ шифрования, перед подключением у вас будет запрошено ввести эту информацию. Щелкните Дополнительно для открытия страницы мастера конфигурации настроек WiFi и изменения параметров защиты.
4. Щелкните OK для подключения. После подключения будет создан профиль в списке профилей.

Мастер создания профилей WiFi проведет вас через действия по выполнению настроек, которые необходимы для подключения к беспроводной сети. После завершения настроек профиль будет сохранен и записан в список "Профили". Так как все настройки сети теперь сохранены, в следующий раз, находясь в диапазоне действия этой беспроводной сети, вы будете автоматически подключены к ней.

## Типы профилей

Существует два основных типа профилей, которые могут использоваться для подключения к беспроводной сети. Это профили:

- Профили пользователя: Такие профили создаются отдельными пользователями. Если на компьютере работает несколько пользователей, каждому из них нужно создать свой набор профилей. Беспроводные профили одного пользователя недоступны другим пользователям компьютера.
- Профили администратора: Если нужно сделать один или несколько профилей общими для использования совместно с другими пользователями компьютера, нужно установить программу Администратор для создания профилей администратора. Для получения дополнительной информации см. раздел Профили администратора.

## Список профилей

В этом списке отображаются все существующие профили. Когда вы находитесь в диапазоне работы беспроводной сети, утилита подключений WiFi проверит список профилей для поиска соответствия этой сети. Если таковое будет найдено, вы будете автоматически подключены к этой сети.

### Стрелки приоритета списка профилей

- Используйте стрелку вверх для перемещения профиля в списке профилей вверх.
- Используйте стрелку вниз для перемещения профиля в списке профилей вниз.

## Значки профиля

Значки состояния сетевого профиля показывают, был ли адаптер подключен к сети, тип режима работы и используемую защиту шифрованием. Значки отображаются после имени профиля в списке "Профили".

Имя | Описание
--- | ---
Имя профиля | Имя профиля - это имя для данной сети. Оно может указывать на что-либо, что поможет вам идентифицировать эту сеть. Например: "Моя домашняя сеть", "Кафе Волга"…
Имя сети | Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Значки подключения: Следующие значки состояния сетевого профиля показывают различные состояния соединения адаптера с беспроводной сетью, тип используемого режима работы и состояние используемой сетевой защиты.
| Синий кружок: Адаптер WiFi подключен к точке доступа или компьютеру (режим одноранговой сети [ad hoc]). Если профиль имеет включенную защиту 802.1x, это показывает, что адаптер WiFi подключен и аутентифицирован.
| Указывает на режим сети (infrastructure).
| Указывает на режим одноранговой сети (ad Hoc).
| Указывает на профиль администратора.
| В беспроводной сети используется защита шифрованием.
| Указывает, что эта сеть находится в списке исключений, например, она настроена для подключения вручную, а не автоматически. Когда сеть находится в списке исключений, пользователь может подключиться к ней только вручную.
Стрелки | Используйте стрелки для выбора порядка профилей при выполнении автоподключения.

- Стрелка вверх: Перемещает профиль в списке вверх.
- Стрелка вниз: Перемещает выбранный профиль в списке вниз.

Подключить | Подключает выбранный профиль к беспроводной сети.
Добавить | Откроется диалог "Общие настройки" менеджера создания профилей WiFi, используемый для создания новых профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Создание нового профиля.
Удалить | Удаляет выбранный профиль из списка профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Удаление профиля.
Свойства | Используется для редактирования содержимого существующего профиля. Для редактирования профиля вы можете дважды щелкнуть его в списке "Профили". Дополнительную информацию см. в разделе Редактирование существующего профиля.
| Экспорт/Импорт: С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей. См. раздел Импорт и экспорт профилей для получения дополнительной информации.
Закрыть | Закрывает окно управления профилями.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

## Подключение к профилю

Когда вы находитесь в области работы беспроводной сети, для которой у вас есть профиль, вы автоматически подключаетесь к этой сети. Если также доступна сеть с более низким приоритетом, вы можете принудительно выполнить подключение к этой сети. Это может быть выполнено с помощью утилиты подключений WiFi или значка на панели задач.

Подключение профиля вручную из программы Intel® Intel PROSet/Wireless WiFi:

1. Дважды щелкните значок на панели задач для открытия главного окна утилиты.
2. Щелкните Профили для доступа к списку профилей.
3. Выберите профиль из списка профилей.
4. Щелкните Подключить. Помните, что подключение может быть выполнено только в случае, если вы находитесь в области работы сети.

Подключение профиля вручную с помощью из панели задач:

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач.
2. Щелкните Подключиться к профилю.
3. Выберите профиль.
4. Щелкните для запуска подключения.

## Создание нового профиля

Выберите сеть из списка Сети WiFi. Щелкните Подключить. Менеджер создания профилей WiFi проведет вас через действия по выполнению настроек, которые необходимы для подключения к беспроводной сети. Во время этого процесса менеджер создания профилей WiFi попытается определить необходимые для вас настройки сетевой защиты.

Для создания нового профиля и подключения к беспроводной сети:

1. В главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi щелкните Профили.
2. На странице "Профили" щелкните Добавить для открытия страницы Общие настройки мастера создания профилей WiFi. (См. раздел Общие настройки для получения дополнительной информации).
3. Имя профиля: Введите описательное имя.
4. Имя сети WiFi (SSID): Введите имя сети WiFi
5. Выберите режим работы: Сеть (Infrastructure) или Одноранговая сеть (ad hoc).
6. Щелкните Дополнительно для отображения следующих параметров:

- Авто-подключение: Используется для автоматического подключения к профилю или подключения вручную.
- Автоимпорт: Сетевой администратор может экспортировать профиль в другой компьютер.
- Выбор частоты: Выберите частоты для сетевых подключений.
- Главная точка доступа: Используется для подключения адаптера WiFi к определенной точке доступа.
- Защита паролем: Используется для защиты профиля паролем.
- Автоматический запуск приложения: Используется для указания программы, которую нужно запускать при выполнении беспроводного подключения.
- Поддержание подключения: Выберите, чтобы остаться подключенным к профилю пользователя после выхода из системы.

7. На странице "Общие настройки" нажмите Далее для открытия страницы "Настройки защиты".
8. Выберите Персональная защита или Корпоративная защита для выбора параметров Сетевая аутентификация и Шифрование данных . Введите настройки ключа шифрования и необходимые установки конфигурации для спецификации 802.1X.
9. Щелкните OK после завершения настройки профиля. Для изменения или проверки настроек профиля щелкните кнопку Назад.
10. Если в настоящий момент вы не подключены к сети, утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi обнаружит новый добавленный профиль и выполнит попытку подключения к сети с этим профилем.
11. Если нужно вручную подключиться к сети с этим профилем, щелкните Подключить. Значок подключения отображает текущее состояние соединения. Также на экран выводится имя сети, скорость передачи и приема данных, а также параметры качества сигнала.

## Редактирование существующего профиля

Для редактирования существующего профиля:

1. Щелкните Профили... в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Выберите профиль для редактирования в списке профилей.
3. Щелкните Свойства для открытия страницы свойств профиля WiFi Общие настройки.
4. Щелкните Далее и Назад для перехода к свойствам профиля WiFi на страницах "Общие настройки" и "Настройки защиты":

- Общие настройки: См. раздел Общие настройки для получения дополнительной информации.
- Настройки защиты: См. раздел Настройки защиты для получения дополнительной информации.

5. Щелкните OK для сохранения текущих настроек и выхода. Щелкните Отмена для выхода без сохранения изменений.

## Удаление профилей

Для удаления профиля:

1. Щелкните Профили... в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Удалить. Вы получите сообщение Выбранные профили будут окончательно удалены. Продолжить?
4. Щелкните Да. Профиль будет удален из списка профилей.

Если вы все еще подключены к сети:

1. Щелкните Профили в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Удалить. Вы получите сообщение Выбранные профили будут окончательно удалены. Продолжить?
4. Щелкните Да. Вы получите сообщение <Имя профиля> - профиль активен и будет окончательно удален. Продолжить?
5. Щелкните Да. Профиль будет удален из списка профилей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если профиль защищен паролем, вы не сможете удалить или изменить настройки профиля без ввода пароля. Если администратор или вы не знаете пароля, не существует процедуры для переустановки пароля.

## Установка пароля профиля

Для защиты нового профиля паролем:

1. Щелкните Профили... в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Свойства для открытия страницы "Общие настройки" мастера профилей WiFi.
4. Щелкните Дополнительно для открытия страницы дополнительных настроек.
5. Щелкните Защита паролем для открытия диалога настроек защиты паролем.
6. Выберите Защитить профиль паролем (макс. 10 символов).
7. Пароль: Введите пароль.
8. Подтвердите пароль: Введите пароль еще раз.
9. Щелкните OK для сохранения настроек и возврата на страницу "Общие настройки".
10. Щелкните OK для возврата в главное окно.

## Импорт или экспорт профилей

С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей.

Администратор может настроить профили так, чтобы они автоматически импортировались в список профилей. Это осуществляется путем проверки утилитой подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi папки "import" на вашем жестком диске на наличие файлов новых профилей. Автоматически будут импортироваться только те профили, которые отмечены флажком Включить автоимпорт на странице мастера создания профилей Дополнительные настройки. Если профиль с таким же именем уже существует в списке профилей, отобразится окно с запросом принять или отклонить импортируемый профиль. Если вы согласитесь, существующий профиль будет перезаписан. Все импортированные профили пользователей размещаются внизу списка профилей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию об экспорте профилей см. в разделе Пакеты администратора.

### Импорт профилей в список профилей

Для импорта профилей вручную:

1. Щелкните Импорт на странице профилей.
2. Выберите файлы профилей для импорта.
3. Щелкните Импорт.
4. Вы будете извещены о том, что профиль успешно импортирован.

### Экспорт профилей из списка профилей

1. Выберите один или несколько профилей из списка.
2. Выберите Экспорт, чтобы экспортировать один или несколько профилей из списка профилей.
3. Выберите папку назначения. Щелкните Обзор для поиска на жестком диске нужного каталога для копирования. Корневой каталог диска C:\ является папкой по умолчанию.
4. Нажмите OK для запуска экспорта. Появится извещение: Выбранные профили успешно экспортированы в папку: C:\.

Для выбора нескольких профилей:

1. Используйте указатель мыши для высвечивания профиля.
2. Нажмите клавишу Ctrl.
3. Щелкните каждый выбираемый профиль. Для экспорта профилей выполните инструкции, указанные ранее в действии 2.

### Профили, защищенные паролем

Выполняйте импорт и экспорт профилей пользователей защищенных паролем в удаленные системы автоматически. Если профиль защищен паролем, нужно ввести назначенный пароль перед выполнением редактирования профиля. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка пароля профиля.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств