Voltar ao Índice

# Configurações avançadas

Use a janela Configurações avançadas para definir parâmetros adicionais de um perfil específico.

## Como acessar

1. Se você estiver criando ou editando um perfil de administrador, abra as Ferramentas do administrador. Ou, se você estiver criando ou editando um perfil pessoal, clique em Perfis na janela principal.
2. Na janela ou na aba Perfis, clique em Propriedades de um perfil existente. Se estiver criando um novo perfil, clique em Adicionar.
3. Na janela Configurações gerais, clique em Avançado....

## Descrição das Configurações avançadas

Nome | Descrição
--- | ---
Auto conexão | Automática (padrão): Selecione esta opção para instruir o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi a estabelecer uma conexão automaticamente com este perfil quando houver uma rede na faixa de alcance. Por demanda: Selecione esta opção para impedir uma conexão automática de um perfil quando a rede estiver na faixa de alcance. Por exemplo, se houver custos para uma conexão sem fio e você não quiser se conectar automaticamente quando estiver dentro da faixa de alcance. Na lista Redes WiFi e na Lista de perfis, a rede será destacada com este ícone, indicando uma conexão Por demanda (também chamada de conexão manual).

Para se conectar à rede:

1. Selecione a rede na lista Redes WiFi.
2. Clique em Conectar.

Importação automática | Permite que o administrador da rede mova facilmente o perfil selecionado para outros computadores. Quando o arquivo exportado for colocado no diretório WiFi\AutoImport em outro computador, o Utilitário de Conexão WiFi importará automaticamente o perfil.

NOTA: Este recurso só estará disponível ao configurar um perfil do usuário. Ele não está disponível ao configurar Perfis do Administrador.

Seleção de banda | É possível selecionar aqui a faixa a ser usada no perfil desta conexão:

- Banda mista (padrão) Selecione esta opção para que o Utilitário de Conexão WiFi tente se conectar este perfil com uma rede disponível, usando uma das duas bandas.
- Banda de 2,4 GHz: Selecione esta opção para que o Utilitário de Conexão WiFi tente conectar este perfil com uma rede disponível, usando somente a banda de 2,4 GHz.
- Banda de 5,2 GHz: Selecione esta opção para que o Utilitário de Conexão WiFi tente conectar este perfil a uma rede disponível, usando somente a banda de 5,2 GHz.

Ponto de acesso obrigatório | Instrui o adaptador WiFi a conectar-se a um ponto de acesso que usa um endereço MAC específico. Digite o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 12 dígitos hexadecimais de 48 bits. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Desmarque: Limpa o endereço atual.

NOTA: Recurso não disponível no modo de operação ad-hoc.

Proteção por senha |

1. Proteger este perfil com senha (máximo de 10 caracteres): Selecione esta opção para ativar uma senha para o perfil. A configuração padrão é desmarcada (sem senha de perfil).
2. Senha: Digite uma senha. Os caracteres da senha digitada são exibidos como uma seqüência de asteriscos.
3. Confirme a senha: Redigite a senha.

NOTA: Anote esta senha. Se for esquecida, não será possível redefini-la.

Início automático do aplicativo | Inicia automaticamente um arquivo de lote, arquivo executável ou um script, sempre que você se conectar com o perfil. Por exemplo, você pode querer que uma sessão de VPN (Virtual Private Network) inicie automaticamente sempre que você se conectar a uma rede sem fio.

1. Clique em Ativar recurso de início automático de aplicativo.
2. Digite o nome do programa a ser iniciado ou clique em Procurar para localizar o arquivo no disco rígido.
3. Clique em OK para fechar as Configurações avançadas.

Manter conexão | A opção Manter conexão preserva a conexão sem fio com um perfil do usuário, após fazer logoff. Se a opção Manter conexão estiver selecionada e existir um perfil Persistente, esse perfil não será aplicado ao fazer o logoff. Ele só será aplicado por ocasião da perda da conexão com este perfil.

NOTA: Esta opção pode ser usada com o cliente Nortel VPN quando configurado para Fazer logoff ao conectar.

NOTA: Este recurso só estará disponível ao configurar um perfil do usuário. Ele não está disponível ao configurar Perfis do Administrador.

Formato do Nome de usuário | Formato do nome do usuário: Um administrador pode selecionar o formato do nome do usuário para o servidor de autenticação. As opções são:

- usuário (padrão)
- usuário@domínio
- usuário@domínio.com
- DOMÍNIO\usuário

NOTA: Este recurso só estará disponível ao configurar Perfis do Administrador. Não está disponível ao criar um perfil na página Criação de perfis WiFi.

Verificação de domínio PLC | Verificação de domínio de pré-login: Esta configuração só estará visível ao utilizar a Ferramenta do administrador, e somente se você optar por criar um perfil Pré-login/Comum. As opções são:

- Verificar presença do servidor do domínio: Ao usar um perfil Conexão de pré-login quando associado a um domínio, esta configuração verificará a presença do servidor de domínio antes do término do processo de login do usuário. Se o servidor não for encontrado, o login pode ser retardado por um minuto ou mais.
- Continue o login: O login continua normalmente. A presença do servidor não é verificada.

NOTA: Este recurso só estará disponível ao configurar Perfis do Administrador. Não está disponível ao criar um perfil na página Criação de perfis WiFi.

OK | Fecha e salva as configurações.
Cancelar | Fecha e cancela as alterações feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade