К содержанию

# Информация сетевого подключения

После подключения к сети WiFi в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi нажмите кнопку Подробнее... для отображения информации о сетевом подключении.

## Информация о подключении WiFi

Имя | Описание
--- | ---
Имя профиля | Имя профиля WiFi.
Имя сети | Имя сети (SSID) для текущего подключения.
Качество сигнала | Радиочастотный сигнал (RF) может определяться двумя компонентами:

- сила сигнала (количество)
- качество сигнала

Качество сигнала определяется сочетанием нескольких факторов. В основном это комбинация силы сигнала и присутствия радиочастотных помех. Радиочастотные помехи (RF) представляют собой обычные природные и искусственные помехи, создаваемые электрооборудованием. Если количество помех велико, а сила сигнала мала, это приводит к снижению качества передаваемого сигнала. При большом количестве помех и низком качестве сигнала радиоприемнику трудно отделить информацию, находящуюся в сигнале, от помех.

Сила сигнала | Значок индикатора силы сигнала показывает величину сигналов приема и передачи между адаптером WiFi и точкой доступа или компьютером, работающим в режиме одноранговой сети (ad hoc). Количество вертикальных зеленых полосок отражает силу сигналов приема и передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сила сигнала отображается для ближайшей точки доступа из сети с несколькими точками доступа.

Сила сигнала может быть в интервале между "отличным" и" вне диапазона". Следующие факторы влияют на силу сигнала:

- Качество сигнала снижается с увеличением дистанции, а также различными металлическими и бетонными препятствиями.
- Металлические предметы могут отражать сигнал и создавать помехи.
- Другие электрические устройства могут вызвать помехи.

IP-адрес | Адрес IPv4: Адрес протокола Интернета (Internet Protocol - IP) для текущего подключения.
Адрес IPv6: IP-адрес следующего поколения имеет обратную совместимость и разработан для устранения проблем защиты данных в сетях IPv4. IPv6 увеличивает адресное пространство с 32 до 128 бит, обеспечивая возможность существования практически неограниченного числа сетей и систем. Он также поддерживает параметры QoS (quality of service) для трансляции аудио-видео сигналов в режиме реального времени.
MAC-адрес адаптера | Аппаратный адрес (Media Access Control - MAC) адаптера WiFi.
Полоса | Показывает полосу частот беспроводной сети для текущего подключения.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Количество используемых антенн | Отражает число используемых в настоящий момент антенн. Это число зависит от частот используемых сетей, режимов приема/передачи для этих частот, мощности сигнала и возможностей точек доступа. Пользователь не имеет непосредственного контроля этого параметра.
Поддерживаемые скорости передачи | Скорости, с которыми адаптер WiFi может принимать и передавать данные. Отображает скорость в Мб/сек. для используемой частоты.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Радиочастота | Показывает частоту для текущего беспроводного подключения.

- 802.11a: 5,15 ГГц - 5,85 ГГц
- 802.11b/g: 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
- 802.11n: 2,400 ГГц - 5,00 ГГц

Номер канала | Отображает канал приема и передачи.
Сетевая аутентификация | Отображает режимы работы: Open (открытая), Shared (общая), WPA*- и WPA2*-персональная, WPA-предприятие и WPA2-предприятие. Отображает режим аутентификации, используемый текущими профилями. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Шифрование данных | Отображается "Нет", WEP, TKIP или AES-CCMP. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Тип аутентификации 802.1X | Отображается "Нет", EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP или EAP-FAST. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Протокол аутентификации 802.1X | Отображается "Нет", PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 или TLS. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Версия CCX | Версия функции Cisco Compatible Extensions для этого беспроводного подключения.
Текущая мощность передачи | Уровень мощности адаптера WiFi, с которой он выполняет передачу данных (в милливаттах).
Поддерживаемые уровни мощности | Существует несколько уровней мощности, с которыми может работать адаптер WiFi при передаче данных. Данная информация приводится в соответствующем диапазоне и в зависимости от представляемого адаптера.
MAC-адрес точки доступа (ТД) | Аппаратный адрес (Media Access Control - MAC) подключенной точки доступа.
Главная точка доступа | Отображается "Нет", если не выбрано. Если включены настройки главной точки доступа, отображается MAC-адрес этой точки доступа. Этот параметр направляет адаптер WiFi для подключения к точке доступа, используя специфический адрес MAC (48-битов, 12 шестнадцатиричных цифр, например, 00:06:25:0E:9D:84).
Имя ТД | Имя точки доступа. Это имя задается лицом, выполняющим конфигурацию точки доступа, и обычно ограничено 32 символами. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр отображается только в случае установленной в Windows* XP поддержки протокола IPv6.
IPV4/IPV6-адрес ТД | Адрес Интернет протокола (IPv4 или IPv6) для точки доступа. IPv6 - это следующее поколение IP-адресации, имеющее обратную совместимость и разработанное для устранения проблем защиты данных в сетях IPv4. IPv6 увеличивает адресное пространство с 32 до 128 бит, обеспечивая возможность существования практически неограниченного числа сетей и систем. Он также поддерживает параметры QoS (quality of service) для трансляции аудио-видео сигналов в режиме реального времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр отображается только при подключении к точке доступа Cisco Systems.

Сила сигнала ТД | Это сила сигнала, поступающего в адаптер от точки доступа. Значение указывается в милливаттах (мВт) и, в действительности, может иметь значения в пиковаттах. Значения могут различаться в зависимости от расстояния между точкой доступа и адаптером, существующих преград, вызывающих помехи для сигнала, и уровня мощности передачи точки доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр отображается только при подключении к точке доступа Cisco Systems.

Уровень помех ТД | Уровень радиочастотных помех (RF), существующих в ближайшем окружении, который сказывается на приеме сигнала от точки доступа. Радиочастотные помехи могут возникать из природных и электрических источников. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр отображается только при подключении к точке доступа Cisco Systems.
Восстановить | Обновляет IP-адрес. Если существуют проблемы доступа к сети, проверьте корректность используемого IP-адреса. Если его значение 0 0.0.0.0 или 169.x.x.x, возможно, он не корректен. Если в сети используется автоматическое назначение сетевого адреса, необходимо нажать Восстановить и запросить новый IP-адрес.
Закрыть | Закрывает эту страницу.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств