目次へ戻る

# プロファイル ウィザードの一般設定

[一般設定] ページは、WiFi プロファイルの作成ウィザードの先頭ページです。

いつ [ワイヤレス プロファイルの作成] の [一般設定] が起動するかについては、プロファイル管理を参照してください。

注： このヘルプ全体を通して、「ワイヤレス」と「WiFi」は同義に使用されています。

## アクセスするには

1. 管理者プロファイルを作成または編集中の場合は、[管理者ツール] を開きます。個人プロファイルを作成または編集中の場合は、メイン ウィンドウで [プロファイル] をクリックします。
2. [プロファイル] ウィンドウまたはタブで、既存のプロファイルでは、[プロパティー] をクリックします。新しいプロファイルの場合は、[追加] をクリックします。

プロファイルを設定中、左側の枠を使って [一般設定] や [セキュリティー設定] のページに移動できます。プロファイル ウィザードの下側に表示される [戻る] と [次へ] ボタンを使ってページ間を移動することもできます。

## [一般設定] ページの説明

名前 | 説明
--- | ---
プロファイル名 | ワイヤレス ネットワーク プロファイルの名前です。WiFi ネットワーク リストから選択されたワイヤレス ネットワークを設定する場合、プロファイル名は WiFi ネットワーク名 (SSID) と同じになります。このプロファイル名は、よりわかりやすい名前、または個人利用に合わせた名前に変更できます。 例： 「私のオフィス ネットワーク」、「ボブの自宅ネットワーク」、「ABC 社のネットワーク」など。
WiFi ネットワーク名 (SSID) | WiFi アダプターが接続に使用しているワイヤレス ネットワークのアクセス ポイントの名前。ネットワーク名はワイヤレス アクセス ポイントの名称と正確に一致する必要があります。大文字と小文字が区別されます。 [使用可能なネットワーク] リストから選択した WiFi ネットワークを設定する場合は、ワイヤレス ネットワーク リストに記載されているネットワーク名が表示されます。それを変更することはできず、また、変更してはいけません。 <SSID のブロードキャストなし>： アクセス ポイントがそのネットワーク名 (SSID)をブロードキャストしないか、WiFi アダプターがステルス アクセス ポイントから隠されたネットワーク名を受信した場合、[WiFi ネットワーク] リストにそれが表示されます。<SSID はブロードキャストされていません> というネットワーク エントリーに関連付けるには、接続する前に新しいプロファイルを作成する必要があります。このアクセスポイントの実際の SSID を指定してください。接続した後も、<SSID のブロードキャストなし> は [WiFi ネットワーク] リストに表示されたままになります。関連付けられた SSID プロファイルが [プロファイル] リストに表示されます。
操作モード | ネットワーク（インフラストラクチャー通信）： アクセス ポイントへ接続します。インフラストラクチャー ネットワークは、複数のアクセス ポイントと、WiFi アダプターが設置されたコンピューター 1 台以上で構成されます。このタイプの接続は通常、自宅のネットワークや企業ネットワーク、ホテル、その他でネットワークやインターネットに接続するために使用されます。 注： 管理者プロファイル (ログオン前/共通プロファイル、持続プロファイル) には [ネットワーク (インフラストラクチャー通信)] のみを使用できます。詳細については、 管理者ツールを参照してください。

デバイスからデバイス (アドホック通信)： アドホック ワイヤレス ネットワークで他のコンピューターに直接接続します。このタイプの接続は、2 台以上のコンピューター間だけで接続する場合に使用すると便利です。ネットワーク リソースやインターネットへのアクセスは提供しません。

管理プロファイルのタイプ (管理者ツールにのみ表示されます) | 持続： 持続プロファイルはコンピューターのブート時または、誰もコンピューターにログオンしていない場合に適用されます。ユーザーがログオフすると、コンピューターの電源を切るか、あるいは別のユーザーがログオンするまで、持続プロファイルがワイヤレス接続を維持します。 ログオン前/共通： これらのプロファイルは、管理者ツールを使用してのみ利用できます。ログオン前/共通プロファイルはユーザーがログオンすると適用されます。Windows のログオン シーケンス（ログオン前/共通）の一部として接続が実行されます。このプロファイルはすべてのユーザーが共有します。
詳細設定 | [詳細設定] にアクセスするには、[詳細設定] をクリックします。[詳細設定] を使用して、接続の保持、ユーザー名の形式、自動接続、自動インポート オプションの設定、アプリケーションの起動 (アプリケーションの自動起動)、プロファイル パスワードの設定 (パスワード保護)、または特定のアクセス ポイント アドレス (必須 アクセスポイント) を指定し、ログイン前接続オプションを設定します。
次へ | [セキュリティー設定] ページへ進みます。
OK | 現在の設定での新しいプロファイルの作成を完了します。
キャンセル | WiFi プロファイルの作成ウィザードを閉じ、行った変更をキャンセルします。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報