Voltar ao índice

# Apresentação da rede sem fios

Acerca das redes sem fios
Do que preciso para configurar uma rede sem fios?
Princípios básicos da rede sem fios

- O que é um utilitário de gestão da rede sem fios?
- Nome da rede
- Perfis
- Segurança
- Identificar uma rede sem fios
- Seleccionar um modo de rede sem fios

Como posso ligar e desligar o meu rádio?

NOTA: Nesta Ajuda, os termos "sem fios" e "WiFi" são utilizados alternadamente.

## Acerca das redes sem fios

Uma rede local sem fios (WLAN, Wireless Local Area Network) liga vários computadores sem a utilização de cabos de rede. Em vez dos cabos, os computadores utilizam comunicações de rádio para enviar dados entre si. Numa WLAN, um dispositivo de comunicações de rádio chamado um ponto de acesso ou um router sem fios liga os computadores de rede e proporciona acesso à Internet ou à rede. Pode comunicar directamente com outros computadores sem fios ou estabelecer ligação com uma rede existente através de um ponto de acesso sem fios.

Quando configura o adaptador WiFi, selecciona o modo de funcionamento para o tipo de rede sem fios pretendido. Pode utilizar o adaptador Intel® PRO/Wireless Network Connection para estabelecer a ligação com outros dispositivos sem fios semelhantes que cumpram a norma 802.11 das redes sem fios. Nesta Ajuda, uma rede sem fios é também referida como uma rede WiFi.

## Do que preciso para configurar uma rede sem fios?

O tipo mais comum de rede sem fios é uma rede de infra-estrutura. Para configurar uma rede de infra-estrutura, precisa do seguinte:

- Um router sem fios.
- Um adaptador de rede sem fios para cada computador que pretende ligar à rede sem fios.
- Se quiser ter acesso à Internet para a sua WLAN, também precisa de um serviço de banda larga da Internet, por exemplo, cabo ou DSL. Isto inclui um modem de banda larga.

## Princípios básicos da rede sem fios

### O que é um utilitário de gestão da rede sem fios?

O utilitário de ligação WiFi é um utilitário de gestão da rede sem fios. Ajuda-o a gerir as suas ligações sem fios. Pode ajudá-lo inicialmente a configurar as suas ligações sem fios e depois a gerir facilmente essas ligações, abrindo e fechando as ligações e gerindo a segurança conforme necessário. Alguns computadores são fornecidos com a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows, que é outro utilitário de gestão de redes sem fios, e o utilizador não deve utilizar ambas estas ferramentas, porque as definições de rede criadas num utilitário não são aplicadas se o outro utilitário estiver a gerir as ligações sem fios. Recomendamos que escolha uma ferramenta para gerir as ligações sem fios e que a utilize sempre a partir daí.

Consulte Utilizar Microsoft Windows* para gerir o WiFi, além de Estabelecer a ligação.

### Nome da rede (SSID)

Cada rede local sem fios (WLAN) utiliza um nome de rede único para identificar a rede. Este nome também se chama o SSID (Service Set Identifier). Quando configurar o adaptador WiFi, especifique o SSID. Se pretender estabelecer a ligação a uma WLAN existente, tem de utilizar o nome dessa rede. Se configurar a sua própria WLAN, pode criar um nome personalizado e utilizá-lo em cada computador. O nome pode ter um máximo de 32 caracteres e conter letras e números. O SSID ou o nome da rede é atribuído no ponto de acesso ou no router sem fios.

### Perfis

É utilizado um perfil para gerir a ligação do seu computador a uma WLAN. Um perfil é uma colecção de definições que determinam a forma como o seu computador se liga a uma WLAN. Estas definições (o perfil) são guardadas no seu computador e são utilizadas sempre que estabelecer a ligação a essa WLAN. O perfil inclui toda a informação da rede e as definições de segurança. Diferentes perfis são criados para diferentes WLANs. Para o seu computador, cada WLAN terá o seu próprio perfil para gerir a ligação a essa WLAN. Com o Software Intel® PROSet/Wireless WiFi, os perfis do computador aparecem na lista de perfis. Com o utilitário, pode criar, editar e remover perfis.

### Segurança

Algumas WLANs são redes abertas ou não seguras e outras são redes seguras. Uma WLAN segura limita quem pode aceder à rede. Há diferentes níveis de métodos de segurança. O utilitário de ligação WiFi pode facilmente ajudá-lo a configurar um método de segurança para a sua WLAN.

Os métodos de segurança comuns para as WLANs utilizam chaves ou palavras-passe, em que o computador que solicita o acesso tem de proporcionar a chave ou palavra-passe para obter o acesso. As WLANs também podem utilizar a encriptação para codificar os dados. Com a encriptação, antes de um computador transmitir dados, ele utiliza uma chave de encriptação confidencial para codificar os dados. O computador de recepção utiliza a mesma chave para descodificar os dados. Se estiver a estabelecer a ligação a uma rede existente, utilize a chave de encriptação fornecida pelo administrador da rede sem fios. Se configurar uma rede própria, pode criar a sua própria chave e utilizá-la em cada computador. O Utilitário de Ligação WiFi pode ajudá-lo a fazer isto. O método de segurança utilizado pelo seu computador para obter o acesso à WLAN está guardado no perfil. Consulte Segurança para obter mais informações úteis.

### Identificar uma rede sem fios

Dependendo da dimensão e dos componentes de uma rede sem fios, há diferentes formas de identificar uma rede sem fios:

- O nome de rede ou o SSID: Identifica uma rede sem fios. Todos os dispositivos sem fios têm de ter o mesmo SSID. Este é provavelmente o método mais comum.
- BSS (Basic Service Set): Consiste em dois ou mais nós, ou estações, sem fios que se reconheceram um ao outro e estabeleceram comunicações.
- SSID de difusão: um ponto de acesso pode responder a computadores que enviam pacotes de análise com o SSID de difuso. Se esta funcionalidade estiver activa no ponto de acesso, qualquer utilizador sem fios pode associar-se ao ponto de acesso utilizando um SSID em branco (nulo).
- BSSID (Basic Service Set Identifier): um identificador nico para dispositivo sem fios. O BSSID o endereço Ethernet MAC do dispositivo.
- ESSID (Extended Service Set Identifier): uma variante especial do SSID utilizada para identificar uma rede sem fios que inclui pontos de acesso.
- IBSS (Independent Basic Service Set): Um modo de funcionamento num sistema 802.11 que permite a comunicação directa entre dispositivos 802.11 sem necessidade de configurar uma sessão de comunicação com um ponto de acesso.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Um caso especial de SSID utilizado para identificar uma rede de computadores sem fios configurados para comunicar directamente uns com os outros sem utilizar um ponto de acesso.

### Seleccionar um modo de rede sem fios

As redes sem fios podem funcionar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de utilizadores na rede. O modo de infra-estrutura utiliza os pontos de acesso para permitir aos computadores sem fios enviar e receber informações. Os computadores sem fios transmitem para o ponto de acesso, o ponto de acesso recebe a informação e volta a difundi-la para outros computadores. O ponto de acesso pode também estabelecer ligação a uma rede sem fios ou Internet. Os diversos pontos de acesso podem trabalhar em conjunto para garantir a cobertura numa área alargada.

O modo de dispositivo para dispositivo, também denominado modo ad hoc, funciona sem pontos de acesso e permite aos computadores sem fios enviar informação directamente para outros computadores sem fios. Pode utilizar o modo de dispositivo para dispositivo para estabelecer uma rede de computadores em casa ou num escritório pequeno ou para configurar uma rede sem fios temporária para uma reunião.

## Como posso ligar e desligar o meu rádio?

Terá de desligar (e ligar) o rádio de adaptador WiFi em diferentes ocasiões. Por exemplo, poderá ser necessário desligar o rádio quando embarcar num avião. Também pode desligá-lo para poupar bateria.

Há três métodos para ligar e desligar o rádio:

- Utilizar o interruptor de hardware do rádio sem fios (poderá não estar presente em todos os computadores).
- Utilizar o botão WiFi ligado / WiFi desligado do utilitário de ligação WiFi.
- Utilizar o Windows.

Não se esqueça de que, para estabelecer a ligação a redes sem fios, tem de voltar a ligar o rádio sem fios. Se não conseguir estabelecer ligação a uma rede sem fios, verifique se o rádio está ligado no interruptor do hardware e no botão WiFi ligado / WiFi desligado no utilitário de ligação WiFi.

Consulte Ligar ou desligar rádio sem fios para obter mais informações.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade