กลับไปที่สารบัญ

# คุณสมบัติเครือข่าย

คุณสมบัติเครือข่าย
จัดการการแยก

หน้าต่างคุณสมบัติเครือข่ายนี้แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายที่เลือก

## วิธีการเข้าถึง

คลิก คุณสมบัติ ที่หน้าต่างหลักของยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายที่เลือกและจุดเชื่อมต่อ หน้าจอนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ และให้คุณสามารถเปิดหน้าจอการจัดการรายการที่แยกได้อีกด้วย บนหน้าจอการจัดการ รายการที่แยก คุณสามารถเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่จะแยกออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

### รายละเอียดคุณสมบัติเครือข่าย

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ชื่อเครือข่าย | แสดงชื่อเครือข่าย WiFi
แบนด์ | แบนด์และความถี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แสดงเป็น นอกพื้นที่ หากไม่ปรากฏแบนด์และความถี่ แบนด์ต่อไปนี้แสดงอยู่ในรายการ:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

โหมดการทำงาน | แสดงโหมดปัจจุบัน:

- เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)

> เครือข่ายไร้สายที่ล้อมรอบจุดเชื่อมต่อ ในสภาพแวดล้อมนี้ จุดเชื่อมต่อนอกจากจะรองรับการสื่อสารกับเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)

> โครงแบบการสื่อสารที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความสามารถเหมือนๆ กัน และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็สามารถเริ่มต้นเซสชันการสื่อสาร หรืออาจเรียกว่าเครือข่ายอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์

ระดับการตรวจสอบความถูกต้อง | แสดงโหมดรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเครือข่ายที่ใช้อยู่ ระดับการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายต่อไปนี้แสดงอยู่ในรายการ:

- เปิด
- ใช้ร่วมกัน
- WPA-Enterprise
- WPA2-Enterprise
- WPA-Personal
- WPA2-Personal

แสดงการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้โดยเครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเข้ารหัสข้อมูล | การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงในรายการ:

- ไม่มี
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย

จุดเชื่อมต่อในเครือข่ายนี้ <0-50> |

- ความเข้มของสัญญาณ: แถบไอคอนความเข้มของสัญญาณแสดงถึงความเข้มของสัญญาณที่รับส่งระหว่างอแด็ปเตอร์ WiFi กับจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด
- แสดงไอคอนอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้: แสดงไอคอนอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้: ระบุย่านความถี่ที่กำลังใช้ (802.11a, 802.11b, 802.11g หรือ 802.11n)
- แชนเนล: แสดงช่องสัญญาณรับส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับเครือข่ายไร้สายนั้นๆ
- BSSID (โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน): แสดงที่อยู่ MAC 12 หลัก ของจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายที่เลือก

จัดการการแยก | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก ถ้าการแยกเครือข่ายเปิดใช้งานอยู่ (ดูที่ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์) คุณสมบัติของเครือข่ายจะระบุด้วยว่าเครือข่ายนี้ถูกแยกออกจากการเชื่อมต่ออ้ตโนมัติหรือไม่
ปิด | ปิดคุณสมบัติเครือข่าย
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์