Powrót do Spisu treści

# Szczegóły połączenia sieciowego

Po połączeniu z siecią WiFi i kliknięciu przycisku Szczegóły... w oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi wyświetlana jest strona Szczegóły połączenia.

## Szczegóły połączenia WiFi

Nazwa | Opis
--- | ---
Nazwa profilu | Nazwa profilu WiFi.
Nazwa sieci | Nazwa sieci (identyfikator SSID) bieżącego połączenia.
Jakość sygnału | Sygnał częstotliwości radiowej (RF) może być oceniany na podstawie dwóch składników:

- mocy sygnału (ilości)
- jakości sygnału

Jakość sygnału zależy od pewnej kombinacji czynników. Składa się na nią głównie moc sygnału i współczynnik istniejących szumów na częstotliwości radiowej. Zakłócenia na częstotliwościach radiowych występują zarówno w środowisku naturalnym, jak i z powodu sprzętu elektrycznego. Jeśli zakłócenia na częstotliwościach radiowych są znaczne lub moc sygnału jest niska, współczynnik sygnału do zakłóceń jest niski i jakość sygnału jest słabsza. Niski współczynnik sygnału do zakłóceń powoduje problemy związane z odróżnianiem odbieranych danych zawartych w sygnale od samych zakłóceń.

Moc sygnału | Paski ikony mocy sygnału wskazują jakość sygnałów nadawczych i odbiorczych między kartą WiFi a punktem dostępu lub komputerem w trybie Ad Hoc. Liczba zielonych pionowych pasków wskazuje moc sygnałów transmisji i odbioru. UWAGA: W przypadku sieci z wieloma punktami dostępu moc sygnału jest wyświetlana dla najbliższego punktu dostępu.

Moc sygnału waha się od wartości Doskonała do Poza zasięgiem. Na moc sygnału wpływają następujące czynniki:

- Jakość sygnału zmniejsza się w miarę wzrostu odległości i mają na nią wpływ przeszkody w postaci obiektów wykonanych z metalu i betonu.
- Przedmioty metalowe mogą odbijać sygnały i powodować zakłócenia.
- Inne urządzenia elektryczne mogą powodować zakłócenia.

Adres IP | Adres IPv4: Adres IP bieżącego połączenia.
Adres IPv6: Adres IP nowej generacji, zgodny wstecznie ze standardem IPv4, opracowany w celu wyeliminowania problemów z zabezpieczeniami. Standard IPv6 rozszerza przestrzeń adresową z 32 do 128 bitów, oferując obsługę nieograniczonej liczby sieci i systemów. Obsługuje także parametry QoS (Quality of Service), umożliwiając korzystanie z zawartości audio i wideo w czasie rzeczywistym.
Adres MAC karty | Adres MAC karty WiFi.
Pasmo | Wskazuje pasmo łączności bezprzewodowej dla bieżącego połączenia.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Liczba używanych anten | Wskazuje liczbę aktualnie używanych anten. Liczba ta zależy od pasm używanych aktualnie przez różne sieci, trybów transmisji/odbioru używane w tych pasmach, mocy sygnału i funkcji punktu dostępu. Użytkownik nie ma bezpośredniej kontroli nad tym parametrem.
Obsługiwana szybkość transmisji danych | Szybkości wysyłania i odbierania danych przez kartę WiFi. Dla używanej częstotliwości wyświetlana jest szybkość w Mb/s.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 i 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54
- 802.11n: 450; 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2

Częstotliwość radiowa | Wyświetla częstotliwość bieżącego połączenia bezprzewodowego.

- 802.11a: 5,15 GHz–5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
- 802.11n: 2,400 GHz–5,85 GHz

Numer kanału | Wyświetla kanał transmisji i odbioru.
Uwierzytelnianie sieci | Wyświetla tryb: Otwarte, Udostępniane, WPA*-Indywidualne, WPA2*-Indywidualne, WPA-Korporacyjne i WPA2-Korporacyjne. Wyświetlanie uwierzytelniania używanego dla bieżącego profilu. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Szyfrowanie danych | Wyświetlane pozycje: Żadne, WEP, TKIP lub AES-CCMP. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Typ uwierzytelniania 802.1X | Wyświetla Żadne, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP lub EAP-FAST. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Protokół uwierzytelniania 802.1X | Wyświetla: Żadne, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 lub TLS. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
Wersja CCX | Wersja rozszerzeń Cisco dla tego połączenia bezprzewodowego.
Bieżąca moc transmisji | Moc transmisji karty WiFi, podawana w miliwatach.
Obsługiwane poziomy mocy | Poziomy mocy transmisji dostępne dla karty WiFi. Dane te są przedstawiane w zakresie i są zależne od karty.
Adres MAC punktu dostępu | Adres MAC skojarzonego punktu dostępu.
Obowiązkowy punkt dostępu | Jeśli opcja jest wyłączona, wyświetlana jest wartość Brak. Jeśli ustawienie zostało włączone przy użyciu opcji Obowiązkowy punkt dostępu, wyświetlany jest adres MAC punktu dostępu. Włączenie tej opcji powoduje łączenie karty WiFi z punktem dostępu przy użyciu określonego adresu MAC (48 bitów, 12 cyfr w układzie szesnastkowym, np. 00:06:25:0E:9D:84).
Nazwa punktu dostępu | Nazwa punktu dostępu. Nazwa ta jest ustawiana przez osobę konfigurującą punkt dostępu i zwykle jest ograniczona do 32 znaków. UWAGA: Ten parametr jest widoczny tylko wtedy, gdy w systemie Windows* XP zainstalowana została obsługa protokołu IPv6.
Adres IPV4/IPV6 punktu dostępu | Adres protokołu internetowego (IPv4 lub IPv6) dla punktu dostępu. IPv6 to adres IP nowej generacji, zgodny wstecznie ze standardem IPv4, opracowany w celu wyeliminowania problemów z zabezpieczeniami. Standard IPv6 rozszerza przestrzeń adresową z 32 do 128 bitów, oferując obsługę nieograniczonej liczby sieci i systemów. Obsługuje także parametry QoS (Quality of Service), umożliwiając korzystanie z zawartości audio i wideo w czasie rzeczywistym.

UWAGA: Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku połączenia z punktem dostępu firmy Cisco Systems.

Siła sygnału punktu dostępu | Moc sygnału odbieranego przez kartę z punktu dostępu. Wartość ta jest podawana w miliwatach (mW) i może należeć do zakresu pikowatów. Wartość ta jest różna w zależności od odległości między kartą a punktem dostępu, przeszkodami, które mogą zakłócać sygnał, czy poziomem mocy transmisji punktu dostępu.

UWAGA: Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku połączenia z punktem dostępu firmy Cisco Systems.

Poziom szumów punktu dostępu | Poziom szumów radiowych w otoczeniu, które zakłócają sygnał z punktu dostępu. Szumy radiowe pochodzą ze źródeł naturalnych i elektrycznych. UWAGA: Ten parametr jest widoczny tylko w przypadku połączenia z punktem dostępu firmy Cisco Systems.
Napraw | Odnawia adres IP. W przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do sieci, należy sprawdzić, czy adres IP jest prawidłowy. Jeśli adres to 0.0.0.0 lub 169.x.x.x, prawdopodobnie jest nieprawidłowy. Jeśli dla sieci zostało skonfigurowane automatyczne przypisywanie adresu sieciowego, można kliknąć przycisk Napraw i zażądać nowego adresu IP.
Zamknij | Zamyka stronę.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia