Retour à la table des matières

# Liste des réseaux WiFi

La liste Réseaux WiFi affiche une liste des réseaux sans fil à portée de la carte. Pour mettre à jour la liste, cliquez sur Actualiser pour parcourir à nouveau les réseaux WiFi.

## Méthode d'accès

La liste des réseaux disponible est affichée sur la fenêtre principale.

Nom | Description
--- | ---
Réseaux WiFi ( ) | Le nombre entre parenthèses indique le nombre de réseaux sans fil trouvés se trouvant à portée de la carte réseau sans fil.
| Intensité du signal du point d'accès d'un réseau sans fil ou de l'ordinateur (mode Poste à poste [ad hoc]). Les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent que le point d'accès du réseau sans fil ou l'ordinateur est disponible pour la connexion, mais que la connexion n'est pas encore établie avec un point d'accès ou un ordinateur (mode Poste à poste [ad hoc]).
Nom du réseau | Nom du réseau (SSID) : le nom du réseau auquel la carte sans fil est connectée. Le nom du réseau (SSID) doit être le même que le SSID du point d'accès. Si un point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), ou si la carte réseau reçoit un nom de réseau caché depuis un point d'accès furtif, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux sans fil. Pour établir la connexion avec un réseau <SSID non diffusé>, vous devez commencer par créer un nouveau profil. Lorsque la connexion est établie, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux WiFi. Le profil SSID associé est affiché dans la Liste des profils.
État | Notification que la carte se connecte à un réseau WiFi. Une fois connectée, l'état passe à Connecté.
| Profils : identifie, dans la liste Réseaux WiFi, un réseau connecté dont le profil se trouve dans la Liste des profils.
| Le réseau WiFi utilise le mode Réseau (infrastructure).
| Le réseau WiFi utilise le mode Poste à poste (ad hoc).
| Le réseau WiFi utilise un chiffrement de sécurité.
| La bande de fréquences utilisée par le réseau sans fil (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
| Le réseau WiFi se trouve dans la liste Exclure ou le profil est configuré pour une connexion Manuelle. Lorsque la connexion est manuelle dans le profil, elle n'est pas établir automatiquement avec le réseau ou un point d'accès. Double-cliquez sur le réseau de la liste pour vous y connecter.
Connexion (Déconnexion) | Cliquez pour vous connecter à un réseau WiFi. Une fois connecté, le bouton porte la mention Déconnexion. Affiche les noms des réseaux disponibles et les profils. Les icônes d'état de réseau indiquent l'état actuel de connexion.

- Si le réseau sélectionné possède une authentification 802.11x, la fenêtre Paramètres généraux de l'Assistant Profil s'affiche. Si le réseau ne dispose pas de sécurité WEP (Ouverte), de chiffrement WEP 64 ou 128 bits ni de clé communiquée à l'avance (PSK), cliquez sur Connexion.
- Si une clé communiquée à l'avance (PSK) ou un mot de passe WEP sont requis, vous êtes invité à fournir ces informations avant d'établir la connexion. Si vous devez ajouter des paramètres de sécurité, cliquez sur Avancé pour accéder aux paramètres généraux de création d'un profil sans fil. Reportez-vous à la section Connexion initiale pour davantage d'informations.

Propriétés | Fournit des informations détaillées sur le réseau connecté et ses points d'accès. Reportez-vous à la section Propriétés du réseau pour davantage d'informations.
Actualiser | Actualise la liste des réseaux disponibles. Lorsqu'un nouveau réseau à portée de la carte est disponible, la liste est mise à jour pour afficher le nom du nouveau réseau.
Profils | Ouvre la fenêtre Profils, qui permet de gérer les profils.
WiFi activé / WiFi désactivé | Active ou désactive l'émetteur-récepteur WiFi Reportez-vous à la section Activer/Désactiver l'émetteur-récepteur radio pour davantage d'informations.
Fermer | Permet de fermer la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Aide ? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité