К содержанию

# Спецификация

- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5300
- Адаптер Intel® WiFi Link 5100
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Адаптеры Intel® Centrino® Advanced-N 6200 и Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
Габаритные размеры | Полновысотная мини-карта: Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/сек.
Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
Габаритные размеры | Полновысотная мини-карта: Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Частотный диапазон | 2,5-2,7 ГГц (профиль 3A)
Модуляция | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Беспроводная среда | Режим дуплекс: Операции TDD | Масштабируемость OFDMA (SOFDMA): 512 и 1024 FFT
преобразование вспомогательной несущей: PUSC | Полоса пропускания канала: 5 MГц и 10 MГц
Комплект функций версии сети WiMAX | SPWG/NWG версии 1.0 SPWG/NWG версии 1.5
Скорость передачи | 10 Мб/сек DL и 4 Мб/сек при пиковой скорости (скорость OTA, канал 10 МГц)
Выходная мощность радиочастотного передатчика | Соответствие излучению класса 2
Общая информация о WiMAX
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Соответствие стандартам | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Комплект функций системного профиля WiMAX | Mobile WiMAX версии 1, Wave II Профиль 3A
Защита | Протокол управления (PKMv2)
Шифрование | 128 бит CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) на основе AES-шифрования

## Адаптер Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* или полувысотная мини-карта
SKU | Адаптер Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Габаритные размеры | Мини-карта: Ширина 50,80 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,41 - 2,474 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® WiFi Link 5150 Только Tx: 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общая информация о WiFi
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Шифрование | AES-CCMP 128 бит, WEP 128 и 64 бита, CKIP, TKIP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Частотный диапазон | 2,5-2,7 ГГц (профиль 3A)
Модуляция | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Беспроводная среда | Режим дуплекс: Операции TDD | Масштабируемость OFDMA (SOFDMA): 512 и 1024 FFT
преобразование вспомогательной несущей: PUSC | Полоса пропускания канала: 5 MГц и 10 MГц
Комплект функций версии сети WiMAX | SPWG/NWG версии 1.0 SPWG/NWG версии 1.5
Скорость передачи | 10 Мб/сек DL и 4 Мб/сек при пиковой скорости (скорость OTA, канал 10 МГц)
Выходная мощность радиочастотного передатчика | Соответствие излучению класса 2
Общая информация о WiMAX
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Соответствие стандартам | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Комплект функций системного профиля WiMAX | Mobile WiMAX версии 1, Wave II Профиль 3A
Защита | Протокол управления (PKMv2)
Шифрование | 128 бит CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) на основе AES-шифрования

## Адаптеры Intel® WiFi Link 5150 и Intel® WiFi Link 5350

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
Габаритные размеры | Полновысотная мини-карта: Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/сек.
Адаптер Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Адаптер Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
SKU | Адаптер Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Габаритные размеры | Мини-карта: Ширина 50,80 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,41 - 2,474 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Каналы 1-11 (США) Каналы 1-13 (Япония, Европа) Каналы 4-12 (другие страны, может отличаться для отдельных стран)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общая информация о WiFi
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32 и 64 бита) и Windows Vista* (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Шифрование | AES-CCMP 128 бит, WEP 128 и 64 бита, CKIP, TKIP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Это версия адаптера Intel Wireless WiFi 4965AGN с отключенными возможностями 8-2.11n. 802.11n относиться к: IEEE P802.11n(TM)/D2.0 тестовая поправка для Стандарта [для] информационных и телекоммуникационных технологий, а также обмена информацией между системами локальных и глобальных сетей - особые требования; часть 11: спецификации для беспроводных ЛС Medium Access Control (MAC) и Physical Layer (PHY): Дополнения для повышенной пропускной способности.

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 ºC до 55 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 ºC до 55 ºC)
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Каналы 1-11 (только США) Каналы 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы |

- Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная)
- Windows Vista* (32- и 64-разрядная)
- Windows* 7 (32- и 64-разрядная)

Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств