Torna al Sommario

# Specifiche

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fattore di forma | PCI Express* Full-Mini Card e Half-Mini Card
Dimensioni | Full-Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Trasmissione/ricezione: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Trasmissione/ricezione: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Fattore di forma | PCI Express* Full-Mini Card e Half-Mini Card
Dimensioni | Full-Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Trasmissione/ricezione: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda di frequenza | 2,5-2,7 GHz (Profilo 3A)
Modulazione | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Supporto wireless | Modalitą Duplex: Operazioni TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
Permutazione del sub-carrier: PUSC | Larghezze di banda del canale: 5 MHz e 10 MHz
Funzionalitą della release di rete WiMAX | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
Rate Performance | Velocitą massima di 10 Mbps DL e 4 Mbps UL @ (prestazioni OTA, canale a 10 MHz)
Potenza in uscita del trasmettitore RF | Conformitą con Power class 2
WiMAX General
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Conformitą standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funzione del profilo di un sistema WiMAX | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profilo 3A
Protezione | Key Management Protocol (PKMv2)
Crittografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) a 128 bit basato sulla crittografia AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Fattore di forma | PCI Express* Mini Card o Half-Mini Card
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1x2 MC/HMC
Dimensioni | Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,41 - 2,474 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5150 Solo trasmissione: 300, 270, 243, 240, 180 Trasmissione/ricezione: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
WiFi General
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802,1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit, CKIP, TKIP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda di frequenza | 2,5-2,7 GHz (Profilo 3A)
Modulazione | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Supporto wireless | Modalitą Duplex: Operazioni TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
Permutazione del sub-carrier: PUSC | Larghezze di banda del canale: 5 MHz e 10 MHz
Funzionalitą della release di rete WiMAX | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
Rate Performance | Velocitą massima di 10 Mbps DL e 4 Mbps UL @ (prestazioni OTA, canale a 10 MHz)
Potenza in uscita del trasmettitore RF | Conformitą con Power class 2
WiMAX General
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Conformitą standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funzione del profilo di un sistema WiMAX | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profilo 3A
Protezione | Key Management Protocol (PKMv2)
Crittografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) a 128 bit basato sulla crittografia AES

## Intel® WiFi Link 5100 e Intel® WiFi Link 5300

Fattore di forma | PCI Express* Full-Mini Card e Half-Mini Card
Dimensioni | Full-Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Fattore di forma | PCI Express* Mini Card e Half-Mini Card
SKU | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioni | Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | 2,41 - 2,474 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Canale 1-11 (USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa) Canali 4-12 (altri paesi, in funzione del paese)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
WiFi General
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bit) e Windows Vista* (32 e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802,1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit, CKIP, TKIP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Fattore di forma | PCI Express* Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Ricezione: 300, 270, 243, 240, 180 Trasmissione/ricezione: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Questa č una versione di Intel Wireless WiFi 4965AGN con funzionalitą 8-2.11n disabilitata. 802.11n fa riferimento a: IEEE P802.11n / D2.0 Bozza di emendanmento allo STANDARD [PER] sistemi IT-Telecomunicazioni e sistemi informatici-Reti locali e metropolitane-Requisiti specifici-Parte 11: Specifiche Medium Access Control (MAC) di LAN wireless e Livello fisico (PHY): Miglioramenti per un throughput pił elevato.

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | Certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 senza sovrapposizione, in funzione del paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi |

- Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit e 64 bit)
- Windows* 7 (32 bit e 64 bit)

Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilitą