Zpět na obsah

# Nastavení adaptéru

Na kartě Upřesnit jsou zobrazeny vlastnosti adaptéru WiFi nainstalovaného v počítači. Tato verze aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi je kompatibilní s následujícími adaptéry:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Přístup

Uživatelé systému Windows* XP a Windows* 7: V nabídce Upřesnit Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi klepněte na položku Nastavení adaptéru. Vyberte kartu Upřesnit.

Otevřete Správce zařízení a klepněte na síťový adaptér WiFi. Potom vyberte kartu Upřesnit.

## Popis nastavení WiFi adaptéru

Název | Popis
--- | ---
Šířka kanálu 802.11n (2,4 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n.

POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (používá pouze šířku pásma 20 MHz)

Šířka kanálu 802.11n (5,2 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n.

POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Režim 802.11n | Standard 802.11n je založen na předchozích standardech 802.11, ke kterým přidává technologii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Technologie MIMO zvyšuje propustnost dat a zlepšuje tak přenosovou rychlost. Režim WiFi adaptéru 802.11n můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n.

POZNÁMKA: K dosažení přenosových rychlostí vyšších než 54 Mb/s na připojeních 802.11n je nutné vybrat zabezpečení WPA2*-AES. Lze vybrat žádné zabezpečení (Žádné), aby bylo možné provádět nastavení sítě a odstraňování potíží.

Správce může povolením nebo zakázáním podpory režimu s vysokou propustností snížit spotřebu energie nebo předejít konfliktům s jinými pásmy či problémům s kompatibilitou.

Kanál Ad Hoc | Pokud ostatní počítače v síti ad hoc nepoužívají jiný než výchozí kanál, není třeba kanál měnit. Hodnota: Vyberte ze seznamu povolený operační kanál.

- 802.11b/g: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11b a 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11a (5 GHz). Toto nastavení se nevztahuje na adaptér Intel® WiFi Link 1000.

POZNÁMKA: Jestliže není zobrazen kanál 802.11a, vytváření sítí ad hoc není pro kanály 802.11a podporováno.

Správa napájení Ad Hoc | Slouží k nastavení funkcí úspory energie v sítích zařízení-zařízení (ad hoc).

- Zakázat: Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k sítím ad hoc obsahujícím stanice, které nepodporují správu napájení ad hoc.
- Maximální úspora energie: Tuto možnost vyberte k optimalizaci životnosti baterie.
- Prostředí s velkým šumem: Tuto možnost vyberte k optimalizaci výkonu nebo při připojování s více klienty.

Režim Ad Hoc QoS | Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti LAN podle klasifikace provozu. WMM (Wi-Fi Multimedia) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi (WFA). Je-li certifikace WMM povolena, WiFi adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi.

- Certifikace WMM povolena (výchozí)
- Certifikace WMM zakázána

Nekompatibilní s šířkou kanálu 40 MHz | Toto nastavení sděluje okolním sítím, že tento bezdrátový adaptér není kompatibilní s kanály 40 MHz v pásmu 2,4 GHz. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta (zakázána), takže adaptér toto oznámení nevysílá. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizí dat ve smíšeném prostředí 802.11b a 802.11g. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by měl být použit režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, můžete použít možnost CTS-to-self.
Řízení spotřeby | Umožňuje nastavit rovnováhu mezi spotřebou a výkonem adaptéru. Posuvník pro nastavení spotřeby bezdrátového adaptéru umožňuje nastavit rovnováhu mezi zdrojem napájení počítače a baterií.

- Použít výchozí hodnotu: Nastavení napájení podle zdroje napájení počítače (výchozí nastavení).
- Ručně: Nastavte posuvník na požadovanou hodnotu. Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie, použijte nejnižší nastavení. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, použijte nejvyšší nastavení.

POZNÁMKA: Úspora energie se liší podle nastavení sítě (infrastruktury).

Agresivita roamingu | Toto nastavení umožňuje definovat, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu.

- Výchozí: Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem.
- Nejnižší: Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod.
- Nejvyšší: Bezdrátový klient neustále sleduje kvalitu spojení. V případě zhoršení kvality se pokusí vyhledat lepší přístupový bod a přejít na něj.

Zlepšení propustnosti | Slouží k nastavení hodnoty Řízení dávek paketů.

- Povolit: Výběrem této možnosti povolíte zlepšení propustnosti.
- Zakázat: Výběrem této možnosti vypnete zlepšení propustnosti (výchozí nastavení).

Přenosový výkon | Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu. Nejnižší: Minimální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšuje celkovou kvalitu přenosu a zabraňuje zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními.

Nejvyšší: Maximální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení WiFi.

POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými je sdíleno stejné rádiové spektrum.

POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu Síť (Infrastruktura) i Zařízení-zařízení (ad hoc).

Bezdrátový režim | Vyberte režim, který má být použit k připojení k bezdrátové síti:

- Pouze 802.11a: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a. Netýká se všech adaptérů.
- Pouze 802.11b: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b. Netýká se všech adaptérů.
- pouze 802.11g: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b.
- 802.11a a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g. Netýká se všech adaptérů.
- 802.11b a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g. Netýká se všech adaptérů.
- 802.11a, 802.11b a 802.11g: (Výchozí) - slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g. Netýká se všech adaptérů.

POZNÁMKA: Tyto možnosti bezdrátového režimu (typ modulace) určují vyhledané přístupové body zobrazené v seznamu Bezdrátové sítě.

OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.

### Upřesňující možnosti systému Microsoft Windows* (nastavení adaptéru)

Přístup k upřesňujícím možnostem systému Windows* XP:

1. Spusťte systém Windows a přihlaste se s oprávněními správce.
2. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a dále na příkaz Vlastnosti.
3. Klepněte na kartu Hardware.
4. Klepněte na položku Správce zařízení.
5. Poklepejte na položku Síťové adaptéry.
6. Klepněte pravým tlačítkem myši na název používaného nainstalovaného bezdrátového adaptéru.
7. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
8. Vyberte kartu Upřesnit.
9. Vyberte požadovanou vlastnost (například Ochrana smíšeného režimu nebo Řízení spotřeby).
10. Chcete-li vybrat novou hodnotu nebo nastavení, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí hodnotu. Potom vyberte novou hodnotu nebo nastavení. Chcete-li se vrátit k výchozí hodntotě, zaškrtněte políčko Použít výchozí hodnotu. (Zaškrtávací políčko Použít výchozí hodnotu není k dispozici u všech vlastností, například u vlastnosti Kanál Ad Hoc. V takovém případě přímo vyberte požadované nastavení.)
11. Klepnutím na tlačítko OK uložte nastavení a zavřete okno.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky