返回目录页面

# WiFi 网络列表

“WiFi 网络”列表显示适配器范围内的 WiFi 网络。要更新此列表，单击刷新以重新扫描 WiFi 网络。

## 如何访问

可用网络列表在主窗口中显示。

名称 | 说明
--- | ---
WiFi 网络 ( ) | 括号中的数字代表您的无线适配器范围内的所有无线网络的数目。
| 无线网络接入点或计算机（“设备到设备”[Ad hoc] 模式）的信号强度。信号强度图标条表示存在可供连接的无线网络或计算机，但尚未与接入点或与计算机（“设备到设备”[Ad hoc] 模式）关联。
网络名称 | 网络名称（SSID）： 该适配器连接到的网络的名称。网络名称 (SSID) 必须与接入点的 SSID 相同。 如果接入点不广播其网络名称 (SSID)，或 WiFi 适配器从一个隐密接入点接收到隐藏网络名称， <SSID 未广播>将在 WiFi 网络列表中显示。要与一个 <SSID 未广播> 网络条目关联，必须在连接前先创建一个新的配置式。连接后，<SSID 未广播> 仍将显示在 WiFi 网络列表中。关联的 SSID 配置式可从配置式列表中查看。
状况 | 客户计算机正在与 WiFi 网络连接的通知。一旦连接，状态更改到已连接。
| 配置式： 标示“ WiFi 网络”列表中的一个网络；该网络已经连接并在配置式列表中有一个配置式。
| 该 WiFi 网络使用“网络”（基础架构）模式。
| 该 WIFi 网络使用“设备到设备”(Ad hoc) 模式。
| 该 WiFi 网络使用安全性加密。
| 该无线网络正使用的频带频率 (802.11a, 802.11b, 802.11g 或 802.11n)。
| WiFi 网络在排除列表中或配置式中被配置为手动连接。当在配置式中设为“手动”时，将不会自动连接到网络或接入点。双击列表中的网络以与其连接。
连接（断开连接） | 单击以连接至一个 WiFi 网络。一旦连接，按钮变为断开连接。 列出可用网络和配置式的名称。网络状态图标指明当前连接状态。

- 如果选定的网络有 802.11x 验证，便会打开“配置式向导一般设置”。然而，如果网络没有 WEP 安全性（开放）、WEP 64 位或 128 位加密、或预配置共享密钥 (PSK) ，单击连接。
- 如果要求 PSK 或 WEP 密码，会在连接前提示您输入此信息。如果需要添加安全性设置，单击高级以访问创建 WiFi 配置式一般设置。请参阅第一次连接以获得更多信息。

属性 | 提供关于连接的网络及其接入点的详细信息。参阅网络属性了解信息。
刷新 | 刷新可用网络列表。如果在适配器范围内出现任何新的可用网络，列表会更新以显示新网络名称。
配置式 | 打开配置式窗口，从此处您可以管理配置式。
WiFi 打开/ WiFi 关闭 | 关闭和打开 WiFi 无线电。参阅打开或关闭 WiFi 获得更多信息。
关闭 | 关闭英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明