Voltar ao índice

# Gestão de perfis

NOTA: Esta secção descreve perfis criados com o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. Para utilizadores/clientes com o Windows* XP, estes perfis não são utilizados pela Configuração nula sem fios do Microsoft Windows* XP.

NOTA: Nesta Ajuda, os termos "sem fios" e "WiFi" são utilizados alternadamente.

- O que é um perfil?
- Tipos de perfis
- Lista de perfis
- Ícones de perfis
- Ligar a um perfil
- Criar um perfil novo
- Editar um perfil existente
- Remover um perfil
- Definir uma palavra-passe de perfil
- Importar ou exportar perfis

# O que é um perfil?

Um perfil é um grupo guardado de configurações de rede. Os perfis são apresentados na lista de perfis. Os perfis são úteis quando se move de uma rede sem fios para outra. Pode configurar perfis diferentes para cada rede sem fios. As definições dos perfis incluem o nome da rede (SSID), o modo de funcionamento e as definições de segurança.

Um perfil é criado quando estabelece ligação com uma rede sem fios.

1. Seleccione uma rede na lista de redes WiFi.
2. Clique em Ligar.
3. Se a rede sem fios requer uma palavra-passe ou chave de encriptação WEP, tem de introduzir esta informação antes de estabelecer a ligação. Para alterar as opções de segurança, clique em Avançadas para abrir Configurar definições WiFi.
4. Clique em OK para estabelecer a ligação. Um perfil é criado e adicionado à lista de perfis.

O assistente de criação de perfis WiFi orienta-o na especificação das definições necessárias para estabelecer a ligação à rede sem fios. Terminado o assistente, o perfil é guardado e adicionado à lista de perfis. Como estas configurações sem fios são guardadas, a ligação à rede sem fios é efectuada automaticamente da próxima vez que ficar dentro do alcance da rede.

## Tipos de perfis

Há dois tipos básicos de perfis que podem ser utilizados para estabelecer a ligação a uma rede sem fios. Os tipos de perfis são:

- Perfis de utilizador: Estes perfis são criados por cada utilizador. Se houver mais de um utilizador num computador, cada utilizador tem de criar o seu próprio conjunto de perfis de utilizador. Os perfis sem fios criados por cada utilizador não estão acessíveis aos outros utilizadores do computador.
- Perfis do administrador: Se for necessário partilhar um ou mais perfis entre utilizadores de um computador, a Ferramenta do Administrador tem de estar instalada para criar perfis de administrador. Para mais informações, consulte Perfis de administrador

## Lista de perfis

A lista de perfis apresenta uma lista dos perfis existentes. Quando ficar dentro do alcance de uma rede sem fios, o utilitário de ligação WiFi analisa a lista de perfis para detectar uma correspondência. Se for detectada uma correspondência, será ligado automaticamente à rede.

### Setas de prioridade da lista de perfis

- Utilize a seta para cima para mover a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis.
- Utilize a seta para baixo para mover a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.

## Ícones de perfis

Os ícones de estado do perfil de rede indicam se o adaptador está associado a uma rede, o tipo de modo de funcionamento que está a ser utilizado e se a encriptação de segurança está activada. Estes ícones são apresentados junto do nome do perfil na lista de perfis.

Nome | Descrição
--- | ---
Nome do perfil | O Nome de perfil é o seu nome para esta rede. Pode ser qualquer conteúdo que identifique esta rede. Por exemplo, 'A minha rede doméstica', 'Café da rua A', etc.
Nome da rede | Nome da rede sem fios (SSID) ou do computador.
Ícones de ligação: Os ícones de estado do perfil de rede indicam os diversos estados de ligação do adaptador a uma rede sem fios, o tipo de modo de funcionamento utilizado e se está a ser utilizada a segurança de rede.
| Círculo azul: O adaptador WiFi está associada a um ponto de acesso ou computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo). Se um perfil tiver a segurança 802.1X activada, tal indica que o adaptador WiFi está associada e autenticada.
| Indica o modo de rede (infra-estrutura).
| Indica o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| Indica um perfil de administrador.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
| Indica que esta rede está na Lista de exclusão, por exemplo, está definida para manual em vez de ligação automática. Quando tiver na Lista de exclusão, o utilizador tem de estabelecer a ligação manualmente.
Setas | Utilize as setas para posicionar os perfis pela ordem preferida de ligação automática.

- Seta para cima: mova a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis.
- Seta para baixo: mova a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.

Ligar | Ligue o perfil seleccionado à rede sem fios.
Adicionar | Abre as Definições gerais de 'Criar perfil WiFi', que são utilizadas para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil seleccionado da lista de perfis. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Utilizado para editar o conteúdo de um perfil existente. Pode fazer duplo clique num perfil na lista de perfis para editar o perfil. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/Importar: Importa e exporta perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis. Consulte Exportar ou importar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela da gestão de perfis.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Ligar a um perfil

Quando está dentro do alcance de uma rede sem fios com um perfil correspondente, é ligado automaticamente a essa rede. Se uma rede com um perfil de baixa prioridade estiver também dentro do alcance, pode forçar a ligação a esse perfil. Isto é conseguido a partir do utilitário de ligação WiFi ou do ícone da Barra de tarefas.

Estabelecer ligação a um perfil manualmente a partir do software Intel® PROSet/Wireless WiFi:

1. Faça duplo clique no ícone Barra de tarefas para abrir a janela principal.
2. Clique em Perfis para abrir a lista de perfis.
3. Seleccione o perfil na lista de perfis.
4. Clique em Ligar. Lembre-se de que a ligação só é efectuada se a rede sem fios estiver dentro do alcance.

Estabelecer a ligação a um perfil manualmente a partir da barra de tarefas:

1. Clique com o botão direito no ícone da barra de tarefas.
2. Clique em Ligar ao perfil.
3. Seleccione um perfil.
4. Clique para iniciar a ligação.

## Criar um perfil novo

Seleccione uma rede na lista de redes WiFi. Clique em Ligar. O gestor Criar perfil WiFi orienta-o através dos passos necessários para criar um perfil e estabelecer a ligação à rede. Durante este processo, as Definições de segurança de Criar perfil WiFi tenta detectar as definições de segurança mais adequadas.

Para criar um perfil novo e estabelecer ligação com uma rede sem fios:

1. Na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless, clique em Perfis.
2. Na página Perfis, clique em Adicionar para abrir as definições gerais de Criar perfil WiFi. (Consulte Definições gerais para obter mais informações.)
3. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
4. Nome da rede WiFi (SSID): Introduza o nome da rede WiFi
5. Seleccione o modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) ou Dispositivo para dispositivo (ad hoc).
6. Clique em Avançadas para obter as seguintes opções:

- Ligação automática: Seleccione para estabelecer a ligação a um perfil automática ou manualmente.
- Importação automática: O administrador da rede pode exportar um perfil noutro computador.
- Selecção da banda: Seleccione as bandas em que pretende fazer ligações de rede.
- Ponto de acesso obrigatório: Seleccione para associar o adaptador WiFi a um ponto de acesso específico.
- Protecção por palavra-passe: Seleccione para proteger um perfil por palavra-passe.
- Iniciar aplicação automático: Especifique um programa a iniciar quando for feita uma ligação sem fios.
- Manter a ligação: Seleccione para manter a ligação a um perfil de utilizador depois de terminar a sessão.

7. Nas definições gerais, clique em Seguinte para abrir as definições de segurança.
8. Seleccione Segurança pessoal ou Segurança empresarial para seleccionar as opções Autenticação de rede e Encriptação de dados . Introduza as configurações da chave de segurança e configure as configurações 802.1X conforme necessário.
9. Clique em OK quando concluir as configurações de perfil. Para alterar ou verificar as definições dos perfis, clique em Retroceder.
10. Se não está ligado a uma rede, o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless detecta a adição de um perfil novo e tenta estabelecer automaticamente a ligação com este perfil novo.
11. Se quiser estabelecer a ligação a este perfil manualmente, clique em Ligar. O ícone da ligação apresenta o estado actual da ligação. O nome da rede, as velocidades de transmissão e recepção e a qualidade do sinal também são apresentados.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Clique em Perfis... na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil para o editar a partir da lista de perfis.
3. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais de Propriedades do perfil WiFi.
4. Clique em Seguinte e em Retroceder para navegar nas definições gerais e de segurança de Propriedades do perfil WiFi:

- Definições gerais: Consulte Definições gerais para obter mais informações.
- Definições de segurança: Consulte Definições de segurança para obter mais informações.

5. Clique em OK para guardar as configurações actuais e sair. Clique em Cancelar para sair sem guardar as alterações.

## Remover um perfil

Para remover um perfil:

1. Clique em Perfis... na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Fica avisado que os perfis seleccionados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. O perfil é removido da lista de perfis.

Ainda se encontra ligado à rede:

1. Clique em Perfis na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Fica avisado que os perfis seleccionados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. Fica avisado que <nome do perfil> está activo e será removido permanentemente. Deseja continuar?
5. Clique em Sim. O perfil é removido da lista de perfis.

NOTA: Se o perfil for protegido por palavra-passe, não pode remover nem editar as definições de perfil sem introduzir uma palavra-passe. Se o administrador ou o utilizador não souber a palavra-passe, não há qualquer processo disponível para redefinir a palavra-passe.

## Definir uma palavra-passe de perfil

Para proteger um perfil existente com uma palavra-passe:

1. Clique em Perfis... na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais de 'Propriedades do perfil WiFi'.
4. Clique em Avançadas para abrir as Definições avançadas.
5. Clique em Protecção por palavra-passe para abrir as definições de protecção por palavra-passe.
6. Clique em Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres).
7. Palavra-passe: Introduza a palavra-passe.
8. Confirmar palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe.
9. Clique em OK para guardar a configuração e regressar à página Definições gerais.
10. Clique em OK para voltar à janela principal.

## Importar ou exportar perfis

Esta funcionalidade permite importar e exportar perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis.

Um administrador pode definir perfis a serem importados automaticamente para a lista de perfis. O Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless monitoriza a existência de ficheiros de perfis novos na pasta de importação do disco rígido. Apenas os perfis que tenham sido activados pela opção Activar importação automática em Definições avançadas serão automaticamente importados. Se um perfil com o mesmo nome já existir na lista de perfis, surge uma mensagem a solicitar a rejeição ou aceitação do perfil importado. Se for aceite, o perfil existente é substituído. Todos os perfis com base em utilizadores importados são colocados na parte debaixo da lista de Perfis.

NOTA: Para exportar perfis de administrador, consulte Pacotes de administrador.

### Importar perfis para a lista de perfis

Para importar perfis manualmente:

1. Clique em Importar na página dos perfis.
2. Seleccione os ficheiros de perfil a importar.
3. Clique em Importar.
4. Quando o perfil seleccionado tiver sido importado com êxito, o utilizador é notificado.

### Exportar perfis a partir da lista de perfis

1. Seleccione um ou vários perfis na lista.
2. Seleccione Exportar para exportar um ou mais perfis a partir da lista de perfis.
3. Seleccione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o directório de destino no disco rígido. A unidade C:\ é o directório predefinido.
4. Clique em OK para exportar o perfil seleccionado. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: Perfis seleccionados exportados com sucesso para a pasta de destino: C:\.

Para seleccionar vários perfis:

1. Utilize o rato para realçar um perfil.
2. Prima Ctrl.
3. Clique em cada perfil que pretenda seleccionar. Siga as instruções apresentadas no Passo 2 em cima, para exportar vários perfis.

### Perfis protegidos por palavra-passe

Importe e exporte automaticamente perfis baseados no utilizador protegidos por palavra-passe para e de sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por palavra-passe, tem de introduzir a palavra-passe atribuída para o poder editar. Consulte Definir uma palavra-passe de perfil para obter mais informações.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade