Zpět na obsah

# Upřesněné statistiky (nabídka Upřesnit)

V okně Upřesněná statistika jsou uvedeny aktuální informace o připojení adaptéru. Tyto informace definují, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem.

## Přístup

V nabídce Upřesnit klepněte na položku Upřesněná statistika.

## Popis okna Upřesněná statistika

Název | Popis
--- | ---
Karta Statistiky | Upřesněná statistika: Tato část obsahuje informace o tom, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem. Přiřazení: Pokud adaptér najde přístupový bod pro komunikaci, hodnota je V dosahu. V opačném případě je hodnota Mimo dosah.

- Adresa MAC přístupového bodu: Dvanáctimístná adresa MAC (00:40:96:31:1C:05) přístupového bodu.
- Počet přiřazení: Počet nalezení adaptéru přístupovým bodem.
- Počet přístupových bodů: Počet dostupných přístupových bodů v dosahu WiFi adaptéru.
- Počet úplných prohledání: Počet prohledání všech kanálů adaptérem pro příjem informací.
- Počet částečných prohledání: Počet prohledání, která byla přerušena.

Roaming (cestování): Tyto informace obsahují čítače, které souvisejí s důvody roamingu adaptéru. K roamingu dochází, když adaptér komunikuje s jedním přístupovým bodem a potom s dalším bodem k získání silnějšího signálu.

- Počet roamingů: Počet případů roamingu.
- Přístupový bod nevysílal: Adaptér nepřijal vysokofrekvenční vysílání z přístupového bodu. Pravděpodobně bude třeba resetovat přístupový bod.
- Špatná kvalita signálu: Kvalita signálu je příliš nízká na udržení komunikace s přístupovým bodem. Buď jste přesunuli adaptér mimo oblast pokrytí přístupového bodu, nebo byly změněny informace o adrese zařízení přístupového bodu.
- Vyrovnávání zatížení přístupového bodu: Přístupový bod ukončil přidružení k adaptéru vzhledem k neschopnosti udržovat komunikaci se všemi přidruženými adaptéry. Příliš mnoho adaptérů se pokouší komunikovat s jedním přístupovým bodem.
- Příliš nízké RSSI přístupového bodu: Indikátor síly přijímaného signálu RSSI (Receive Signal Strength Indicator) je příliš malý, aby bylo možné udržet jeho přidružení k adaptéru. Pravděpodobně jste se přesunuli mimo oblast pokrytí přístupového bodu nebo se zvýšila jeho rychlost přenosu dat.
- Špatná kvalita kanálu: Kvalita kanálu je nízká a způsobila, že adaptér vyhledává jiný přístupový bod.
- Přístupový bod ztratil mobilní jednotku: Přístupový bod vypustil počítač ze seznamu rozpoznatelných mobilních zařízení. Počítač musí být znovu přiřazen k přístupovému bodu.

Různé: Tyto informace umožňují určit, zda některé přidružení k jinému přístupovému bodu zvyšuje výkon a pomáhá udržovat nejvyšší možnou rychlost přenosu dat.

- Přijaté signály: Počet signálů přijatých adaptérem.
- Ztracené signály (%): Hodnota ztracených signálů v procentech.
- Chyby přenosu (%): Procento přenosu dat s chybami.
- Síla signálu: Síla signálu přístupového bodu, se kterým adaptér komunikuje, uvedená v decibelech (dBm).

Karta Statistiky Tx/Rx | Zobrazuje hodnoty nesměrovaných a směrovaných paketů v procentech. Celkový počet paketů hostitele: Celkový počet směrovaných a nesměrovaných paketů.

- Vysílání - (Mb/s)
- Příjem - (Mb/s)

- Nesměrované pakety: Počet přijatých paketů vysílaných do bezdrátové sítě.
- Směrované pakety: Počet přijatých paketů odeslaných konkrétně na WiFi adaptér.
- Celkový počet bajtů: Celkový počet bajtů paketů přijatých a odeslaných WiFi adaptérem.

Karta Protokolování | Nastavení doby, po kterou chcete zaznamenávat statistické údaje o WiFi adaptéru. Konfigurace nastavení protokolování: Chcete-li zadat frekvenci protokolování statistiky, klepněte na tlačítko Nastavení. Můžete zadat počet sekund a kolik hodin má být statistika protokolována.

Umožňuje změnit umístění souboru protokolu.

1. Klepnutím na tlačítko Procházet zadejte nové umístění souboru protokolu. Je zobrazena aktuální cesta. Výchozím umístěním je adresář C:\Program Files\Intel\WiFi.
2. Klepnutím na tlačítko Otevřít okno zavřete a použijete novou cestu k souboru.
3. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Upřesněná statistika.

Zahájit/Ukončit protokolování: Klepnutím na toto tlačítko zahájíte nebo ukončíte protokolování. Pokud klepnete na tlačítko Zahájit protokolování, budou shromažďovány výše popsané statistické informace. Jestliže klepnete na tlačítko Ukončit protokolování, shromažďování bude ukončeno a tyto informace budou uloženy do souboru, který můžete otevřít a zobrazit.

Zobrazit soubor protokolu...: Klepnutím na toto tlačítko otevřete složku WiFi ve složce Program Files/Intel (toto je výchozí umístění). Soubory protokolu jsou pojmenovány pomocí měsíce, dne a roku a čísla protokolu, který byl v daném dni vytvořen. Například: 03122007_001.htm. Soubor protokolu obsahuje:

- Datum a čas
- Informace o adaptéru
- Informace o připojení
- Statistiku přijatých a odeslaných dat

POZNÁMKA: Správce může tuto funkci zakázat.

Vynulovat statistiky | Vynuluje statistické čítače adaptéru a zahájí nová měření dat.
Zavřít | Zavření okna a návrat do hlavního okna.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Další informace o importu a exportu uživatelských profilů naleznete v části Import a export profilů.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky