Voltar ao Índice

# Lista Redes WiFi

A lista Redes WiFi mostra uma lista de redes WiFi que estão na faixa do adaptador. Para atualizar a lista, clique em Atualizar para que o sistema procure novamente as redes WiFi.

## Como acessar

A lista de redes disponíveis é mostrada na janela principal.

Nome | Descrição
--- | ---
Redes WiFi ( ) | O número entre parênteses representa o número de redes sem fio detectadas dentro da faixa do adaptador da rede sem fio.
| A intensidade do sinal do ponto de acesso da rede sem fio ou o computador (modo Dispositivo->dispositivo [ad-hoc]). As barras do ícone da intensidade do sinal indicam que a rede sem fio ou o computador está disponível para conexão, mas ainda sem associação a um ponto de acesso ou computador (modo Dispositivo->dispositivo [ad-hoc]).
Nome da rede | Nome da rede (SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. O Nome da rede (SSID) deve ser idêntico ao SSID do ponto de acesso. Se um ponto de acesso não difundir seu nome de rede (SSID) ou se o adaptador WiFi receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso desconhecido, será exibido <SSID não difusão> na lista Redes WiFi. Para associar-se com uma entrada de rede <SSID não difusão>, é necessário criar um novo perfil antes da conexão. Após a conexão, ainda aparecerá &lt;SSID não difusão&gt; na lista Redes WiFi. O perfil SSID associado é exibido na Lista de perfis.
Status | Notificação de que o adaptador está se conectando à rede WiFi. Após a conexão, o status muda para Conectado.
| Perfis: Identifica uma rede na lista Redes WiFi, que está conectada e possui um perfil na lista de perfis.
| A rede WiFi usa o modo Rede (Infra-estrutura).
| A rede WiFi usa o modo dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
| A rede WiFi usa criptografia de Segurança.
| A freqüência da faixa sendo usada pela rede sem fio (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
| A rede WiFi está na lista de Exclusões ou o perfil está configurado para conexão Manual. Quando definida para Manual no perfil, a conexão com a rede ou com um ponto de acesso não é automática. Clique duas vezes na rede na lista para estabelecer conexão com essa rede.
Conectar (Desconectar) | Clique para conectar-se a uma rede WiFi. Após a conexão, o botão muda para Desconectar. Lista os nomes das redes e dos perfis disponíveis. Os ícones de status da rede indicam o status de conexão atual.

- Se a rede selecionada tiver a autenticação de 802.11X, será aberta a tela Configurações gerais do Assistente de perfil. Se a rede não tiver a criptografia de segurança WEP (Aberta), WEP de 64 ou 128 bits, ou PSK (pre-shared key — chave pré-compartilhada), clique em Conectar.
- Se uma chave pré-compartilhada (PSK) ou senha WEP for obrigatória, você será instruído a fornecer essa informação antes da conexão. Para adicionar configurações de segurança, clique em Avançado para acessar as Configurações gerais para Criação de perfis WiFi. Consulte Conexão pela primeira vez para obter mais informações.

Propriedades | Fornece informações detalhadas sobre a rede conectada e seus pontos de acesso. Consulte Propriedades da rede para obter informações.
Atualizar | Atualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem novas redes disponíveis na faixa de alcance do adaptador, a lista será atualizada de modo a exibir os novos nomes das redes.
Perfis | Abre a janela Perfis, da qual você pode gerenciar os perfis.
WiFi ligado/ WiFi desligado | Desligar e ligar o rádio WiFi. Consulte Ligar ou Desligar WiFi para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela principal do Utilitário de Conexão WiFi Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade