返回內容頁

# 設定檔精靈一般設定

「一般設定」頁是「建立 WiFi 設定檔精靈」中的第一頁。

請參閱設定檔管理以取得「建立 WiFi 設定檔一般設定」啟動時的說明。

注意： 整份說明當中交替使用「無線」和「WiFi」兩種詞彙。

## 如何存取

1. 如果您在建立或編輯管理員設定檔，請開啟「管理員工具」。或者，如果您在建立或編輯個人設定檔，請在主視窗按一下「設定檔」。
2. 對於現有的設定檔，在「設定檔」視窗或標籤中按一下「內容」。對於新的設定檔，按一下「新增」。

設定設定檔時，您可以使用左窗格來瀏覽「一般」和「保全性設定」頁。位於「設定檔精靈」底部的「上一步」和「下一步」按鈕也可以當作相同的功能使用。

## 一般設定頁描述

名稱 | 說明
--- | ---
設定檔名稱 | 無線網路設定檔的名稱。當您設定從「WiFi 網路清單」選取的無線網路時，設定檔名稱會與「WiFi 網路名稱」(SSID) 相同。此名稱可改為更具說明性的名稱或自訂用於個人用途。 舉例來說： My Office Network (我的辦公室網路)、Bob's Home Network (Bob 的家庭網路)、ABC Company Network (ABC 公司網路)
WiFi 網路名稱 (SSID) | WiFi 介面卡用來進行連線的無線網路存取點名稱。網路名稱一定要與無線存取點的名稱完全一樣。需要區分大小寫。 當您設定從「WiFi 網路清單」選取的無線網路時，網路名稱就會從無線網路清單取得。您不可以也不應該對它加以變更。 <SSID 沒有被廣播>： 如果存取點沒有廣播其網路名稱 (SSID) 或 WiFi 介面卡從隱藏式存取點收到一個隱藏的網路名稱，<SSID 沒有被廣播> 就會顯示在「WiFi 網路」清單中。要與某個<SSID 沒有廣播> 網路項目關聯，必須在連線之前建立新設定檔。為存取點提供實際的 SSID。連線之後，<SSID 沒有被廣播> 仍然顯示在「WiFi 網路」清單中。可以在「設定檔」清單中檢視有關聯的 SSID 設定檔。
操作模式 | 網路 (基礎架構)： 連線到存取點。基礎架構網路由一個或多個存取點以及一個或多個有安裝 WiFi 介面卡的電腦組成。這個是家庭網路、企業網路、飯店和其它事業用來提供網路和/或 Internet 存取的連線類型。 注意： 只有網路（基礎架構）可用於管理員設定檔（「預先登入」/「一般」和「持續」設定檔）。如需更多資訊，請參閱 管理員工具。 點對點 (ad hoc)： 直接連線到在點對點 (ad hoc) 無線網路中的其它電腦。這種連線類型僅對兩部或更多部電腦之間的連線有用。它不會提供網路資源或網際網路的存取。
管理員設定檔類型 (僅在「管理員工具」中可見) | 持續： 持續設定檔會在開機時間或沒有人登入電腦時套用。在使用者登出之後，持續設定檔會維持無線連線狀態，直到電腦關機或不同的使用者登入時為止。 預先登入/一般： 這些設定檔僅可透過「管理員工具」使用。「預先登入/一般」設定檔在使用者登入時套用。連線作為 Windows 登入順序的一部分 (預先登入/一般)。這個設定檔由所有的使用者共用。
進階 | 按一下「進階」以存取進階設定。使用「進階設定」以設定「保持連線」、「使用者名稱格式」、「自動連線」或「自動匯入」選項、啟動應用程式（應用程式自動啟動）、設定設定檔密碼（密碼保護）、指定介面卡連線的特定存取點位址（強制性存取點），並設定「預先登入連線」選項。
下一步 | 繼續到保全性設定頁面。
確定 | 使用目前設定完成新設定檔的建立。
取消 | 關閉「建立 WiFi 設定檔精靈」並取消所有的變更。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明