К содержанию

# Выполнение подключения

- Подключение к сети WiFi
- Первое подключение
- Использование мастера Wi-Fi Protected Setup* для установки и управления сетью
- Использование Windows XP для управления WiFi
- Другие менеджеры беспроводной сети

## Подключение к сети WiFi

Вы можете подключиться к сети WiFi следующими способами.

- Автоматическое подключение: Если настройки существующего профиля вашего компьютера соответствуют доступной сети, вы будете автоматически подключены к этой сети.
- Сконфигурировать новый профиль: В главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi выберите сеть из списка сетей WiFi. Щелкните Подключить. После подключения будет создан профиль в списке профилей для дальнейшего использования.
- Подключиться к профилю из списка профилей: Вы можете выбрать профиль из списка профилей. Для его активизации щелкните Подключить. Это позволит вам подключиться к сети, которая находится ниже в списке сетей (если она доступна).
- Щелкните правой кнопкой на значок панели задач, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните Подключиться к профилю. Отобразится список ранее сконфигурированных профилей. Выберите профиль.

## Первое подключение

Утилита подключений WiFi автоматически обнаруживает беспроводные сети, которые находятся в диапазоне работы адаптера. После обнаружения сети на рабочем столе появится извещение: Обнаружены сети WiFi. Дополнительную информацию см. в разделе Значки панели задач.

1. Дважды щелкните сообщение извещения на рабочем столе для открытия утилиты подключений WiFi.
2. Выберите сеть из списка "Сети WiFi".
3. Щелкните Подключить. Если для подключения к сети не требуется защищенная аутентификация, в извещении на рабочем столе будет указано, что вы подключены к сети. См. разделы Главное окно и Панель задач для получения дополнительной информации о меню панели задач и значках.
4. Если сеть имеет активную защиту, мастер профилей откроет окно "Конфигурировать настройки сети WiFi". В нем будут даны инструкции для создания профиля WiFi для этой сети. После создания профиля дальнейшее подключение к этой сети станет более простым.
5. У вас будет запрошено ввести имя профиля. Имя профиля - это имя для данной сети. Нужно принять существующее имя или ввести другое. Имя профиля может указывать на что-либо, что поможет вам идентифицировать эту сеть. Например: "Моя домашняя сеть", "Кафе Волга"…
6. Будет запрошено указать Имя сети WiFi (SSID): Оно содержит имя идентификатора сети. Это имя является уникальным идентификатором, который отличает одну сеть WiFi от других. Если имя уже введено, можно оставить его неизменным.
7. Щелкните Далее. Затем мастер профилей попытается определить настройки защиты этой сети. Вводимая далее информация будет зависеть от настроек защиты. Информация о настройках защиты приведена в разделе Обзор возможностей защиты. Для получения информации о ключах и паролях см. раздел Сетевые ключи. Для получения дополнительной информации о профилях см. раздел Профили. Вы можете обратиться к сетевому администратору за информацией, необходимой для входа в эту сеть.
8. После ввода требуемых данных щелкните OK для подключения к беспроводной сети.

См. раздел Главное окно для получения дополнительной информации.

## Другие менеджеры беспроводной сети

Если утилита подключений WiFi обнаружит другое приложение, пытающееся взаимодействовать с беспроводным устройством, вы будете оповещены об этом.

## Использование Microsoft Windows* XP для управления WiFi

Вы можете использовать Windows* XP для управления своими беспроводными сетевыми подключениями Wi-Fi*.

1. В меню "Дополнительно" главного окна утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi выберите Использование Windows для управления WiFi.
2. В окне предупреждения отобразится вопрос: Разрешить Windows управлять вашими сетевыми подключениями WiFi? Щелкните Да.
3. Щелкните Закрыть для выхода из утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
4. Щелкните правой кнопкой мыши значок панели задач и выберите Открыть конфигурацию Wireless Zero.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда менеджером беспроводной сети является служба беспроводной настройки сети Microsoft Windows* XP, утилита подключения WiFi отключена.

Для разрешения утилите подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi управлять вашими соединениями WiFi щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач и выберите Вкл. управление WiFi.

## Программное обеспечение независимых производителей

Если вы начнете использовать программное обеспечение, предоставленное в месте расположения общественной точки доступа (кафе, здание аэропорта), утилита подключений WiFi оповестит вас об этом и выполнит самостоятельное отключение. Она не сможет управлять беспроводным устройством, пока другой менеджер беспроводной сети взаимодействует с ним. Чтобы воспользоваться всеми функциональными преимуществами утилиты подключений WiFi, нужно отключить или удалить это программное обеспечение после того, как вы покинете область этой точки доступа.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств