Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Ρυθμίσεις εφαρμογής (Εργαλείο διαχειριστή)

Ένας διαχειριστής μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection για να ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής στον υπολογιστή του χρήστη και να επιλέγει το επίπεδο ελέγχου που έχουν οι χρήστες αναφορικά στις διάφορες πτυχές των συνδέσεών τους WiFi. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται με τη χρήση του Εργαλείου διαχειριστή και δεν είναι ίδιες με αυτές που παρατίθενται από το μενού Εργαλεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για πακέτα που λειτουργούν με πελάτη Windows* XP ή και πελάτη Windows 7.

## Τρόπος πρόσβασης

1. Ανοίξτε το Εργαλείο διαχειριστή.
2. Επιλέξτε το Δημιουργία νέου πακέτου ή Άνοιγμα υπάρχοντος πακέτου.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εφαρμογής και κάντε κλικ στο Συμπερίληψη των ρυθμίσεων εφαρμογής σε αυτό το πακέτο.
4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε. Μερικές ρυθμίσεις απαιτούν περισσότερες πληροφορίες.

## Περιγραφή ρυθμίσεων εφαρμογής

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Έλεγχος ταυτότητας 802.1Χ | Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί προφίλ ή να συνδέετε σε δίκτυα που υποστηρίζουν τους ακόλουθους τύπους EAP ελέγχου ταυτότητας 802.1X: Επιλέξτε τους τύπους EAP ελέγχου ταυτότητας 802.1Χ που θέλετε να ενεργοποιήσετε στον υπολογιστή του χρήστη: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP ή πελάτη Windows 7.

ΑΑΑ ελέγχου | Ειδοποίηση όταν κάποια άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί τον προσαρμογέα WiFi ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.
Εναλλαγή προσαρμογέα | Ενεργοποίηση εναλλαγής προσαρμογέα Αυτή η ρύθμιση επιβάλει τον έλεγχο του διαχειριστή πληροφορικής επί της ραδιοπρόβασης WiFi. Αν είναι ενεργοποιημένη, όποτε εντοπίζεται μια έγκυρη ενσύρματη σύνδεση Ethernet, το βοηθητικό πρόγραμμα Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection θα κλείσει αυτόματα τυχόν συνδέσεις δικτύου WiFi και θα απενεργοποιήσει τον προσαρμογέα WiFi. Αν το σύστημα χάσει την ενσύρματη σύνδεση Ethernet, το βοηθητικό πρόγραμμα WiFi connection θα ενεργοποιήσει αυτόματα τον προσαρμογέα WiFi και θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το τελευταίο συνδεδεμένο προφίλ/δίκτυο WiFi. Αν δεν διατίθεται το πιο πρόσφατο συνδεδεμένο δίκτυο, το βοηθητικό πρόγραμμα WiFi connection θα συνδεθεί στο πρώτο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο με βάση την κατά προτίμηση Λίστα προφίλ. Επιπλέον, αν η Μεταγωγή προσαρμογέα ενεργοποιηθεί και η ραδιοπρόσβαση WiFi απενεργοποιηθεί, τότε ο χρήστης δεν μπορεί να ενεργοποιήσει και πάλι τη ραδιοπρόσβαση χωρίς να αποσυνδεθεί από το καλώδιο Ethernet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συμπεριφορά ισχύει για το σύστημα συνολικά και δεν είναι συγκεκριμένη για κάποιον χρήστη.

Εναλλαγή προσαρμογέα | Ενεργοποίηση εναλλαγής προσαρμογέα Αυτή η ρύθμιση επιβάλει τον έλεγχο του διαχειριστή πληροφορικής επί της ραδιοπρόβασης WiFi. Αν είναι ενεργοποιημένη, όποτε εντοπίζεται μια έγκυρη ενσύρματη σύνδεση Ethernet, το βοηθητικό πρόγραμμα Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection θα κλείσει αυτόματα τυχόν συνδέσεις δικτύου WiFi και θα απενεργοποιήσει τον προσαρμογέα WiFi. Αν το σύστημα χάσει την ενσύρματη σύνδεση Ethernet, το βοηθητικό πρόγραμμα WiFi connection θα ενεργοποιήσει αυτόματα τον προσαρμογέα WiFi και θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το τελευταίο συνδεδεμένο προφίλ/δίκτυο WiFi. Αν δεν διατίθεται το πιο πρόσφατο συνδεδεμένο δίκτυο, το βοηθητικό πρόγραμμα WiFi connection θα συνδεθεί στο πρώτο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο με βάση την κατά προτίμηση Λίστα προφίλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συμπεριφορά ισχύει για το σύστημα συνολικά και δεν είναι συγκεκριμένη για κάποιον χρήστη.

Εργαλείο διαχειριστή | Να επιτρέπεται στο χρήστη η πρόσβαση στο εργαλείο διαχειριστή Αν μείνει αυτό το πλαίσιο επιλεγμένο, τότε ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο Εργαλείο Διαχειριστή στον υπολογιστή όταν έχει εγκατασταθεί το εργαλείο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου για να καταργήσετε τη δυνατότητα πρόσβασης του εργαλείου διαχειριστή.
Αυτόματη εκκίνηση εφαρμογής | Να επιτρέπεται στο χρήστη η εκκίνηση μιας εφαρμογής κατά τη σύνδεση Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας επιτρέπει στον χρήστη ν προσδιορίσει μια εφαρμογή, η οποία θα εκκινεί κάθε φορά που συνδέεται ένα συγκεκριμένο προφίλ δικτύου. Ο χρήστης επιλέγει το προφίλ και μπορεί, στη συνέχεια, να προσδιορίσει μια εφαρμογή, ένα αρχείο δέσμης ή μια δέσμη ενεργειών. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να θελήσει την αυτόματη εκκίνηση σύνδεσης με εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) κάθε φορά που ο φορητός υπολογιστής συνδέεται σε συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο. Αν δεν έχει επιλεγεί αυτή η λειτουργία (απενεργοποιημένη), τότε ο χρήστης δε μπορεί να προσδιορίσει μια εφαρμογή για αυτόματη εκκίνηση όταν συνδέεται ένα συγκεκριμένο προφίλ δικτύου..
Ενεργοποίηση διακόπτη ασύρματης επικοινωνίας της εφαρμογής | Διακόπτης ενεργοποίησης WiFi Δίνει τη δυνατότητα σε εφαρμογές τρίτων να απενεργοποιούν το διακόπτη Ενεργοποίηση WiFi / Απενεργοποίηση WiFi του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.
CCXv4 | Το Cisco Compatible Extensions, έκδοση 4 περιλαμβάνει βελτιώσεις για το EAP-FAST. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιλογές για προτροπτές και προειδοποιήσεις χρήστη. Επιλέξτε Ενεργοποίηση CCXv4 για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες Cisco Compatible Extensions, έκδοσης 4 (CCXv4), για προφίλ EAP-FAST.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό ομάδων Αναγνωριστικού αρχής (A-ID) EAP-FAST στο Εργαλείο διαχειριστή δεν είναι διαθέσιμο εάν το CCXv4 δεν είναι ενεργοποιημένο.

Επιλέξτε ποια από τις ακόλουθες προτροπές να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στον υπολογιστή του χρήστη για παροχή PAC EAP-FAST:

Απενεργοποίηση προτροπών και προειδοποιήσεων για παροχή χωρίς έλεγχο ταυτότητας: Επιλογή για την απενεργοποίηση των προτροπών και των προειδοποιήσεων για αυτόματη παροχή PAC αν δεν υπάρχει PAC που αντιστοιχεί στο A-ID που έστειλε ο διακομιστής που είναι συνδεδεμένος σε αυτό.

Απενεργοποίηση προτροπών όταν γίνεται εναλλαγή στον προεπιλεγμένο διακομιστή (A-ID): Επιλογή για απενεργοποίηση προτροπών όταν ο πελάτης συναντά διακομιστή στον οποίο έχει γίνει παροχή PAC από πριν, αλλά δεν είναι επί του παρόντος επιλεγμένος ως προεπιλεγμένος διακομιστής.

Απενεργοποίηση παροχής χωρίς έλεγχο ταυτότητας μετά από την παροχή PAC: Επιλογή για απενεργοποίηση αυτόματης παροχής μετά από την παροχή PAC για αυτό το A-ID.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Διαπιστευτήρια κρυφής μνήμης | Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τις πιστοποιήσεις μετά από τη σύνδεση χρήστη. Εάν αποσυνδέεται προσωρινά η ασύρματη σύνδεση, τις αποθηκευμένες πιστοποιήσεις χρησιμοποιούνται κατά την επανασύνδεση. Οι πιστοποιήσεις απαλείφονται όταν αποσυνδεθεί ο χρήστης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι σημειωμένο, η επιλογή Ρωτήστε με κάθε φορά που συνδέομαι δεν διατίθεται όταν δημιουργείτε προφίλ.

Προειδοποίηση λήξης πιστοποιητικού | Ενεργοποίηση ειδοποίησης λήξης πιστοποιητικού Αν είναι επιλεγμένο, το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης WiFi θα προειδοποιήσει τους χρήστες όταν επίκειται η λήξη των πιστοποιητικών. Η παρεχόμενη διεύθυνση URL θα τους επιτρέψει να ενημερώσουν τα πιστοποιητικά τους από τον διακομιστή πιστοποιητικών. Όταν είναι επιλεγμένο, τα ακόλουθα πεδία ενεργοποιούνται:

- Αριθμός ημερών για την ενεργοποίηση πιστοποιητικού: Αυτός είναι ο αριθμός ημερών πριν τη λήξη όταν ο χρήστης θα λάβει την προειδοποίηση.
- URL ενημέρωσης πιστοποιητικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP και πελάτη Windows 7.

Δικτύωση συσκευή προς συσκευή (ad hoc) | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας του χρήστη να δημιουργεί προφίλ συσκευής προς συσκευή (ad hoc) ή να συμμετέχει σε συσκευής προς συσκευή (ad hoc) δίκτυα. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα του χρήστη να συνδέεται σε δίκτυα συσκευής προς συσκευή:

- Ενεργοποίηση δικτύωσης συσκευής προς συσκευή

- Ενεργοποίηση μόνο ασφαλούς δικτύωσης συσκευής προς συσκευή

- Απενεργοποίηση δικτύωσης συσκευής προς συσκευή

Επιλέξτε είτε να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις παραμέτρους προφίλ με ρυθμίσεις συσκευής προς συσκευή (ad hoc) ή να μην έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις παραμέτρους προφίλ συσκευής προς συσκευή (ad hoc).

- Εμφάνιση ρυθμίσεων εφαρμογής συσκευής προς συσκευή

- Απόκρυψη ρυθμίσεων εφαρμογής συσκευής προς συσκευή

Για να καταργήσετε τον τρόπο λειτουργίας συσκευής προς συσκευή (ad hoc) από τις Γενικές ρυθμίσεις δημιουργίας προφίλ WiFi, επιλέξτε Απενεργοποίηση δικτύωσης συσκευής προς συσκευή και Απόκρυψη ρυθμίσεων εφαρμογής συσκευής προς συσκευή. Έτσι, ο χρήστης δεν θα επιτρέπεται να δημιουργεί προφίλ που υποστηρίζουν δίκτυα συσκευής προς συσκευή (ad hoc).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Καταγραφή συμβάντων του προγράμματος οδήγησης | Η καταγραφή των συμβάντων του προγράμματος οδήγησης καταγράφει και καταχωρεί συμβάντα που αφορούν στο πρόγραμμα οδήγησης. Αυτά τα συμβάντα μπορούν να προβληθούν στην Προβολή ασύρματων συμβάντων. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε την τυπική καταγραφή ή την καταγραφή της αντιμετώπισης προβλημάτων. Βλ. Ρυθμίσεις προβολής ασύρματων συμβάντων

Ενεργοποίηση καταγραφής συμβάντων του προγράμματος οδήγησης

- Τυπική καταγραφή
- Καταγραφή της αντιμετώπισης προβλημάτων

Εισαγωγή και εξαγωγή | Ενεργοποίηση εισαγωγής ή εξαγωγής προφίλ Επιλέξτε για να επιτρέψετε την εισαγωγή προφίλ ή την εξαγωγή προφίλ σε υπολογιστή χρήστη. Αν είναι ενεργοποιημένο εδώ, τότε τα προφίλ που είναι τοποθετημένα στο φάκελο αυτόματης εισαγωγής θα εισαχθούν αυτόματα.
Ρυθμίσεις τεχνολογίας ενεργής διαχείρισης Intel® |

- Όνομα χρήστη
- Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αντικαταστήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα που χρησιμοποιούνται από την τεχνολογία ενεργής διαχείρισης Intel® ώστε να συγχρονιστούν τα προφίλ του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection.

Τεχνολογία Intel® My WiFi (MWT) | Ενεργοποιήστε το Intel MWT προώθηση κυψελών API. Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε εφαρμογή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών για τη χρήση της προώθησης κυψελών Intel® MWT του Πακέτου API IP για το σκοπό της γεφύρωσης ενός δικτύου Intel® MWT που χρησιμοποιεί σύνδεση BSS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για πελάτη Windows* 7. Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για πελάτη εξοπλισμένο με έναν από τους ακόλουθους προσαρμογείς:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Διατήρηση σύνδεσης | Απόκρυψη ρυθμίσεων διατήρησης σύνδεσης για προφίλ χρήστη. Επιλέξτε να αποκρύψετε την επιλογή Διατήρηση σύνδεσης στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους της Δημιουργίας προφίλ WiFi. Η επιλογή διατήρησης σύνδεσης διατηρεί τη σύνδεση WiFi με προφίλ χρήστη μετά την αποσύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Διατήρηση σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πελάτη Nortel VPN όταν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροί της στο Αποσύνδεση κατά τη σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Διατήρηση σύνδεσης έξυπνης κάρτας (Smart Card) | Διατήρηση σύνδεσης αν η έξυπνη κάρτα δεν είναι διαθέσιμη Επιλέξτε να διατηρήσετε τη σύνδεση, αν η έξυπνη κάρτα έχει καταργηθεί, όσο η ασύρματη συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο που χρησιμοποιεί πιστοποιήσεις έξυπνης κάρτας. Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά για το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης WiFi είναι να κλείνει τη σύνδεση που χρησιμοποιεί τις πιστοποιήσεις έξυπνης κάρτας, αν η έξυπνη κάρτα έχει καταργηθεί. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας θα διατηρήσει τη σύνδεση συνδεδεμένη (εκτός και αν απαιτείται επανέλεγχος ταυτότητας για κάποιον άλλο λόγο). Επιλέξτε για να διατηρήσετε τη σύνδεση, αν η έξυπνη κάρτα έχει καταργηθεί, όσο ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο που χρησιμοποιεί πιστοποιήσεις έξυπνης κάρτας/SIM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Εμφάνιση μηνύματος με την εναλλαγή ραδιοσήματος | Ενεργοποίηση του μηνύματος εναλλαγής ενεργοποίησης WiFi σε υπολογιστή χρήστη Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή τρίτων κατασκευαστών ώστε να ειδοποιεί ένα χρήστη ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης WiFi του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection έχει απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Συνύπαρξη Microsoft Windows* XP | Ενεργοποιήστε τη συνύπαρξη αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft και λογισμικού Intel® PROSet/Wireless WiFi σε αυτό το σύστημα. Επιλέξτε να αποτρέψετε την απενεργοποίηση της αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows* XP όταν είναι ενεργοποιημένο το βοηθητικό πρόγραμμα Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection. Επιλέξτε για να επιτρέψετε τη συνύπαρξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Προτιμώμενο προφίλ | Ενεργοποίηση προτιμώμενου προφίλ Συνήθως, ο προσαρμογέας WiFi θα προσπαθεί πάντα να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το τελευταίο συνδεδεμένο προφίλ. Με την επιλογή Ενεργοποίηση προτιμώμενου προφίλ, ο προσαρμογέας προσπαθεί να συνδεθεί στο Προτιμώμενο προφίλ. Το Προτιμώμενο προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της Λίστας προφίλ. Αν η σύνδεση που χρησιμοποιεί το Προτιμώμενο προφίλ δεν είναι επιτυχής, τότε ο προσαρμογέας θα προσπαθήσει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το τελευταίο συνδεδεμένο προφίλ (υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι το ίδιο με το Προτιμώμενο προφίλ).
Μόνιμη σύνδεση | Επιλέξτε για να Βεβαιωθείτε ότι η μόνιμη σύνδεση και οι πολιτικές υπολογιστή είναι ενημερωμένες πριν από τη σύνδεση χρήστη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση πολιτικών ενδεχομένως να καθυστερήσει την οθόνη σύνδεσης για έως δύο λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.
Τρόπος λειτουργίας προεισόδου Cisco | Ενεργοποιεί τη λειτουργία Cisco κατά τη σύνδεση προεισόδου. Τα σημεία πρόσβασης Cisco έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν πολλαπλά ονόματα δικτύου WiFi (SSID) αλλά να εκπέμπουν μόνο ένα από αυτά. Προκειμένου να συνδέεστε σε τέτοιο σημείο πρόσβασης, γίνεται προσπάθεια σύνδεσης σε κάθε προφίλ. Αυτή η λειτουργία σύνδεσης κάθε προφίλ αναφέρεται ως Λειτουργία Cisco. Η προεπιλογή είναι ενεργοποιημένη. Καταργήστε την επιλογή για να την απενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση Προεισόδου μπορεί να αυξήσει το χρόνο σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Συνδεσιμότητα προφίλ | Απενεργοποίηση εναλλαγής προφίλ χρήστη. Αυτό παρέχει έλεγχο της σύνδεσης του χρήστη σε προφίλ διαχειριστή. Αν αφήσετε τη ρύθμιση απενεργοποιημένη (Off) επιτρέπει στον χρήστη να συνδέεται στα προφίλ χρήστη και διαχειριστή. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μόνο σε προφίλ διαχειριστή και ο διαχειριστής επιλέγει ποια προφίλ διαχειριστή θα είναι διαθέσιμα στον χρήστη, ως εξής:

- Δυνατότητα σύνδεσης χρήστη σε &όλα τα προφίλ διαχειριστή

- Δυνατότητα σύνδεσης χρήστη μόνο στο &πρώτο προφίλ διαχειριστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP ή πελάτη Windows 7.

Επίπεδο ασφάλειας | Επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας σε υπολογιστή χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε προφίλ μόνο με αυτό το επίπεδο ασφάλειας.

- Δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη μόνο σε δίκτυα με προσωπική ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP ή πελάτη Windows 7.

Ειδοποίηση κοινόχρηστου φακέλου | Επιλέξτε τη ρύθμιση ειδοποίησης κοινοχρησίας φακέλου σε υπολογιστή χρήστη.

- Αυτόματη κατάργηση κοινοχρησίας φακέλων όταν γίνεται σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο.

- Απενεργοποίηση αυτής της ειδοποίησης

- Ειδοποίηση όταν γίνεται σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο (προεπιλογή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Μοναδική σύνδεση (single sign on) | Επιλέξτε ποιοι τύποι προφίλ διαχειριστή είναι ενεργοποιημένοι στον υπολογιστή χρήστη. Μοναδική είσοδος:

- Μόνιμη σύνδεση: Τα προφίλ είναι ενεργά κατά την εκκίνηση και όταν δεν είναι συνδεδεμένος χρήστης στον υπολογιστή.

- Σύνδεση προεισόδου ή Κοινή σύνδεση: Τα προφίλ είναι ενεργά αμέσως μόλις συνδεθεί ο χρήστης στον υπολογιστή.

Αν γίνει εγκατάσταση δυνατοτήτων προεισόδου, το προφίλ είναι ενεργό στη διάρκεια της διαδικασίας εισόδου. Αν δεν είναι εγκατεστημένες οι δυνατότητες προεισόδου, το προφίλ είναι κοινό και γίνεται ενεργό στην αρχή της περιόδου σύνδεσης του χρήστη.

Τα προφίλ διαχειριστή τοποθετούνται στην αρχή (ή στο τέλος) της λίστας προφίλ του χρήστη. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ή η διαγραφή τους από το χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP ή πελάτη Windows 7.

Πληροφορίες υποστήριξης | Προσδιορίστε τις πληροφορίες υποστήριξης που εμφανίζονται στο πλαίσιο Πληροφορίες του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi.

- URL υποστήριξης: Εισάγετε τον δικτυακό τόπο του κέντρου υποστήριξης στον οποίον θέλετε να έχουν πρόσβαση οι πελάτες σας για τεχνική υποστήριξη.

- Τηλέφωνο υποστήριξης: Εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο θέλετε να τηλεφωνούν οι πελάτες σας για τεχνική υποστήριξη.

Φωνή μέσω IP | Δίνει τη δυνατότητα σε λογισμικό τρίτων να χρησιμοποιεί εφαρμογή VoIP σε υπολογιστή χρήστη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό αυτό.
Wi-Fi Protected Setup* | Το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης WiFi μπορεί να διαμορφωθεί για να λειτουργεί ως εξυπηρετητής εγγραφής για σημεία πρόσβασης που υποστηρίζουν το Wi-Fi Protected Setup*. Ο καταχωρητής μεταφέρει με ασφάλεια το κλειδί ή τον κωδικό πρόσβασης αυτόματα ή χειροκίνητα με μονάδα USB flash ή άλλη εξωτερική συσκευή.

- Ενεργοποίηση εγγραφής άλλων συσκευών (προεπιλογή).

Επιλέξτε το Ενεργοποίηση εγγραφής άλλων συσκευών για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης WiFi για την εγγραφή άλλων συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Διαχείριση WiFi | Επιλέξτε τη διαχείριση WiFi που ελέγχει τις ασύρματες συνδέσεις ενός χρήστη. Χρησιμοποιήστε είτε τη διαχείριση WiFi του χρήστη που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος ή να επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να επιλέγει την προτιμώμενη διαχείριση WiFi του.

- Επιτρέψτε σε όλους τους χρήστες να αλλάζουν μεταξύ λογισμικού Intel® PROSet/Wireless WiFi και αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows* XP μετά τη σύνδεση.
- Η διαχείριση WiFi κατά τη σύνδεση καθορίζεται από την ενεργή διαχείριση WiFi όταν αποσυνδέθηκε ο τελευταίος χρήστης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση WiFi | Ελέγχει την ασύρματη ραδιοπρόσβαση.

- Καμία αλλαγή: Η ραδιοπρόσβαση δεν ενεργοποιείται ούτε απενεργοποιείται.
- Απενεργοποίηση WiFi: Αυτό το προφίλ διαχειριστή απενεργοποιεί τη ραδιοπρόσβαση.
- Ενεργοποίηση WiFi: Αυτό το προφίλ διαχειριστή ενεργοποιεί τη ραδιοπρόσβαση.
- Απενεργοποίηση ραδιοσήματος 802.11a μόνο: Είναι επιλέξιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ενεργοποιημένο WiFi.
- Απενεργοποίηση επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης WiFi: Επιλέξτε για να αποτρέψετε την πρόσβαση ενός χρήστη στο στοιχείο ελέγχου Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση WiFi στο κύριο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi ή στο μενού γραμμής εργασιών. Ένας χρήστης ειδοποιείται ότι Το χαρακτηριστικό έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή, αν προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τη ρύθμιση ραδιοπρόσβασης.
- Προσθήκη επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης 802.11a: Επιλέξτε για να επιτρέπεται στο χρήστη να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη ραδιοπρόσβαση 802.11a ξεχωριστά από τη ραδιοπρόσβαση 802.11b/g. Αν το επιλέξετε αυτό, διατίθεται η επιλογή Απενεργοποίηση επιλογής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης 802.11a. Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε το στοιχείο ελέγχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ραδιοπρόσβασης 802.11a, αλλά απενεργοποιήστε τη. Αυτό σας επιτρέπει να παραχωρήσετε στο χρήστη προσωπικό έλεγχο των ραδιοπροσβάσεων.

Μόλις εγκατασταθεί αυτή η δυνατότητα σε υπολογιστή χρήστη, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιοέλεγχο 802.11a.

Για να απενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση 802.11a:

1. Στο κύριο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση WiFi. Εμφανίζεται μια λίστα ραδιοεπιλογών.
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης 802.11a. Η ραδιοπρόσβαση 802.11a είναι τώρα ανενεργή.

Για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση 802.11a:

1. Στο κύριο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης 802.11a. Εμφανίζεται μια λίστα ραδιοεπιλογών.
2. Επιλέξτε Ενεργοποιημένο WiFi. Η ραδιοπρόσβαση 802.11a είναι τώρα ενεργή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για πακέτα που λειτουργούν σε πελάτη Windows* XP ή πελάτη Windows 7.

Ρυθμίσεις προγράμματος προβολής ασύρματων συμβάντων | Ρυθμίσεις προγράμματος προβολής ασύρματων συμβάντων Ενεργοποίηση της καταγραφής ασύρματων συμβάντων Αυτή η δυνατότητα δημιουργεί αρχεία καταγραφής ασύρματων συμβάντων στο σύστημα πελάτη, το οποίο μπορεί, στη συνέχεια, να αντιγραφεί σε διακομιστή αρχείων δικτύου ή αλλού. Η προεπιλογή είναι η απενεργοποιημένη Καταγραφή ασύρματων συμβάντων. Αφού κάνετε κλικ στο Ενεργοποίηση καταγραφής ασύρματων συμβάντων, τότε το Ρυθμίσεις ενεργοποιείται.

Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις για να ανοίξετε ένα παράθυρο για την Καταγραφή ρυθμίσεων αρχείου.

Γενική καρτέλα

- Προσδιορίστε το φάκελο για την εγγραφή του αρχείου καταγραφής ασύρματων συμβάντων σε: Προσδιορίστε μια απόλυτη θέση στο σύστημα του πελάτη.
- Πρόθεμα του ονόματος αρχείου καταγραφής: Αυό είναι το όνομα του αρχείου καταγραφής. Το όνομα είναι: <ΌνομαΥπολογιστή_ΤομέαςΧρήστη>.
- Μέγιστο μέγεθος αρχείου καταγραφής: Για να αποφευχθεί το πολύ μεγάλο μέγεθος των αρχείων καταγραφής, δημιουργούνται νέα αρχεία καταγραφής όταν το τρέχον αρχείο καταγραφής υπερβαίνει το προσδιορισμένο μέγεθος σε MB. Το προεπιλεγμένο μέγεθος αρχείου είναι 1 megabyte. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος αρχείου έως δέκα megabyte, κατά προσαυξήσεις ενός megabyte.

Καρτέλα αντιγράφου αρχείου καταγραφής

- Ενεργοποιήστε την αντιγραφή αρχείου καταγραφής: Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία καταγραφής πελάτη σε άλλη τοποθεσία.
- Αντιγράψτε τα αρχεία καταγραφής στην ακόλουθη τοποθεσία: Υποδείξτε που θα αντιγραφούν τα αρχεία καταγραφής. Συνήθως αντιγράφονται σε διακομιστή διαχειριστή.
- Επιλέξτε τη συχνότητα αντιγραφής από τα ακόλουθα: Έχετε τις ακόλουθες δύο επιλογές για συχνότητα αντιγραφής.
  - Αντιγραφή όλων των προηγούμενων αρχείων καταγραφής όταν δημιουργείται ένα νέο αρχείο καταγραφής.
  - Αντιγραφή όλων των προηγουμένων αρχείων καταγραφής κάθε προσδιορισμένο αριθμό ημερών: Επιλέξτε τον αριθμό ημερών. Αυτός ο αριθμός μπορεί να κυμανθεί από 1 έως 30 ημέρες. Η προεπιλογή είναι επτά ημέρες.

Καρτέλα διαγραφής αρχείου καταγραφής

Επιλέξτε από τα ακόλουθα όταν θα διαγράψετε τα παλιά αρχεία καταγραφής:

- Μη διαγράφετε ποτέ παλιά αρχεία καταγραφής.
- Διαγράψτε το παλιό αρχείο καταγραφής όταν συντρέχουν οι επιλεγμένες προϋποθέσεις:
  - Διαγράψτε τα παλιά αρχεία καταγραφής κάθε συγκεκριμένο αριθμό ημερών: Αυτός ο αριθμός μπορεί να κυμανθεί από 1 έως 30.
  - Διαγράψτε τα παλιά αρχεία καταγραφής όταν το συνολικό μέγεθος των αρχείων καταγραφής υπερβαίνει τα: Αυτός ο αριθμός μπορεί να κυμανθεί από 1 έως 10 megabyte (MB) κατά προσαυξήσεις ενός megabyte.
  - Διαγράψτε τα παλιά αρχεία καταγραφής μετά από κάθε πετυχημένη αντιγραφή των αρχείων καταγραφής.

Κλείσιμο | Κλείνει το Εργαλείο διαχειριστή.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις