返回目录页面

# 英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口
英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序概述
英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序帮助
启动英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序
连接状态图标
WiFi 网络列表
网络属性
连接详细信息
使用配置式
菜单
关闭英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

使用 Microsoft Windows* XP 来管理 WiFi
停止将 Windows* XP 零配置用作 WiFi 管理器

## 主窗口

在 WiFi 连接实用程序主窗口中，您能：

- 查看当前连接状态（信号质量、速度和当前网络名称）。
- 扫描可用 WiFi 网络。
- 管理配置式。
- 按照“配置式”列表中定义的顺序自动连接配置式到可用的 WiFi 网络。
- 连接到网络（基础架构）和设备到设备 (ad hoc) WiFi 网络。
- 配置适配器设置。
- WiFi 连接问题故障诊断。

## 英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序帮助

- 按 F1 键或单击主窗口的帮助菜单来访问帮助信息。
- 按 F6 键在左右窗格之间切换。在窗格中向上或向下移动的另一种方法是使用键盘的向上或向下箭头。
- 要查看信息，在左窗格中单击目录。
- 双击一个书本图标以打开一个内容标题。打开副标题的另一种方法是使用向上或向下箭头选择一个标题，然后按 Enter 键。
- 单击目录或搜索以寻找一个特定词汇。

## 启动英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

要启动 WiFi 连接实用程序，使用下列方法之一：

- 单击开始 > 所有程序 > 英特尔 PROSet 无线 > WiFi 连接实用程序。
- 右击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标 。单击配置 WiFi。
- 双击任务栏图标 打开英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序。

# 配置式管理

从 WiFi 连接实用程序主窗口，单击一个无线网络的连接。一旦连接，会在“配置式”列表中创建一个配置式： “配置式列表”以配置式应用的顺序显示当前的用户配置式。使用上箭头和下箭头安排配置式自动连接到无线网络的特定顺序。

也可从“配置式”列表添加、编辑和删除配置式。从 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式...

可为每个无线网络配置不同的配置式。配置式设置可包括网络名称（SSID）、操作模式和安全性设置。参阅配置式管理和配置式列表获得更多信息。

# 菜单

使用文件、工具、高级、配置式和帮助菜单来配置网络设置。

菜单说明

名称 | 说明
文件菜单 | 退出： 关闭 WiFi 连接实用程序主窗口。 执行以下步骤之一启动 WiFi 连接实用程序：

- 单击开始 > 所有程序 > 英特尔 PROSet 无线 > WiFi 连接实用程序。
- 单击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标 ，再单击菜单选项 配置 WiFi。
- 双击任务栏图标以打开 WiFi 连接实用程序。

工具菜单 | 应用程序设置： 用以设定全系统的连接首选。 英特尔® 无线故障诊断程序： 用以协助您解决无线连接问题。 手动诊断工具： 手动诊断工具允许您运行一套诊断测试以确认您的 WiFi 适配器的功能。 管理员工具： 供管理员或对此计算机拥有管理员特权的用户用来配置共享配置式（“登录前”、“持续/常用”和“基于 IP 的语音通讯” [VoIP]）和程序包。
高级菜单 | 适配器设置： 显示在 Windows“高级设置”中的设置相应的“适配器设置”。 要从 Microsoft Windows 访问“适配器设置”：

1. 从 Windows “控制面板”，选择“网络连接”。
2. 右击“无线网络连接”。
3. 从菜单，选择属性。
4. 单击配置以显示适配器“高级”设置。

高级统计数据： 选择以决定此适配器如何与接入点通讯。

使用 Windows 来管理 WiFi： 选择以启用 Windows* XP 作为无线管理器。访问此功能的另一种方法是使用键盘的 F10 键。参阅使用 Microsoft Windows* XP 来管理 WiFi 了解更多信息。

配置式菜单 | 管理配置式： 选择以创建或编辑配置式。 管理排除名单： 选择以将网络从自动连接排除。
帮助菜单 | 帮助： 启动联机帮助 (F1)。 关于： 显示当前安装的应用程序组件的版本信息。

## 关闭英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序

要从主窗口关闭 WiFi 连接实用程序，选择以下方法之一：

- 从主窗口，选择文件 > 退出。
- 单击主窗口的关闭。

## 使用 Microsoft Windows* XP 来管理 WiFi

您可以使用 Windows* XP 来管理您的 Wi-Fi* 连接。

1. 在英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口的“高级”菜单下，选择使用 Windows 来管理 WiFi。
2. 将在提示窗口询问您： 是否要 Windows 来管理您的 WiFi 网络连接？单击是。
3. 单击关闭以关闭英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序。
4. 右击任务栏图标，并选择打开“无线零配置”。

注意： 当启用 Windows* XP 无线零配置作为无线管理器时，WiFi 连接实用程序被禁用。

要让英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序管理您的 WiFi 连接，右击任务栏中的实用程序图标，并选择启用 WiFi 控制。

## 停止将 Windows* XP 零配置用作 WiFi 管理器

如果您将 Microsoft* Windows* XP 无线零配置用作您的 WiFi 管理器，您可以从 Microsoft Windows 无线网络选项卡中将其禁用。

要停止将 Microsoft Window* XP 无线零配置作为您的 WiFi 管理器：

1. 单击开始 > 控制面板。
2. 双击网络连接。
3. 右击无线网络连接。
4. 单击属性。
5. 单击 WiFi 网络。
6. 确认用 Windows 来配置我的无线网络配置未被选中。否则，将其取消选中。
7. 单击确定。这确认英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序被配置为管理网络配置式。

> 注意： 确认应用程序设置选项当其它应用程序使用该 WiFi 适配器时发出通知被选中。此选项在 Microsoft Windows* XP 无线零配置开始管理您的网络配置式时提示您。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明