Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Adaptereinstellungen (Administrator)

Auf dem Bildschirm "Adaptereinstellungen" können Sie die Geräteeigenschaften für den auf Ihrem Computer installierten WiFi-Adapter anzeigen und steuern. Nicht alle hier aufgeführten Einstellungen beziehen sich auf alle Adapter. Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung der Einstellungen.

Diese Version der Intel® PROSet/Wireless WiFi Software ist mit den folgenden Adaptern kompatibel:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi-Link 5300
- Intel® WiFi-Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Zugriff

1. Öffnen Sie das Administrator-Tool.
2. Wählen Sie Neues Paket erstellen oder Ein vorhandenes Paket öffnen.
3. Wählen Sie die Registerkarte Adaptereinstellungen und klicken Sie auf Adaptereinstellungen in dieses Paket einschließen.

## Adaptereinstellungen konfigurieren

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf Adaptereinstellungen in dieses Paket einschließen.
2. Wählen Sie für jede in der unten stehenden Tabelle aufgeführte Einstellung eine der folgenden Optionen:
   - Standardwert verwenden: Setzt die Einstellungen auf dem Benutzercomputer auf den Standardwert zurück.
   - Keine Änderung: (Nur unter Windows* XP und Windows* 7.) Der vom Benutzer ausgewählte Wert wird beibehalten. Der Administrator beschließt, nicht alle Einstellungen auf dem Computer eines Benutzers zu erzwingen. Der Benutzer kann die WiFi-Adaptereinstellungswerte über das Menü "Erweitert" der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ändern.
   - Keine Änderung: (nur für Windows Vista*) Der vom Benutzer ausgewählte Wert wird beibehalten. Der Administrator beschließt, nicht alle Einstellungen auf dem Computer eines Benutzers zu erzwingen. Der Benutzer kann die Werte für die WiFi-Adaptereinstellungen über den Geräte-Manager ändern.
   - Den Wert wählen: Der Administrator wählt den Wert, der auf dem Computer des Benutzers verwendet werden soll.

## Beschreibung der WiFi-Adaptereinstellungen

Im Folgenden werden die einzelnen Adaptereinstellungen näher beschrieben.

Name | Beschreibung
--- | ---
802.11n-Kanalbandbreite (2,4 GHz) | Wählen Sie für maximale Leistung eine hohe Durchsatzkanalbreite. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20 MHz ein. 20 MHz ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie 20 MHz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig.

HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig :

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (verwendet nur die 20-MHz-Kanalbreite)

802.11n-Kanalbandbreite (5,2 GHz) | Wählen Sie für maximale Leistung eine hohe Durchsatzkanalbreite. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20 MHz ein. Auto ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie 20 MHz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig.

HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig :

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-Modus | Der 802.11n-Standard baut auf früheren 802.11-Standards auf durch Erweiterung um MIMO (Multiple-Input Multiple Output). MIMO sorgt durch erhöhten Datendurchsatz für eine bessere Übertragungsrate. Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert, um den 802.11n-Modus des WiFi-Adapters einzustellen. "Aktiviert" ist die Standardeinstellung. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig.

HINWEIS: Um bei 802.11n-Verbindungen Übertragungsraten von mehr als 54 Mbit/s zu erzielen, muss WPA2*-AES Sicherheit ausgewählt sein. Keine Sicherheit (Keine) kann zur Einrichtung eines Netzwerks und zur Fehlerbehebung ausgewählt werden.

Ein Administrator kann die Unterstützung für den hohen Durchsatzmodus aktivieren oder deaktivieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren oder Konflikten mit anderen Bändern oder Kompatibilitätsproblemen entgegenzuwirken.

Ad-Hoc-Kanal | Außer wenn die anderen Computer im Ad-Hoc-Netzwerk einen anderen als den Standardkanal verwenden, besteht kein Grund, den Kanal zu ändern. Wert: Wählt den zulässigen Betriebskanal aus der Liste aus.

- 802.11b/g: Markieren Sie diese Option, wenn 802.11b- und 802.11g- (2,4 GHz) Ad-Hoc-Bandfrequenzen verwendet werden. Für dieses Band ist der Standardkanal 11.
- 802.11a: Markieren Sie diese Option, wenn 802.11a- (5 GHz) Ad-Hoc-Bandfrequenz verwendet wird. Für dieses Band ist der Standardkanal 36. Diese Einstellung ist für den Intel® WiFi Link 1000 Adapter nicht gültig.

HINWEIS: Wird kein 802.11a-Kanal angezeigt, wird die Initiierung von Ad-Hoc-Netzwerken für 802.11a-Kanäle nicht unterstützt.

Ad-Hoc-Energieverwaltung | Stellt die Energiesparfunktionen für Gerät-zu-Gerät (Ad-Hoc)-Netzwerke ein.

- Deaktivieren Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Verbindung mit Ad-Hoc-Netzwerken herstellen, die Stationen ohne Unterstützung für Ad-Hoc-Energieverwaltung enthalten.
- Max. Energieersparnis: Wählen Sie diese Option, um die Akkulaufzeit zu optimieren.
- Laute Umgebung: Wählen Sie diese Option, um die Leistung zu optimieren oder eine Verbindung mit mehreren Clients herzustellen.

Ad-Hoc QoS-Modus | Quality of Service (QoS)-Kontrolle in Ad-Hoc-Netzwerken. QoS ermöglicht anhand von Datenklassifizierungen eine Priorisierung der von einem Zugriffspunkt über ein drahtloses Netzwerk übertragenen Daten. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) ist die QoS-Zertifizierung der Wi-Fi Alliance* (WFA). Wenn WMM* aktiviert ist, verwendet der WiFi-Adapter WMM, um die Priorisierungs- und Warteschlangenfunktionen für Wi-Fi*-Netzwerke zu unterstützen.

- WMM aktiviert
- WMM deaktiviert (Standardeinstellung)

Nur 20-MHz-Kanal | Diese Einstellung informiert Netzwerke in der Umgebung darüber, dass dieser WiFi-Adapter nicht mit 40-MHz-Kanälen im 2,4-GHz-Band kompatibel ist. Die Standardeinstellung dafür ist "deaktiviert", d. h. der Adapter sendet diese Benachrichtigung nicht.

HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Schutz f. gemischte Umgebungen | Wird verwendet, um Datenkollisionen in gemischten 802.11b/11g/11a/11n-Umgebungen zu vermeiden. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) sollte in einer Umgebung verwendet werden, in der Clients sich gegenseitig nicht hören können. "CTS-to-self" kann verwendet werden, um mehr Durchsatz in einer Umgebung zu erzielen, in der sich Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich gegenseitig hören können. ("CTS-to-self" wird für 802.11n nicht unterstützt.)
Energieverwaltung (Administratoransicht) | Ermöglicht Ihnen bei der Erstellung eines Administratorpakets, einen Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Adapterleistung zu wählen.

> PSP - Energiesparmodus
> CAM - Ständiger Betriebsmodus

Wählen Sie eine der Stufen für den Energiesparmodus:

> PSP CAM: Der Client-Adapter ist ständig eingeschaltet.
> PSP Stufe 1: PSP ist auf maximale Leistung eingestellt.
> PSP Stufen 2-4: PSP ist auf optimale Ausnutzung des Stroms eingestellt.
> PSP Stufe 5: PSP ist auf Maximierung der Akkulaufzeit eingestellt.
> PSP Auto: Default is PSP Level 5.

HINWEIS: Energieeinsparungen sind je nach Infrastruktureinstellung unterschiedlich.

Präambel-Modus | Stellt die während einer ersten Verbindung mit dem Zugriffspunkt empfangene Präambellänge ein. Wählen Sie stets Auto-Tx-Präambel, um optimalen Netzwerkdurchsatz zu erzielen. Die Option Auto Tx-Präambel ermöglicht die automatische Präambelerkennung. Falls unterstützt, sollte eine kurze Präambel verwendet werden, andernfalls eine lange Tx-Präambel.

HINWEIS: Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn es sich beim Client-WiFi-Adapter um eine Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection oder eine Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection handelt.

Roaming-Dynamik | Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie dynamisch ein drahtloser Client versucht, durch Zugriffspunktwechsel eine bessere Verbindung mit einem Zugriffspunkt herzustellen. Klicken Sie auf Standardwert verwenden für eine zwischen Roaming-Trägheit und Leistung ausgeglichene Einstellung. Alternativ können Sie einen Wert aus der Liste auswählen.

> Werte:

> 0: Kein Roaming: Der drahtlose Client ist sehr träg. Nur eine entscheidende Verschlechterung der Verbindungsqualität veranlasst ihn, zu einem anderen Zugriffspunkt zu wechseln.
> 1-3: Roaming zulassen
> 2: Standard: Eine zwischen Roaming-Trägheit und Leistung ausgeglichene Einstellung.
> 4: Maximales Roaming

Durchsatzverbesserung | Ändert den Wert der Packet Burst Control.

- Aktivieren: Markieren Sie diese Option, um die Durchsatzverbesserung zu aktivieren.
- Deaktivieren (Standard): Markieren Sie diese Option, um die Durchsatzverbesserung zu deaktivieren.

Übertragungsleistung | Durch Vermindern des Übertragungsleistungsniveaus reduzieren Sie die WiFi-Senderreichweite. Standardeinstellung: Höchste Leistungseinstellung Werte:

> Tx Minimum: Niedrigste Minimalreichweite: Setzt den Adapter auf das niedrigste Übertragungsleistungsniveau. Mit dieser Option können Sie die Reichweite erhöhen oder einschränken. Setzen Sie die Reichweite in Bereichen mit starkem Datenverkehr herab, um die Gesamtübertragungsqualität zu verbessern und Überlastung oder Störungen durch andere Geräte zu vermeiden.
> Tx Stufe 1, Tx Stufe 2, Tx Stufe 3: Wird in länderspezifischen Anforderungen festgelegt.
> Tx Maximum: Höchste Maximalreichweite: Setzt den Adapter auf das maximale Übertragungsleistungsniveau. Wählen Sie diese Option für die beste Leistung bei größter Reichweite in Umgebungen mit einer begrenzten Zahl zusätzlicher Sender.

Bei Auswahl von Keine Änderung wird diese Einstellung auf dem Computer des Benutzers nicht geändert.

HINWEIS: Die optimale Einstellung ist ein Übertragungsleistungsniveau, das so gering wie möglich ist, ohne dabei die Qualität der Kommunikation zu beeinträchtigen. Dies lässt den Betrieb der meisten drahtlosen Geräte in Gegenden mit viel Datenverkehr zu und reduziert Störungen mit anderen Geräten im gleichen Senderbereich wie dieser Sender.

HINWEIS: Diese Einstellung tritt in Kraft, wenn entweder der Modus "Netzwerk (Infrastruktur)" oder der Ad-Hoc-Modus verwendet wird.

Wireless-Modus | Über diese Funktion wählen Sie den Modus für die Verbindung zu einem WiFi-Netzwerk aus:

- Nur 802.11a Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11a-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- Nur 802.11b: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11b-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- Nur 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11g-Netzwerken.
- 802.11a und 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11a- und 802.11g-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- 802.11b und 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11b- und 802.11g-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig.
- 802.11a, 802.11b und 802.11g: (Standard) - Stellt eine Verbindung mit drahtlosen 802.11a-, 802.11b- oder 802.11g-Netzwerken her. Nicht für alle Adapter gültig.

HINWEIS: Diese Optionen für den drahtlosen Modus (Modulationsarten) bestimmen die entdeckten Zugriffspunkte, die in der Liste "WiFi-Netzwerke" angezeigt werden.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss