Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Profilverwaltung

HINWEIS: In diesem Abschnitt werden mit der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility erstellte Profile beschrieben. Für Benutzer/Clients, die Windows* XP verwenden, werden diese Profile nicht vom Microsoft Windows* XP-Dienst "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" genutzt.

HINWEIS: In dieser Hilfe werden die Begriffe "drahtlos" und "WiFi" synonym verwendet.

- Was ist ein Profil?
- Profiltypen
- Profilliste
- Profilsymbole
- Verbindung zu einem Profil herstellen
- Ein neues Profil erstellen
- Ein bestehendes Profil bearbeiten
- Ein Profil entfernen
- Ein Profilkennwort einrichten
- Profile exportieren oder importieren

# Was ist ein Profil?

Ein Profil ist eine gespeicherte Gruppe von Netzwerkeinstellungen. Profile werden auf der Profilliste angezeigt. Profile sind nützlich, wenn von einem drahtlosen Netzwerk zu einem anderen gewechselt wird. Für jedes drahtlose Netzwerk können unterschiedliche Profile konfiguriert werden. Die Einstellungen der Profile müssen den Netzwerknamen (SSID), den Betriebsmodus und die Sicherheitseinstellungen enthalten.

Ein Profil wird erstellt, wenn Sie die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen.

1. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der WiFi-Netzwerke aus.
2. Klicken Sie auf Verbinden.
3. Falls das drahtlose Netzwerk ein WEP-Kennwort oder einen Chiffrierschlüssel erfordert, werden Sie aufgefordert, diese Information vor Herstellung der Verbindung einzugeben. Um die Sicherheitsoptionen zu ändern, klicken Sie auf Erweitert, um das Fenster WiFi-Einstellungen konfigurieren zu öffnen.
4. Klicken Sie auf OK, um die Verbindung herzustellen. Es wird ein Profil erstellt, das der Profilliste hinzugefügt wird.

Der Assistent zur Erstellung von WiFi-Profilen führt Sie durch die Einstellungen, die zur Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk erforderlich sind. Nach Abschluss wird das Profil gespeichert und der Profilliste hinzugefügt. Da diese drahtlosen Einstellungen gespeichert sind, wird beim nächsten Mal, wenn Sie sich im Bereich dieses drahtlosen Netzwerkes befinden, automatisch eine Verbindung hergestellt.

## Profiltypen

Es gibt zwei Typen von Profilen, über die man eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen kann. Die Profiltypen sind:

- Benutzerprofile: Diese Profile werden vom einzelnen Benutzer erstellt. Wenn mehrere Benutzer denselben Computer verwenden, muss jeder Benutzer seinen eigenen Satz Benutzerprofile erstellen. Auf vom Benutzer erstellte drahtlose Profile kann von den anderen Benutzern des Computers nicht zugegriffen werden.
- Administratorprofile: Wenn ein oder mehrere Profile von mehreren Benutzern eines Computers gemeinsam verwendet werden müssen, muss das Administrator-Tool installiert werden, um Administrator-Profile zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Administratorprofile.

## Profilliste

Die Profilliste zeigt eine Liste mit vorhandenen Profilen an. Wenn Sie sich im Bereich eines drahtloses Netzwerkes befinden, durchsucht die WiFi Connection Utility die Profilliste nach einem passenden Profil. Wenn eins gefunden wird, werden Sie automatisch mit dem Netzwerk verbunden.

### Profillisten-Prioritätspfeile

- Mit dem Nach-oben-Pfeil können Sie ein ausgewähltes Profil auf der Profilliste nach oben verschieben.
- Mit dem Nach-unten-Pfeil können Sie ein ausgewähltes Profil auf der Profilliste nach unten verschieben.

## Profilsymbole

Die Netzwerk-Profilstatussymbole geben an, ob der Adapter mit einem Netzwerk verknüpft ist, welcher Betriebsmodus verwendet wird und ob Sicherheitsverschlüsselung aktiviert ist. Diese Symbole werden neben dem Profilnamen auf der Profilliste angezeigt.

Name | Beschreibung
--- | ---
Profilname | Der Profilname ist Ihr Name in diesem Netzwerk. Es kann ein beliebiger Name sein, der Ihnen hilft, dieses Netzwerk zu identifizieren. Einige Beispiele wären "Mein Heimnetzwerk", "Café in der Bahnhofstraße" usw.
Netzwerkname | Der Name (SSID) des drahtlosen Netzwerks oder Computers.
Verbindungssymbole: Die Netzwerk-Profilstatussymbole geben die unterschiedlichen Verbindungszustände des Adapters mit einem drahtlosen Netzwerk an, welcher Betriebsmodus verwendet und ob Netzwerksicherheit verwendet wird.
| Blauer Kreis: Der WiFi-Adapter ist mit einem Zugriffspunkt oder Computer (Ad-Hoc-Modus) verknüpft. Wenn für ein Profil 802.1X-Sicherheit aktiviert wurde, zeigt dies an, dass der WiFi-Adapter verknüpft und authentifiziert wurde.
| Weist auf den Netzwerkmodus (Infrastrukturmodus) hin.
| Weist auf den Gerät-zu-Gerät-Modus (Ad-Hoc) hin.
| Weist auf ein Administratorprofil hin.
| Das Netzwerk verwendet Sicherheit als Verschlüsselung.
| Zeigt an, dass sich dieses drahtlose Netzwerk auf der Ausschlussliste befindet, das heißt, es ist für eine manuelle Verbindungsherstellung konfiguriert. Befindet sich ein Profil auf der Ausschlussliste, muss der Benutzer eine Verbindung manuell herstellen.
Pfeile | Platzieren Sie die Profile mit den Pfeiltasten in die für die automatische Verbindung bevorzugte Reihenfolge.

- Nach-oben-Pfeil: Verschiebt ein ausgewähltes Profil in der Profilliste nach oben.
- Nach-unten-Pfeil: Verschiebt ein ausgewähltes Profil in der Profilliste nach unten.

Verbinden | Stellt eine Verbindung des markierten Profils mit dem drahtlosen Netzwerk her.
Hinzufügen | Öffnet die Allgemeinen Einstellungen zur Erstellung eines WiFi-Profils, mit denen ein neues Profil erstellt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein neues Profil erstellen.
Entfernen | Entfernt ein ausgewähltes Profil aus der Profilliste. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein Profil entfernen.
Eigenschaften | Über diese Option können Sie den Inhalt eines bestehenden Profils bearbeiten. Sie können auch in der Profilliste auf ein Profil doppelklicken, um es zu bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein bestehendes Profil bearbeiten.
| Exportieren/Importieren: Sie können benutzerbasierte Profile in die und aus der Profilliste importieren und exportieren. Drahtlose Profile können automatisch in die Profilliste importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Profile exportieren oder importieren.
Schließen | Schließt das Profilverwaltungsfenster.
Hilfe? | Öffnet die Hilfe-Informationen für diese Seite.

## Verbindung zu einem Profil herstellen

Wenn Sie sich im Bereich eines drahtlosen Netzwerkes befinden, für das ein passendes Profil vorhanden ist, werden Sie automatisch mit diesem Netzwerk verbunden. Wenn sich in dem Bereich außerdem ein Netzwerk mit einem Profil niedrigerer Priorität befindet, können Sie eine Verbindung mit diesem niedrigeren Profil erzwingen. Dies geschieht über die WiFi Connection Utility oder das Taskleistensymbol.

Manuelle Verbindungsherstellung zu einem Profil von der Intel® PROSet/Wireless WiFi Software aus:

1. Doppelklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um das Hauptfenster zu öffnen.
2. Klicken Sie auf Profile, um die Profilliste zu öffnen.
3. Wählen Sie das Profil aus der Profilliste aus.
4. Klicken Sie auf Verbinden. Denken Sie daran, dass die Verbindung nur dann hergestellt wird, wenn sich das drahtlose Netzwerk im Bereich befindet.

Manuelle Herstellung der Verbindung zu einem Profil von der Taskleiste aus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf Verbindung zu Profil herstellen.
3. Wählen Sie ein Profil aus.
4. Klicken Sie, um die Verbindungsherstellung zu starten.

## Ein neues Profil erstellen

Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der WiFi-Netzwerke aus. Klicken Sie auf Verbinden. Der Manager WiFi-Profil erstellen führt Sie durch die Schritte, die zur Erstellung eines Profils und der Herstellung der Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich sind. Während dieses Vorgangs wird über die Sicherheitseinstellungen für die Erstellung eines WiFi-Profils versucht, die entsprechenden Sicherheitseinstellungen zu erkennen.

So erstellen Sie ein neues Profil und stellen eine drahtlose Netzwerkverbindung her:

1. Klicken Sie im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility auf Profile.
2. Klicken Sie auf der Profilseite auf Hinzufügen, um die Allgemeinen Einstellungen für die Erstellung eines WiFi-Profils zu öffnen. (Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Einstellungen.)
3. Profilname: Geben Sie einen beschreibenden Profilnamen ein.
4. Name des WiFi-Netzwerks (SSID): Geben Sie den Netzwerknamen des WiFi-Netzwerks ein
5. Wählen Sie den Betriebsmodus: Gerät-zu-Gerät (Ad-Hoc) oder Netzwerk (Infrastruktur).
6. Klicken Sie auf Erweitert, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:

- Automatisch verbinden: Aktivieren Sie diese Option, um automatisch oder manuell eine Verbindung zu einem Profil herzustellen.
- Automatisch importieren: Durch Aktivierung dieser Option kann der Netzwerkadministrator ein Profil auf einen anderen Computer exportieren.
- Bandauswahl: Wählen Sie die Bänder aus, über die Netzwerkverbindungen hergestellt werden sollen.
- Obligatorischer Zugriffspunkt: Wählen Sie diese Option, um den WiFi-Adapter einem bestimmten Zugriffspunkt zuzuweisen.
- Kennwortschutz: Wählen Sie diese Option, um das Profil durch ein Kennwort zu schützen.
- Automatischer Anwendungsstart Geben Sie ein Programm an, das gestartet werden soll, wenn eine drahtlose Verbindung hergestellt wird.
- Verbindung beibehalten: Markieren, um nach der Abmeldung mit einem Benutzerprofil verbunden zu bleiben.

7. Klicken Sie in den Allgemeinen Einstellungen auf Weiter, um die Sicherheitseinstellungen zu öffnen.
8. Persönliche Sicherheit oder Unternehmenssicherheit, um die Optionen für Netzwerkauthentifizierung und Datenverschlüsselung zu wählen. Optionen Geben Sie die Einstellungen für den Verschlüsselungscode ein und konfigurieren Sie die 802.1X-Einstellungen wie benötigt.
9. Wenn Sie die Festlegung der Profileinstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK. Um die Profileinstellungen zu ändern oder zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.
10. Wenn Sie derzeit nicht mit einem Netzwerk verbunden sind, erkennt die Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility, dass ein neues Profil hinzugefügt wurde und versucht automatisch, eine Verbindung zu diesem neuen Profil herzustellen.
11. Wenn Sie eine manuelle Verbindung zu diesem Profil herstellen möchten, klicken Sie auf Verbinden. Das Verbindungssymbol zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an. Es werden der Netzwerkname, die Übertragungs- und Empfangsgeschwindigkeiten und die Signalqualität angezeigt.

## Ein bestehendes Profil bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes Profil:

1. Klicken Sie im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility auf Profile....
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Profil aus der Profilliste.
3. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Allgemeinen Einstellungen in den Eigenschaften des WiFi-Profils zu öffnen.
4. Klicken Sie auf Weiter und auf Zurück, um durch die allgemeinen und die Sicherheitseinstellungen in den Eigenschaften des drahtlosen Profils zu navigieren:

- Allgemeine Einstellungen: Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Einstellungen.
- Sicherheitseinstellungen: Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitseinstellungen .

5. Klicken Sie auf OK, um die aktuellen Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu beenden. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

## Ein Profil entfernen

So entfernen Sie ein Profil:

1. Klicken Sie im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility auf Profile....
2. Wählen Sie das Profil aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Entfernen. Sie erhalten die folgende Meldung: Die ausgewählten Profile werden endgültig entfernt. Möchten Sie fortfahren?
4. Klicken Sie auf Ja. Das Profil wird aus der Profilliste entfernt.

Wenn Sie immer noch am Netzwerk angemeldet sind:

1. Klicken Sie im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility auf Profile.
2. Wählen Sie das Profil aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Entfernen. Sie erhalten die folgende Meldung: Die ausgewählten Profile werden endgültig entfernt. Möchten Sie fortfahren?
4. Klicken Sie auf Ja. Sie erhalten die folgende Meldung: <Profilname> ist aktiv und wird endgültig entfernt. Möchten Sie fortfahren?
5. Klicken Sie auf Ja. Das Profil wird aus der Profilliste entfernt.

HINWEIS: Ist das Profil durch ein Kennwort geschützt, können Sie die Profileinstellungen nur durch Eingabe des Kennworts entfernen oder bearbeiten. Wenn das Kennwort weder dem Administrator noch Ihnen bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit, das Kennwort zurückzusetzen.

## Ein Profilkennwort einrichten

So schützen Sie ein bestehendes Profil mit einem Kennwort:

1. Klicken Sie im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility auf Profile....
2. Wählen Sie das Profil aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Seite "Allgemeine Einstellungen" in den Eigenschaften des WiFi-Profils zu öffnen.
4. Klicken Sie auf Erweitert, um die Erweiterten Einstellungen zu öffnen.
5. Klicken Sie auf Kennwortschutz, um die Kennwortschutzeinstellungen zu öffnen.
6. Klicken Sie auf Dieses Profil durch ein Kennwort schützen (maximal 10 Zeichen).
7. Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein.
8. Kennwort bestätigen: Geben Sie das Kennwort erneut ein.
9. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zur Seite "Allgemeine Einstellungen" zurückzukehren.
10. Klicken Sie auf OK, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

## Profile importieren oder exportieren

Mit dieser Option können Sie benutzerbasierte Profile in die Profilliste importieren und daraus exportieren. Drahtlose Profile können automatisch in die Profilliste importiert werden.

Ein Administrator kann Profile so einrichten, dass sie automatisch in die Profilliste importiert werden. Die Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility überprüft den Importordner auf Ihrer Festplatte nach neuen Profildateien. Nur Profile, bei denen die Option Auto-Import aktivieren in den Erweiterten Einstellungen aktiviert ist, können automatisch importiert werden. Wenn in der Profilliste bereits ein Profil mit dem gleichen Namen vorhanden ist, werden Sie dazu aufgefordert, das importierte Profil abzulehnen oder zu akzeptieren. Wenn Sie es akzeptieren, wird das vorhandene Profil ersetzt. Alle importierten benutzerbasierten Profile werden unten in der Profilliste aufgeführt.

HINWEIS: Weitere Informationen zum Exportieren von Administrator-Profilen finden Sie unter Administrator-Pakete.

### Profile in die Profilliste importieren

So importieren Sie Profile manuell:

1. Klicken Sie in der Profilseite auf Importieren.
2. Wählen Sie die zu importierenden Profildateien aus.
3. Klicken Sie auf Importieren.
4. Sie werden benachrichtigt, wenn das Profil erfolgreich importiert wurde.

### Profile aus der Profilliste exportieren

1. Wählen Sie einzelne oder mehrere Profile aus der Liste aus.
2. Wählen Sie Exportieren, um ein oder mehrere Profile aus der Profilliste zu exportieren.
3. Wählen Sie den Zielordner aus. Klicken Sie auf Durchsuchen, um Ihre Festplatte nach dem Zielverzeichnis zu durchsuchen. Das Standardverzeichnis ist das C:\-Laufwerk.
4. Klicken Sie auf OK, um das ausgewählte Profil zu exportieren. Die folgende Meldung wird angezeigt: Die markierten Profile wurden erfolgreich in den Zielordner exportiert: C:\.

So wählen Sie mehrere Profile aus:

1. Heben Sie ein Profil mithilfe der Maus hervor.
2. Drücken Sie die Strg-Taste und halten Sie sie gedrückt.
3. Klicken Sie auf jedes Profil, das Sie auswählen möchten. Folgen Sie den Anweisungen aus Schritt 2 oben, um mehrere Profile zu exportieren.

### Kennwortgeschützte Profile

Sie können kennwortgeschützte, benutzerbasierte Profile automatisch auf Fernsysteme importieren und aus diesen exportieren. Wenn ein Profil kennwortgeschützt ist, muss das zugewiesene Kennwort eingegeben werden, bevor es bearbeitet werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein Profilkennwort einrichten.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss