العودة إلى المحتويات

# التأمين الشخصي

استخدم التأمين الشخصي إذا كنت من مستخدمي المنازل أو الشركات الصغيرة وتستطيع استخدام إجراءات تأمين بسيطة متنوعة لحماية توصيل WiFi. ربما تريد التحديد من لائحة إعدادات التأمين – التي يسهل تشكيلها – لشبكة WiFi. انظر إعدادات التأمين الشخصي للاطلاع على وصف لكلٍ من الخيارات. كما لا تتطلب خادم RADIUS أو AAA.

- راجع معلومات إعداد تشفير البيانات والمصادقة للتعرف على مختلف أنواع التأمين.
- لإضافة إعدادات التأمين المطلوبة أو تغييرها انقر على إعدادات التأمين للحصول على معلومات عن إعداد التأمين لشبكة WiFi المحددة.
- انظر إدارة التوصيفات للاطلاع على بيان استخدام معالج التوصيف.
- انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن خيارات التأمين المختلفة لشبكات WiFi.
- إذا أردت التحقق من إعدادات التأمين حدد شبكة WiFi في لائحة شبكات WiFi. انظر خصائص الشبكة لمراجعة وضع التشغيل ومستوى المصادقة وتشفير البيانات.
- انظر التأمين المؤسسي لإعداد تأمين مصادقة 802.1X.

## إعدادات التأمين الشخصي

#### وصف إعدادات التأمين الشخصي

الاسم | الإعداد
--- | ---
إعدادات عامة | حدد هذا لفتح إعدادات التأمين الشخصي. تعتمد إعدادات التأمين المتاحة على وضع التشغيل المحدد في إعدادات التأمين لإنشاء توصيف WiFi. جهاز إلى جهاز (أقران): في وضع الجهاز إلى جهاز، والذي يسمى أيضاً وضع الأقران، ترسل أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية المعلومات إلى أجهزة كمبيوتر لاسلكية أخرى مباشرةً. يمكنك استخدام وضع الأقران لتوصيل أجهزة كمبيوتر متعددة في منزل أو مكتب صغير، أو لإعداد شبكة لاسلكية مؤقتة لاجتماعٍ ما.

> ملحوظة: يشار إلى شبكات الجهاز إلى جهاز (أقران) بصورة كمبيوتر محمول (||) في لائحة شبكات وتوصيفات WiFi.

شبكة (بنية أساسية): تتألف شبكة البنية الأساسية من نقطة وصول واحدة أو أكثر وكمبيوتر واحد أو أكثر مزودة بمحولات WiFi. يجب أن يكون لنقطة وصول واحدة على الأقل توصيل سلكي كذلك. ويكون ذلك في معظم حالات المستخدمين المنزليين من خلال شبكة عريضة المدى أو ذات توصيل بكابل.

> ملحوظة: يشار إلى شبكات البنية الأساسية بصورة نقطة وصول (||) في لائحة شبكات ,توصيفات WiFi.

إعدادات التأمين | إذا كنت بصدد تكوين توصيف من جهاز إلى جهاز (أقران) فحدد أحد إعدادات تشفير البيانات التالية.

- بدون: لا توجد مصادقة مطلوبة.
- WEP-64 بت أو WEP-128 بت: يُستخدم مفتاح شبكة أو كلمة مرور للتشفير.

إذا كنت بصدد تشكيل توصيف شبكة (بنية أساسية) فحدد:

- WPA* – شخصي (TKIP) أو WPA2* – شخصي (TKIP): يستخدم WPA-شخصي بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP) لتشفير البيانات.
- WPA – شخصي (AES-CCMP) أو WPA2 – شخصي (AES-CCMP): يستخدم WPA-شخصي أسلوباً جديداً لحماية خصوصية الإرسال اللاسلكي المحدد في مقياس IEEE 802.11i.

زر متقدمة | انقر للوصول إلى إعدادات متقدمة وقم بتشكيل الخيارات التالية:

- التوصيل التلقائي: حدد هذا للتوصيل بتوصيفٍ ما تلقائياً أو يدوياً.
- استيراد تلقائي: يستطيع مسئول الشبكة تصدير توصيف على كمبيوتر آخر.
- تحديد مدى الموجات: حدد مدى الموجات المطلوب استخدامه لتوصيف التوصيل هذا.
- نقطة وصول إلزامية: حدد هذا لإقران محول WiFi بنقطة وصول معينة.
- الحماية بكلمة مرور: حدد هذا لحماية التوصيف بكلمة مرور.
- تشغيل تطبيق تلقائياً: حدد برنامجاً لتشغيله في حالة إجراء توصيل لاسلكي.
- إبقاء التوصيل: حدد هذا لإبقاء التوصيل بتوصيف مستخدم بعد الخروج.

السابق | عرض الصفحة السابقة في معالج التوصيف.
موافق | لإغلاق معالج التوصيف وحفظ التوصيف.
إلغاء | لإغلاق معالج التوصيف وإلغاء أية تغييرات أجريت.
مساعدة؟ | لعرض معلومات مساعدة الصفحة الحالية.

## إعداد تشفير البيانات والمصادقة

يمكنك في شبكة WiFi منزلية استخدام إجراءات تأمين بسيطة متنوعة لحماية توصيلك اللاسلكي. وتتضمن هذه:

- تمكين *WPA)Wi-Fi Protected Access‏).
- تغيير كلمة المرور.
- تغيير اسم الشبكة (SSID).

يوفر تشفير وصول (Wi-Fi Protected (WPA حمايةً لبياناتك على الشبكة. يستخدم WPA مفتاح تشفير يسمى مفتاح مشترك مسبقاً (PSK) لتشفير البيانات قبل إرسالها. أدخل نفس كلمة المرور في كل أجهزة الكمبيوتر ونقطة الوصول في شبكة المنزل أو الشركة الصغيرة. تقتصر إمكانية الوصول إلى الشبكة أو فك تشفير البيانات المرسلة من أجهزة كمبيوتر أخرى على الأجهزة التي تستخدم نفس مفتاح التشفير. تستدعي كلمة المرور بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP) أو بروتوكول AES-CCMP تلقائياً من اجل عملية تشفير البيانات.

#### مفاتيح الشبكة

يوفر تشفير WEP مستويين من التامين:

- مفتاح 64-بت (يشار إليه أحياناً باسم 40-بت)
- مفتاح 128-بت (يشار إليه أحياناً باسم 104-بت)

لتحسين التأمين استخدم مفتاح 128 بت. إذا استخدمت التشفير يتعين على كافة الأجهزة اللاسلكية في شبكتك اللاسلكية استخدام نفس مفاتيح التشفير.

يمكنك إنشاء المفتاح بنفسك وتعيين طول المفتاح (64-بت أو 128-بت) ومؤشر المفاتيح (موضع تخزين مفتاحٍ ما بعينه). كلما زاد طول المفتاح زاد معه تأمين المفتاح، حيث يتضاعف عدد المفاتيح المحتملة ضعفين مع كل خانة إضافية في طول المفتاح.

#### طول المفتاح: 64 -بت

> عبارة مرور (64-بت): أدخل خمسة (5) حروف وأرقام، 0-9 أو a-z أو A-Z.
> مفتاح سادس عشري (64-بت): أدخل 10 حروف من الأساس السادس عشري، 0-9، A-F.

#### طول المفتاح: 128-بت

> عبارة المرور (128-بت): أدخل 13 حرفاً ورقماً، 0-9 أو a-z أو A-Z.
> المفتاح السادس عشري (128-بت): أدخل 26 حرفاً من الأساس السادس عشري، 0-9، A-F.

يمكن مع تشفير بيانات WEP تشكيل محطة لاسلكية بما يصل إلى أربعة مفاتيح (قيم مؤشر المفاتيح هي 1 و2 و3 و4). عندما ترسل نقطة وصول أو محطة لاسلكية رسالة مشفرة تستخدم مفتاحاً مخزناً بمؤشر مفاتيح محدد فإن الرسالة المرسلة تبين مؤشر المفاتيح الذي استخدم لتشفير متن الرسالة، ومن ثم تستطيع نقطة الوصول أو المحطة اللاسلكية المستقبلة استرجاع المفتاح المخزن عند مؤشر المفاتيح واستخدامه لفك تشفير متن الرسالة المشفرة.

### إعداد عميل بمصادقة شبكة مفتوحة وبدون تشفير للبيانات (بدون)

تنبيه: تكون شبكات WiFi التي لا تستخدم أي مصادقة أو تشفير معرضة لوصول مستخدمين غير مصرح لهم إلى حد كبير.

في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة، استخدم أحد الأساليب التالية للتوصيل بشبكة جهاز إلى جهاز:

- انقر نقراً مزدوجاً على شبكة جهاز إلى جهاز (أقران) في لائحةلشبكات WiFi.
- حدد شبكة جهاز إلى جهاز (أقران) في لائحة شبكات WiFi. انقر على توصيل. تستشعر أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة إعدادات تأمين محول WiFi تلقائيًا.

لإنشاء توصيف لتوصيل WiFi شبكي بدون تشفير نفذ هذه الخطوات:

1. انقر على توصيفات... في إطار أداة توصيل WiFi المساعدة الرئيسي.
2. في لائحة التوصيفات انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة لإنشاء توصيف WiFi.
3. اسم التوصيف: أدخل اسم توصيف تعبيري.
4. اسم شبكة WiFi (SSID): أدخل اسم شبكتك اللاسلكية.
5. وضع التشغيل: انقر على جهاز إلى جهاز (أقران).
6. انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين. يكون تأمين شخصي محددًا افتراضيًا.
7. إعدادات التأمين: الإعداد الافتراضي هو بدون مما يشير إلى عدم وجود تأمين على هذه الشبكة اللاسلكية.
8. انقر على موافق. يضاف التوصيف إلى لائحة التوصيفات ويوصل بالشبكة اللاسلكية.

### إعداد عميل بتشفير بيانات WEP‏ 64-بت أو WEP‎ ‏128-بت

عند تمكين تشفير بيانات WEP يُستخدم مفتاح شبكة أو كلمة مرور للتشفير.

يتاح لك مفتاح شبكة تلقائياً (فعلى سبيل المثال قد يتاح لك من صانع محول الشبكات اللاسلكية)، أو يمكنك إدخاله بنفسك وتعيين طول المفتاح (64-بت أو 128-بت) وتنسيق المفتاح (حروف نص ASCII أو أرقام سادس عشرية) ومؤشر المفاتيح (موضع تخزين مفتاح معين). كلما زاد طول المفتاح زاد معه تأمين المفتاح،

لإضافة مفتاح شبكة إلى توصيل شبكي بنية أساسية:

1. في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة، انقر نقراً مزدوجاً على شبكة بنية أساسية في لائحة شبكات WiFi أو حدد الشبكة ثم انقر على توصيل.
2. انقر على توصيفات... للوصول إلى لائحة التوصيفات.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة لإنشاء توصيف WiFi. يظهر اسم التوصيف واسم شبكة ‏WiFi) SSID). يجب تحديد الشبكة (بنية أساسية) وضعاً للتشغيل.
4. انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين. يكون تأمين شخصي محددًا افتراضيًا.
5. إعدادات التأمين: الإعداد الافتراضي لتشفير البيانات هو بدون مما يشير إلى عدم وجود تأمين على هذه الشبكة اللاسلكية.

لإضافة كلمة مرور أو مفتاح شبكة:

1. إعدادات التأمين: حدد إما WEP‏ 64-بت أو WEP‎ ‏128-بت لتشكيل تشفير البيانات WEP بمفتاح 64-بت أو 128-بت.

> في حالة تمكين تشفير WEP على نقطة وصول ما، يُستخدم مفتاح WEP للتحقق من الوصول إلى الشبكة، فإن لم يكن لدى الجهاز اللاسلكي مفتاح WEP الصحيح، حتى وإن نجحت المصادقة، يتعذر على الجهاز إرسال البيانات من خلال نقطة الوصول أو فك تشفير البيانات المتسلمة من نقطة الوصول.

> الاسم | الوصف
> --- | ---
> كلمة المرور | أدخل كلمة مرور تأمين اللاسلكي (عبارة المرور) أو مفتاح التشفير(مفتاح WEP).
> عبارة المرور (64-بت) | أدخل خمسة (5) حروف وأرقام، 0-9 أو a-z أو A-Z.
> مفتاحWEP‎ ‎‏ (64-بت) | أدخل 10 حروف من الأساس السادس عشري، 0-9، A-F.
> عبارة المرور (64-بت) | أدخل 13 حرفاً ورقماً، 0-9 أو a-z أو A-Z.
> مفتاحWEP‎ ‎‏ (128-بت) | أدخل 26 حرفاً من الأساس السادس عشري، 0-9، A-F.

2. مؤشر المفاتيح: غيِّر مؤشر المفاتيح لإعداد ما يصل إلى أربع كلمات مرور.
3. انقر على موافق للعودة إلى لائحة التوصيفات.

لإضافة أكثر من كلمة مرور:

1. حدد رقم مؤشر المفاتيح: 1 أو 2 أو 3 أو 4.
2. أدخل كلمة مرور تأمين اللاسلكي.
3. حدد رقم مؤشر مفاتيح آخر.
4. أدخل كلمة مرور تأمين لاسلكي أخرى.
5. انقر على موافق للعودة إلى لائحة التوصيفات.

### إعدادات عميل بإعدادات تأمين WPA* شخصي (TKIP) أو WPA2* شخصي (TKIP)

يتطلب وضع WPA* الشخصي تشكيلاً يدوياً لمفتاح مشترك مسبقاً (PSK) على نقطة الوصول والعملاء، حيث يصادق المفتاح المشترك مسبقاً هذا كلمة مرور أو كود تعريف المستخدم على كلٍ من محطة العميل ونقطة الوصول، تجري نقطة الوصول عملية المصادقة. يستهدف وضع WPA الشخصي البيئات المنزلية والشركات الصغيرة.

ويمثل WPA2* الجيل الثاني من تأمين WPA والذي يزود مستخدمي اللاسلكي من المؤسسات والمستهلكين بمستوىً عالٍ من ضمان عدم إمكانية الوصول للشبكات اللاسلكية إلا لمستخدميها المعتمدين. يتيح WPA2 آلية تشفير أقوى من خلال مقياس التشفير المتقدم (AES) والذي يتطلبه بعض المستخدمين المؤسسيين والحكوميين.

ملحوظة: لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل.

لتشكيل توصيف شبكة WiFi بمصادقة شبكة WPA-شخصي وتشفير بيانات TKIP:

1. في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة، انقر نقراً مزدوجاً على شبكة بنية أساسية في لائحة شبكات WiFi أو حدد الشبكة ثم انقر على توصيل.
2. انقر على توصيفات... للوصول إلى لائحة التوصيفات.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة لخصائص توصيف WiFi. يظهر اسم التوصيف واسم شبكة ‏WiFi) SSID). يجب تحديد الشبكة (بنية أساسية) وضعاً للتشغيل.
4. انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين.
5. حدد تأمين شخصي.
6. إعدادات التأمين: حدد WPA-شخصي (TKIP) لتوفير التأمين لشبكة شركة صغيرة أو بيئة منزلية. تُستخدم كلمة مرور تسمى مفتاح مشترك مسبقاً (PSK). توفر كلمة المرور الطويلة تأمينًا للشبكة أقوى من كلمة المرور القصيرة.
   إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه يدعم WPA2-شخصي فيجدر بك تمكينه على نقطة الوصول وتعيين كلمة مرور طويلة وقوية. يجب استخدام نفس كلمة المرور المدخلة في نقطة الوصول على هذا الكمبيوتر وسائر الأجهزة اللاسلكية التي تتعامل مع الشبكة اللاسلكية.

ملحوظة: لا يمكن التشغيل المتبادل فيما بين WPA – شخصي وWPA2 – شخصي.

7. كلمة مرور تأمين اللاسلكي (مفتاح التشفير): أدخل عبارة نصية طولها بين ثمانية إلى 63 حرفاً. تحقق من مطابقة مفتاح الشبكة لكلمة المرور في نقطة الوصول اللاسلكية.
8. انقر على موافق للعودة إلى لائحة التوصيفات.

### إعدادات عميل بإعدادات تأمين WPA* شخصي (AES-CCMP) أو WPA2* شخصي (AES-CCMP)

يمثل (*Wi-Fi Protected Access (WPA تحسيناً تأمينياً يزيد من مستوى حماية البيانات والتحكم في الوصول لشبكة لاسلكية زيادةً عظيمة. تعزز WPA مصادقة 802.1X وتبادل المفاتيح إلا إنها لا تعمل إلا مع مفاتيح التشفير الديناميكية. في حالة مستخدمي المنازل أو الشركات الصغيرة يستخدم WPA-شخصي إما مقياس التشفير المتقدم – بروتوكول CBC-MAC العداد (AES-CCMP) - أو بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP).

ملحوظة: لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل.

لإنشاء توصيف شبكة WiFi بمصادقة شبكة WPA2*-شخصي وتشفير بيانات AES-CCMP:

1. في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة، انقر نقراً مزدوجاً على شبكة بنية أساسية من لائحة شبكات WiFi أو حدد الشبكة ثم انقر على توصيل.
2. في حالة نقل هذه، يجب أن يظهر اسم التوصيف واسم شبكة (WiFi (SSID في شاشة الإعدادات العامة. يجب تحديد الشبكة (بنية أساسية) وضعاً للتشغيل. انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين.
3. حدد تأمين شخصي.
4. إعدادات التأمين: حدد - WPA2-شخصي (AES-CCMP) لتوفير هذا المستوى من التأمين في بيئة الشبكة الصغيرة أو المنزل. وهو يستخدم كلمة مرور تسمى أيضاً مفتاح مشترك مسبقاً (PSK)، توفر كلمة المرور الطويلة تأمينًا للشبكة أقوى من كلمة المرور القصيرة.

> AES-CCMP- (مقياس التشفير المتقدم – بروتوكول CBC-MAC العداد) هو أسلوب احدث لحماية خصوصية الإرسال اللاسلكي المحدد في مقياس IEEE 802.11i. يوفر AES-CCMP أسلوب تشفير أقوى من TKIP. اختر AES-CCMP أسلوباً لتشفير البيانات كلما كانت لحماية البيانات بقوة أهمية.

> إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه يدعم WPA2-شخصي فيجدر بك تمكينه على نقطة الوصول وتعيين كلمة مرور طويلة وقوية. يجب استخدام نفس كلمة المرور المدخلة في نقطة الوصول على هذا الكمبيوتر وسائر الأجهزة اللاسلكية التي تتعامل مع الشبكة اللاسلكية.

> ملحوظة: لا يمكن التشغيل المتبادل فيما بين WPA – شخصي وWPA2 – شخصي.

5. كلمة المرور: كلمة مرور تأمين اللاسلكي (مفتاح التشفير): أدخل عبارة نصية (طولها بين ثمانية إلى 63 حرفاً). تحقق من مطابقة مفتاح الشبكة المستخدم لمفتاح نقطة الوصول اللاسلكية.
6. انقر على موافق للعودة إلى لائحة التوصيفات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية