Zpět na obsah

# Přehled bezdrátové sítě

O bezdrátových sítích
Co je třeba k vytvoření bezdrátové sítě?
Základy bezdrátových sítí

- Co je nástroj pro správu bezdrátové sítě?
- Název sítě
- Profily
- Zabezpečení
- Identifikace bezdrátové sítě
- Výběr režimu bezdrátové sítě

Jak mohu zapnout a vypnout rádio?

POZNÁMKA: Pojmy „bezdrátový“ a „WiFi“ v této nápovědě jsou vzájemně zaměnitelné.

## O bezdrátových sítích

Bezdrátová místní síť WLAN (Wireless Local Area Network) spojuje počítače bez použití síťových kabelů. Počítače si namísto toho vyměňují data prostřednictvím rádiové komunikace. Připojení síťových počítačů a přístup k síti nebo k Internetu v síti WLAN zajišťuje radiokomunikační zařízení nazývané přístupový bod nebo bezdrátový směrovač. Je možné komunikovat přímo s ostatními bezdrátovými počítači nebo je možné se připojit ke stávající síti prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu.

Při nastavování adaptéru WiFi vyberte provozní režim pro požadovaný typ bezdrátové sítě. Pomocí adaptéru Intel® PRO/Wireless Network Connection se můžete připojit k jinému podobnému bezdrátovému zařízení, které splňuje standard bezdrátových sítí 802.11. V této nápovědě je bezdrátová síť označována také jako síť WiFi.

## Co je třeba k vytvoření bezdrátové sítě?

Nejobvyklejším typem bezdrátové sítě je síť typu Infrastruktura. K vytvoření sítě typu Infrastruktura je třeba následující:

- Bezdrátový směrovač.
- bezdrátový síťový adaptér pro každý počítač, který chcete připojit k bezdrátové síti.
- Požadujete-li v síti WLAN přístup k Internetu, budete také potřebovat širokopásmovou internetovou službu, jako například kabelové připojení nebo připojení DSL. Tato služba zahrnuje i širokopásmový modem.

## Základy bezdrátových sítí

### Co je nástroj pro správu bezdrátové sítě?

Nástroj pro připojení WiFi je nástroj pro správu bezdrátové sítě. Umožňuje spravovat bezdrátová připojení. Pomocí této aplikace lze provést počáteční nastavení bezdrátových připojení a potom je snadno spravovat, otevírat a zavírat a spravovat zabezpečení podle potřeby. Některé počítače jsou rovněž vybaveny službou Automatická konfigurace systému Microsoft Windows, což je další správce bezdrátové sítě. Neměli byste používat oba tyto nástroje. Důvodem je, že síťové nastavení vytvořené v jednom nástroji nebude použito, provádí-li správu bezdrátových připojení druhý nástroj. Je doporučeno, abyste ke správě bezdrátových připojení zvolili jeden nástroj a drželi se jej.

Viz Správa WiFi pomocí systému Microsoft Windows* a také Připojení.

### Název sítě (SSID)

Každá místní bezdrátová síť (WLAN) používá jedinečný název, který ji identifikuje. Tento název je také označován jako identifikátor SSID (Service Set Identifier). Identifikátor SSID určujete při nastavení WiFi adaptéru. Chcete-li se připojit k existující síti WLAN, musíte použít její název. Pokud vytváříte vlastní síť WLAN, můžete vytvořit vlastní název a použít jej ve všech počítačích. Název může mít délku až 32 znaků a může obsahovat číslice a písmena. Přiřazení identifikátoru SSID neboli názvu sítě se provádí na přístupovém bodu nebo bezdrátovém směrovači.

### Profily

Profil se používá ke správě připojení počítače k síti WLAN. Profil je soubor nastavení, která určují, jakým způsobem se počítač připojuje k síti WLAN. Tato nastavení (profil) jsou uložena v počítači a jsou použita při každém připojení k dané síti WLAN. Profil obsahuje všechny informace o síti a nastavení zabezpečení. Pro různé sítě WLAN se vytvářejí různé profily. Každá síť WLAN bude mít v počítači vlastní profil, který bude sloužit ke správě připojení k této síti WLAN. Pomocí aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi lze seznam profilů v počítači zobrazit v seznamu Profily. Pomocí tohoto nástroje můžete profily vytvářet, upravovat a odebírat.

### Zabezpečení

Některé sítě WLAN jsou otevřené neboli nezabezpečené, jiné jsou zabezpečené. V zabezpečené síti WLAN je omezeno, kdo k ní může přistupovat. Existují různé metody zabezpečení. Pomocí nástroje pro připojení WiFi lze snadno nastavit metodu zabezpečení sítě WLAN.

Obvyklé metody zabezpečení sítí WLAN používají klíče nebo hesla, kdy počítač, který požaduje přístup, musí k jeho získání uvést klíč nebo heslo. V sítích WLAN mohou být také data kódována pomocí šifrování. Při použití šifrování jsou data jsou před odesláním z počítače zakódována tajným šifrovacím klíčem. Počítač, který data přijme, pomocí stejného klíče data rozšifruje. Pokud se připojujete k existující síti, použijte šifrovací klíč, který vám poskytne správce bezdrátové sítě. Pokud vytváříte vlastní síť, můžete vytvořit vlastní klíč a použít jej ve všech počítačích. Nástroj pro připojení WiFi vám s touto operací pomůže. Metoda zabezpečení, kterou počítač používá k získání přístupu k síti WLAN, je uložena v profilu. Další užitečné informace najdete v části Zabezpečení.

### Identifikace bezdrátové sítě

V závislosti na velikosti a součástech bezdrátové sítě lze bezdrátovou síť identifikovat různými způsoby:

- Název sítě (SSID, Service Set Identifier): Identifikuje bezdrátovou síť. Všechna bezdrátová zařízení v síti musí používat stejný název SSID. Jedná se pravděpodobně o nejrozšířenější metodu.
- Sada BSS (Basic Service Set): Skládá se ze dvou nebo více bezdrátových uzlů či stanic, které se navzájem rozpoznaly a navázaly komunikaci.
- Vysílací název SSID (Broadcast SSID): Přístupový bod může odpovídat počítačům vysílajícím sondové pakety s vysílacím názvem SSID. Je-li tato funkce na přístupovém bodu zapnuta, kterýkoli bezdrátový uživatel se může přidružit k přístupovému bodu pomocí prázdného (nulového) názvu SSID.
- BSSID (Basic Service Set Identifier): Unikátní identifikátor pro každé bezdrátové zařízení. Identifikátor BSSID je ethernetová (MAC) adresa zařízení.
- ESSID (Extended Service Set Identifier): Speciální název SSID používaný k identifikaci bezdrátové sítě, která obsahuje přístupové body.
- Sada IBSS (Independent Basic Service Set): Provozní režim v systému 802.11, který umožňuje přímou komunikaci mezi zařízeními 802.11 bez nutnosti vytvoření komunikační relace s přístupovým bodem.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Speciální název SSID používaný k identifikaci sítě bezdrátových počítačů nakonfigurovaných k přímé vzájemné komunikaci bez přístupového bodu.

### Výběr režimu bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě mohou pracovat s přístupovými body nebo bez nich v závislosti na počtu uživatelů sítě. Režim infrastruktury využívá přístupové body, které bezdrátovým počítačům umožňují odesílat a přijímat informace. Bezdrátové počítače odesílají data přístupovému bodu, přístupový bod je přijme a znovu odešle ostatním počítačům. Prostřednictvím přístupového bodu se lze rovněž připojit ke kabelové síti nebo k Internetu. Rozsáhlejší oblast lze pokrýt více přístupovými body, které vzájemně spolupracují.

Režim zařízení-zařízení, zvaný také režim ad hoc, pracuje bez přístupových bodů a umožňuje výměnu informací přímo mezi bezdrátovými počítači. Režim zařízení-zařízení lze použít k vytvoření sítě doma, v malé firmě nebo k vytvoření dočasné bezdrátové sítě při schůzce.

## Jak mohu vypnout a zapnout rádio?

Rádio bezdrátového adaptéru bude třeba vypnout (nebo zapnout) při různých příležitostech. Rádio může být například nutné vypnout při nástupu do letadla. Můžete ho také vypnout, abyste šetřili baterii.

Rádio lze zapnout a vypnout třemi způsoby:

- pomocí hardwarového vypínače bezdrátového rádia (nemusí být k dispozici u všech počítačů),
- pomocí tlačítka WiFi zapnuto / WiFi vypnuto v nástroji pro připojení WiFi,
- pomocí systému Windows.

Pamatujte, že budete-li se chtít připojit k bezdrátové síti, bude nutné bezdrátové rádio znovu zapnout. Pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti, ověřte, zda je rádio zapnuté hardwarovým vypínačem i tlačítkem WiFi zapnuto / WiFi vypnuto v nástroji pro připojení WiFi.

Další informace najdete v části Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky