Takaisin Sisällys-sivulle

# Sovellusasetukset (Työkalut-valikko)

Sovellusasetukset hallitsevat Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman käyttäytymistä.

## Avaaminen

Valitse pääikkunan Työkalut-valikosta Sovellusasetukset.

## Sovellusasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Sovitin | Näkyy ikkunan yläosassa ja esittää WiFi-sovitinluettelon. Se voi olla jokin seuraavista:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Lisäasetukset: Seuraavat asetukset määrittävät WiFi –yhteysapuohjelman toiminnan. Lisäksi tässä kohdassa voi tarkastella ohjelman tietoja.
Tehtäväpalkki | Näytä kuvake tehtäväpalkissa: Valitsemalla tämän voit ottaa tehtäväpalkin tilakuvakkeen käyttöön. Tämä kuvake sijaitsee Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Kuvake ilmaisee langattoman yhteyden tilan. Poista valinta, jos et halua näyttää tehtäväpalkin tilakuvaketta.

Tehtäväpalkin tilakuvakkeella on useita toimintoja:

- Se ilmaisee visuaalisesti yhteyden tilan ja langattoman verkon langattoman toiminnan. Kuvakkeen väri ja animaatio muuttuu ilmaisten muutoksia langattomassa toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin kuvakkeet.
- Valikko: Voit avata valikon napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Tämän valikon avulla voidaan muun muassa kytkeä radio päälle tai pois päältä ja käynnistää WiFi-yhteysapuohjelma. Kohdassa kohdassa Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot.
- Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat. Kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat on lisätietoja.

Ilmoitukset | Näytä hälytysilmoitukset: Valitsemalla tämän voit määrittää hälytysilmoitukset näkymään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Sanoma tulee näyttöön, kun tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä. Ainoastaan tärkeät tapahtumat liipaisevat hälytyssanoman. Jos hälytyssanoma valitaan, suoritetaan asianmukainen toiminto. Poista valinta, jos et halua ottaa hälytyssanomia käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tietoilmoitukset: Nämä ilmoitukset ovat vähemmän tärkeitä. Ne eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, mutta auttavat parantamaan langattoman käytön suorituskykyä.

- Näytä tietoilmoitukset: Tämä on oletusarvon mukaan valittuna. Kaikki tietoilmoitukset näytetään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Nämä hälytyssanomat helpottavat langatonta käyttöä ilmaisemalla, milloin järjestelmä on langattomien verkkojen toiminta-alueella. Lisäksi ne ilmoittavat langattoman yhteyden muodostamisesta tai sen katkeamisesta. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat.
- Näytä luettelo käytettävissä olevista verkoista, kun yhteyttä ei ole muodostettu: Kun Näytä tietoilmoitukset -valintaruutu on valitsematta, voit valita tämän vaihtoehdon. Vaikka hälytyssanomat olisivat poissa käytöstä, tämän vaihtoehdon avulla voidaan silti antaa ilmoitus käytettävissä olevista verkoista WiFi-sovittimen ollessa ilman yhteyttä.

Ilmoita, kun muu sovellus käyttää WiFi-sovitinta: Kun tämä on valittuna, näyttöön tulee sanoma muiden laitteiden yrittäessä käyttää WiFi-sovitinta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi käytettäessä HotSpotin (esimerkiksi kahvilassa tai lentoasemalla) muodostamaa ohjelmistoa. Voit käyttää haluamiasi WiFi –yhteysapuohjelman ominaisuuksia tämän ohjelmiston poistamiseksi käytöstä, kun poistut HotSpotin toiminta-alueelta.

Yhteyden automaattinen muodostaminen | Yhdistä käytettävissä oleviin verkkoihin vain profiileja käyttämällä: (Oletusasetus) WiFi-sovittimen yhdistäminen käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä profiililuettelon sisältämää sopivaa profiilia. Jos sopiva profiili löytyy, näyttöön tulee ilmoitus (katso kohta Ilmoitukset). Langattoman laitteen yhteyttä ei katkaista, ennen kuin sopiva profiili löytyy tai määritetään uusi sopiva profiili.

Yhdistä mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon, jos profiilia ei löydy: Jos olet avoimen (suojaamattoman) langattoman verkon toiminta-alueella etkä ole määrittänyt profiilia sitä varten, valitsemalla tämän vaihtoehdon voit muodostaa verkkoyhteyden automaattisesti. HUOMAUTUS: Avoimissa verkoissa ei käytetä suojausta. Tällaisessa langattomassa yhteydessä voi olla tarpeen käyttää omaa suojausta. Eräs tapa suojata avoin langaton yhteys on käyttää VPN (Virtual Private Networking) -ohjelmistoa.

Yhdistä mihin tahansa verkkoon vain profiilien perusteella (Cisco): Yritetään jokaista profiilia ensisijaisuusjärjestyksessä. Tämä määrittää, että olet sellaisen tukiaseman läheisyydessä, jolla on useita SSID-tunnuksia, mutta joka ilmoittaa vain yhden tunnuksen.

Älä muodosta yhteyttä automaattisesti. Käyttäjä muodostaa yhteyden automaattisesti: Valitsemalla tämän voit poistaa automaattisen yhteydenmuodostuksen käytöstä.

Pois jätettävien hallinta | Ota automaattinen Jätä pois -luettelo käyttöön: Voit ottaa automaattisen Jätä pois -luettelon käyttöön valitsemalla tämän. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin tukiasemiin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.

Ota Jätä pois -luettelo pois -luettelo käyttöön: Voit ottaa manuaalisen Jätä pois -luettelon käyttöön valitsemalla tämän. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin verkkoihin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.

WiFi-verkot-luettelo | Näytä sarakkeiden lajitteluotsikot: Valitsemalla tämän voit näyttää sarakeotsikot WiFi-verkot-luettelossa. Sarakeotsikkoa napsauttamalla voit lajitella sarakkeen nousevaan tai laskevaan järjestykseen.
Jaettu kansio -ilmoitus | Tiedostojen ja tulostinten jakamisen ansiosta verkon muut tietokoneet voivat käyttää tietokoneesi resursseja. Noudata varovaisuutta, kun käytät langatonta kannettavaa, jossa tiedostojen ja tulostinten jakaminen on käytössä. Käytä tätä ominaisuutta, kun vastaanotat ilmoituksia muodostaessasi yhteyttä langattomaan verkkoon, jossa on jonkin seuraavista ehdoista täyttäviä jaettuja kansioita:

- Microsoft Windows -palomuuri ei ole käytössä
- Tiedostojen ja tulostinten jakaminen on käytössä poikkeuksena Microsoft Windows palomuuriasetuksista.

Jaettujen kansioiden jakamisen poistaminen automaattisesti suojaamattomaan verkkoyhteyden keston ajaksi.
Valitsemalla tämän voit poistaa kansioiden jakamisen automaattisesti aina, kun muodostetaan yhteys suojaamattomaan verkkoon. Tämä ominaisuus tehostaa suojausta.

Poista tämä ilmoitus käytöstä
Valitsemalla tämän voit jättää jaetut kansiot ennalleen aina, kun muodostetaan yhteys avoimeen, suojaamattomaan verkkoon.

Ilmoita muodostettaessa yhteys suojaamattomaan verkkoon.
Valitsemalla tämän voit saada näyttöön ilmoituksen aina, kun muodostetaan yhteys avoimeen, suojaamattomaan verkkoon.

Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkon ilmoitus | Saat seuraavien asetusten mukaisia hälytyssanomia, kun olet muodostanut yhteyden Ad Hoc -verkkoon. Saat hälytyssanoman joka toinen minuutti, enintään viisi hälytyssanomaa. Ilmoita, kun yhtään vertaiskoneita ei liity Ad Hoc -verkkoon. Valitsemalla tämän saat ilmoituksen, kun verkkoon ei liity yhtään vertaiskonetta.

Ilmoita, kun kaikki vertaiskoneet ovat poistuneet Ad Hoc -verkosta.
Valitsemalla tämän saat ilmoituksen, kun kaikki vertaiskoneet ovat poistuneet Ad Hoc -verkosta.

Verkkonimi (SSID) -ilmoitus | Ilmoittaa, kun verkkoon muodostetaan yhteys verkon oletusnimellä (SSID). Yleisiä esimerkkejä verkon esimääritetyistä oletusnimistä ovat langaton, langaton lähiverkko, linksys, oletusarvo. Yhteyden muodostaminen verkon oletusnimeä (SSID) käyttävään tukiasemaan voi olla suojausongelma. Tukiasema käyttää tavallisesti kaikkia suojauksen ja hallinnan oletusasetuksia (kuten avoin laillisuustarkistus, oletus-IP-osoite, käyttäjänimi tai salasana.). Jos kyseessä on henkilökohtainen verkko, paranna verkon suojausta muuttamalla verkon nimi ja suojausasetukset.

Ilmoita, kun muodostetaan yhteys verkkoon käyttämällä SSID-oletusnimeä.
Valitsemalla tämän saat hälytyssanoman, kun verkkoyhteys muodostetaan käyttämällä oletusverkkonimeä (SSID).

WiFi-asetukset | Poista WiFi-haku käytöstä liittymisen yhteydessä: Tämä asetus poistaa muiden WiFi-tukiasemien haun käytöstä sen jälkeen, kun sovitin muodostaa yhteyden tukiasemaan (verkkoon). Haun poistaminen käytöstä yhteyden jo ollessa muodostettuna voi parantaa yhteyden suorituskykyä.
Wi-Fi Protected Setup* | Ilmoita, kun Wi-Fi Protected Setup -tukiasemia on toiminta-alueella. Ottamalla tämän käyttöön saat tiedon, kun tukiasema, jossa on Wi-Fi Protected Setup*, on tietokoneen toiminta-alueella. Tämä on tarpeen, jos haluat kirjata (yhdistää) tämän tietokoneen tukiasemaan tai asettaa tämän tietokoneen rekisteröintitoiminnosta vastaavaksi koneeksi tukiasemalle. Oletustila on Käytössä.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet