กลับไปที่สารบัญ

# รายการเครือข่าย WiFi

รายการเครือข่าย WiFi จะแสดงรายการเครือข่าย WiFi ที่อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ หากต้องการอัพเดทรายการ ให้คลิก ฟื้นฟู เพื่อสแกนหาเครือข่าย WiFi อีกครั้ง

## วิธีการเข้าถึง

รายการเครือข่ายที่ใช้ได้แสดงอยู่ในหน้าต่างหลัก

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
เครือข่าย WiFi ( ) | ตัวเลขภายในวงเล็บแสดงถึงจำนวนเครือข่ายไร้สายที่พบภายในระยะของอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ
| ความเข้มของสัญญาณของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ]) แถบบนไอคอนความเข้มของสัญญาณระบุว่าเครือข่ายไร้สายหรือคอมพิวเตอร์นั้นๆ พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ])
ชื่อเครือข่าย | ชื่อเครือข่าย (SSID): ชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์เชื่อมต่ออยู่ ชื่อเครือข่าย (SSID) ต้องเป็นชื่อเดียวกับ SSID ของจุดเชื่อมต่อ ถ้าจุดเชื่อมต่อไม่ได้แพร่สัญญาณชื่อเครือข่าย (SSID) หรืออแด็ปเตอร์ WiFi ได้รับชื่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จากจุดเชื่อมต่อที่ไม่รู้จัก จะปรากฏข้อความ <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> ในรายการเครือข่าย WiFi เพื่อเชื่อมโยงกับรายการเครือข่าย <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> จะต้องสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ หลังจากที่เชื่อมต่อ <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> จะยังคงปรากฏอยู่ในรายการเครือข่าย WiFi ส่วนกำหนดค่า SSID ที่เกี่ยวข้องจะปรากฎอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่า
สถานะ | การแจ้งเตือนว่าอแด็ปเตอร์กำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย WiFi เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น เชื่อมต่อ
| ส่วนกำหนดค่า: ระบุว่าเครือข่ายหนึ่งในรายการเครือข่าย WiFi มีการเชื่อมต่ออยู่ และมีส่วนกำหนดค่าอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่า
| เครือข่าย WiFi ใช้โหมด (โครงสร้างพื้นฐาน) เครือข่าย
| เครือข่าย WiFi ใช้โหมด (เฉพาะกิจ) อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์
| เครือข่าย WiFi ใช้การเข้ารหัส ความปลอดภัย
| ความถี่ในย่านความถี่ที่เครือข่ายไร้สายใช้ (802.11a, 802.11b, 802.11g หรือ 802.11n)
| เครือข่าย WiFi อยู่ในรายการที่ แยก หรือส่วนกำหนดค่าถูกตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ ด้วยตนเอง เมื่อตั้งค่าเป็น ด้วยตนเอง ในส่วนกำหนดค่า การเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือจุดเชื่อมต่อจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ดับเบิลคลิกที่เครือข่ายในรายการเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายนั้น
เชื่อมต่อ (ยกเลิกการเชื่อมต่อ) | คลิกเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ แสดงรายการชื่อเครือข่ายของเครือข่ายและส่วนกำหนดค่าที่ใช้ได้ ไอคอนสถานะเครือข่าย จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบัน

- ถ้าเครือข่ายที่เลือกไว้มีการตรวจสอบความถูกต้อง 802.11X การตั้งค่าทั่วไปของตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าจะเปิดขึ้น ถ้าเครือข่ายไม่มีการรักษาความปลอดภัย WEP (เปิด) หรือการเข้ารหัส WEP 64 บิต หรือ 128 บิต หรือ pre-shared key (PSK) ให้คลิก เชื่อมต่อ
- ถ้าจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน PSK หรือ WEP จะปรากฏกล่องโต้ตอบเพื่อให้ึคุณป้อนข้อมูลนี้ก่อนการเชื่อมต่อ หากคุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าความปลอดภัย ให้คลิก ขั้นสูง เพื่อเข้าถึง การตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่า WiFi ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การเชื่อมต่อครั้งแรก

คุณสมบัติ | ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่และจุดเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดใน คุณสมบัติเครือข่าย
ฟื้นฟู | ฟื้นฟูรายการเครือข่ายที่ใช้ได้ หากมีเครือข่ายใหม่ที่ใช้ได้อยู่ในระยะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ รายการนี้จะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงชื่อเครือข่ายใหม่
ส่วนกำหนดค่า | เปิดหน้าต่าง ส่วนกำหนดค่า ที่ซึ่งคุณจะสามารถจัดการส่วนกำหนดค่าได้
เปิด WiFi / ปิด WiFi | ปิดและเปิดวิทยุ WiFi ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปิดหรือปิด WiFi
ปิด | ปิดหน้าต่างหลักของยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์